ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## サポートされているコンポーネントおよび機能

次の表は、Oracle Database Applianceのコンポーネントおよび機能を示しています。

コンポーネント | 説明
--- | ---
サーバー・ノード | シャーシごとに2つのサーバー・ノード。各サーバー・ノードは、他方のサーバー・ノードから独立して動作します。下のサーバー・ノードはSN0で、上のサーバー・ノードはSN1です。
CPU | サーバー・ノードごとに2つの6コア、95ワットCPU、96GBのメモリー。
メモリー | 各サーバー・ノードは、6個のレジスタ付き1333MHz、DDR3 LV、8GB DIMM (シングルランクまたはデュアルランク)、最大12個のDIMMで構成されます。 注意 - クアッドランクDIMMはサポートされていません。
ストレージ・デバイス | 次のストレージ構成がシステムにサポートされます。 スロット0-19に20個の3.5インチSAS 600GB HDD。 スロット20-23に4個の3.5インチSAS 73GB SSD。 次のストレージ構成が各サーバー・ノードにサポートされます。 オペレーティング・システムの記憶域およびシステム・ブートに確保される2つの背面から使用できる2.5インチSATA 500GB HDD。 1つの4GB USBサムドライブを内蔵。
USB 2.0ポート | サーバー・ノードごとに背面に2つおよび内部に1つ。
PCI Express (PCIe) 2.0 I/Oスロット | サーバー・ノードごとに3つの外部ロープロファイルPCIe Gen2スロット(x8)。各PCIeスロットは、次の内容をサポートします。 PCIeスロット2: デュアルポートSAS-2ホスト・バス・アダプタ。 PCIeスロット1: クァッドポート1GbイーサネットNIC。 PCIeスロット0: デュアルポート10GbイーサネットNIC。 1つの内部ロープロファイルPCIe Gen2スロット(x8)。基本構成の一部としてのデュアルポートSAS2 HBA。
クラスタ・デバイス | サーバー・ノードとサーバー・ノードを接続した1つの統合クラスタ・デバイスが各サーバー・ノードに用意されています。各統合クラスタ・デバイスは、2つの内部ギガビット・イーサネット(GbE)ポートおよび2つの内部デュアルポートUARTポートを用意しています。
イーサネット・ポート | 各サーバー・ノードに2つの10/100/1000 RJ-45 GbEポート(バック・パネル)。
ネットワーク管理(NetMgt)ポート | 各サーバー・ノードに1つのサービス・プロセッサ(SP)専用10/100 RJ-45 GbEポート(バック・パネル)。
シリアル管理(SerMgt)ポート | 各サーバー・ノードに1つのRS-232 RJ-45シリアル・ポート(バック・パネル)。
VGAポート | 各サーバー・ノードに1つの高密度HD-15ビデオ・ポート(バック・パネル)。
サービス・プロセッサ(SP) | 各サーバー・ノードには次の機能を持つサービス・プロセッサが1つあります。 SPサブシステムを使用。 業界標準のIPMI機能セットをサポートするベースボード管理コントローラ(BMC)を搭載。 IP上でリモートKVMSをサポート。 専用の10/100BaseT管理ポートを使用し、オプションでホストGbEポートのいずれかを使用するSPへのイーサネット・アクセスをサポートします(サイドバンド管理)
電源 | シャーシごとの2つのホット・スワップ可能な電源。
冷却ファン | サーバー・ノードごとの2つのホット・スワップ可能な冗長ファン・モジュール。
オペレーティング・システム | Oracle Linux 5.5。
管理ソフトウェア | Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0。 Oracle OneCommand。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |