ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## ラックの互換性要件

ラック取付けハードウェアは、次の表の要件を満たす特別なラックにのみ使用できます。

特性 | 説明
--- | ---
ラック構造 | 4本柱のラック(前方と後方に取付け)。2本柱のラックには互換性がありません。
使用可能なスペース | 4ラック・ユニット(4RU)の使用可能なスペースが必要です。
ラックの水平開口部とユニットの垂直間隔 | ANSI/EIA 310-D-1992またはIEC 60927規格に準拠します。
前方取付け面と後方取付け面との距離 | 最小660.4mmおよび最大876.3mm(26インチから34.5インチ)。
前方取付け面の前の隙間 | 前面のキャビネット・ドアまでの距離は、少なくとも25.4mm(1インチ)です。
前方取付け面の裏の隙間 | 背面キャビネット・ドアまでの距離は、少なくとも700mm(27.5インチ)です。
前方取付け面と後方取付け面との隙間 | 構造支柱とケーブル・トラフとの距離は456mm(18インチ)以上。
システムの寸法 | 奥行き: 762mm(30インチ)。 幅(取付け耳を含まない): 437mm(17.2インチ)。 幅(取付け耳を含む): 482.6mm(19インチ)。 高さ: 175.1mm(6.9インチ)。

ラックの上側が重くなって倒れないように、常に下から上にラックに機器を搭載してください。機器の設置中にラックが倒れないように、ラックの転倒防止バーを伸ばしてください。地震キットがラックに設置され、床に固定されている場合、この注意は適用されません。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |