ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## ネットワークのポートおよびインタフェースの特定

Oracle Database Applianceでは、2つのサーバー・ノード(システム・コントローラとも呼ぶ)が提供されています。各サーバー・ノードのネットワークのポートおよびインタフェースの場所の詳細は、次の図を参照してください。

コールアウト | ラベル | イーサネット | ボンド | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
1 |  |  |  | 電源コネクタ。
2 | PCIe 1 | Eth 7、6、5、4 (左から右) | bond1、bond2 | Eth4およびEth5はbond1、Eth6およびEth7はbond2として構成されます。これらのポートは、カスタム構成または個別のバックアップ、障害時リカバリおよびネットワーク管理に使用されます。
3 | PCIe 0 | Eth8、Eth9 | xbond0 | 2つの10–GbEポート。10–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続します。
| 注意 - 10–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続する必要があります。1–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続しないでください。
注意 - これらのコネクタには、10–GbE SFP (small form factor plug)プラグが必要です。
4 | SerMgt |  |  | Oracle ILOMおよびシステム・コンソールへのシリアル・コネクタ。
5 | Net0、Net1 | Eth2、Eth3 | bond0 | 2つの1–GbEコネクタ。1–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続します。
| 注意 - 1–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続する必要があります。10–GbEシステムでは、これらをパブリック・ネットワークに接続しないでください。
6 | NetMgt |  |  | Oracle ILOMのイーサネット接続。
7 | USBおよびVideo |  |  | システム・コンソールへの接続に使用されます。 注意 - サーバー・ノード0のコンソールのみに接続します。
8 |  |  |  | サーバー・ノード (システム・コントローラ) 0。
9 |  |  |  | サーバー・ノード (システム・コントローラ) 1。

注意 - bond1、bond2および残りの未使用のパブリック・ネットワーク・インタフェース(パブリック・ネットワークの選択によって異なるXbond0またはbond0のいずれか)は、個別のバックアップ、障害時リカバリ、管理ネットワークなどの他の用途にオプションで使用できます。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |