ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## ラック取付けキットの内容

注意 - ラック取付けキットは、スライド・レールを含みません。システムが設置されると、ラックをスライドしません。

ラック取付けガイドおよび調整テンプレートは、アクセサリ・キットでシステムとともに発送されます。ラックにシステムを挿入する場合は、このテンプレートを参照してください。

次の図は、ラック取付けキットに同梱されるハードウェアを示しています。

項目 | 説明
--- | ---
1 | システムの背面上部のポストに取り付けられる背面上部の留め具。
2 | 左棚レール: 前面と背面の取付け金具をラックに設置した後、棚レールが所定の位置に収まります。レールのフランジが金具のピンに掛けられます。
3 | 右棚レール: 前面と背面の取付け金具をラックに設置すると、棚レールが所定の位置に収まります。レールのフランジが金具のピンに掛けられます。
4 | M6および10-32ねじ一式: 様々な構成をサポートするため、予備のねじが用意されています。設置を完了した後、未使用のハードウェアを破棄または再利用できます。ねじは、サイズおよび種類ごとにまとめられています。12個のM6 x 16ねじ、12個のM6 x 12ねじ、4個のM6 x 4平頭ねじ、10個の10-32ねじ、12個の10-32肩付きねじ。
5 | 丸穴型ラック用に1セット、角穴型ラック用に1セットの合計2セットの4つのアダプタ金具。これらのアダプタは、ラック・ポストに取り付けられ、棚レールを支えます。角穴型のアダプタ金具と丸穴型のアダプタ金具を識別する場合、角穴型のアダプタ金具には上部と下部に角穴の位置を特定するタブがありますが、丸穴型のアダプタ金具にはありません。これらのタブは、ラック・ポストのアダプタ金具の位置を固定し、システムの荷重をラック・ポストに移すために使用されます。
6 | 4個のM6ケージ・ナット。注意 - ケージ・ナットは使用しません。リサイクルにご協力ください。

注意 - ラックの奥行きと一致するまで棚レールは伸長します。棚レールは、スライド・レールではありません。システムをラックに取り付けた後は、システムをレール上でスライドさせることはできません。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |