ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## Oracle ILOMの使用

この項では、Oracle ILOMへの接続方法、ネットワーク設定の変更方法、ネットワーク構成のテスト方法、およびOracle ILOMの終了方法について説明します。

- シリアル接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

- イーサネット接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

- ネットワーク設定の変更およびテスト手順

- Oracle ILOMの終了手順

## シリアル接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

この手順を実行するには、Oracle ILOMの管理者アカウントが必要です。Oracle ILOMのIPアドレスを把握しておく必要はありません。

注意 - システムとともに発送されるデフォルトのOracle ILOM管理者アカウントは`root`、パスワードは`changeme`です。このデフォルトの管理者アカウントが変更された場合は、管理者権限を持つOracle ILOMユーザー・アカウントのシステム管理者に連絡してください。

1. システムがスタンバイ電源モードか、電源が入っていることを確認します。

   - スタンバイ電源: スタンバイ電源モードでは、フロント・パネルのSP OK LEDが常時点灯になり、フロント・パネルの電源/OK LEDが点滅になります。この状態では、SPには電源が入っていますが、ホストは電源が切れています。システムが電源に接続され数分経つと、自動的にこの状態になります。

     注意 - SP OK LEDが暗いままか、濃い黄色で表示される場合、Oracleサービスに連絡してください。

   - 電源オン: サーバー・ノードの電源が入っている場合、フロント・パネルのSP OK LEDが常時点灯になり、フロント・パネルの電源/OK LEDも常時点灯になります。この状態では、SPとホストの両方の電源が入っています。

2. システムへのシリアル・コンソール接続が安全で機能していることを確認します。
3. 次のシリアル通信設定が構成されていることを確認します。
   - 8N1: 8データ・ビット、パリティなし、1ストップ・ビット
   - 9600ボー
   - ハードウェアのフロー制御の無効化(CTS/RTS)
   - ソフトウェアのフロー制御を無効化(XON/XOFF)
4. [Enter]を押して、シリアル・コンソールとOracle ILOMの間の接続を確立します。

   Oracle ILOMログインのプロンプトが表示されます。

5. Oracle ILOMログイン・プロンプトで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力します。

   デフォルトの管理者アカウントは`root`、デフォルトのパスワードは`changeme`です。

   Oracle ILOMのプロンプトが表示されます。

   `->`

   注意 - Oracle ILOMのIPアドレスを表示するには、`show /SP/network`と入力します。

## イーサネット接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

この手順により、Oracle ILOM CLIまたはWebインタフェースに接続できるようになります。これには、Oracle ILOM管理者アカウントが必要で、Oracle ILOMのIPアドレスを把握する必要があります。

- システムに付属しているデフォルトのOracle ILOM管理者アカウントは`root`、パスワードは`changeme`です。このデフォルトの管理者アカウントが変更された場合は、管理者権限を持つOracle ILOMユーザー・アカウントのシステム管理者に連絡してください。

- 各サーバー・ノードには独自のOracle ILOMと固有のIPアドレスがあります。Oracle ILOMのIPアドレスを特定する手順は次のとおりです。

  - DHCPを使用している場合、DHCPサーバーによって割り当てられるIPアドレスを決定するには、DHCPサーバーとともに用意されているネットワーク・ツールを使用します。

  - Oracle Database Applianceをすでにデプロイしており、カスタム構成を使用している場合、コンフィギュレータで入力したIPアドレスを使用します。

  - Oracle ILOM IPアドレスを特定できない場合、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0ドキュメント・ライブラリを参照してください。

    http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19860-01

1. システムがスタンバイ電源モードか、電源が入っていることを確認します。

   - スタンバイ電源: スタンバイ電源モードでは、フロント・パネルのSP OK LEDが常時点灯になり、フロント・パネルの電源/OK LEDが点滅になります。この状態では、SPには電源が入っていますが、ホストは電源が切れています。システムが電源に接続され数分経つと、自動的にこの状態になります。

     注意 - SP OK LEDが暗いままか、濃い黄色で表示される場合、Oracleサービスに連絡してください。

   - 電源オン: サーバー・ノードの電源が入っている場合、フロント・パネルのSP OK LEDが常時点灯になり、フロント・パネルの電源/OK LEDも常時点灯になります。この状態では、SPとホストの両方の電源が入っています。

2. NetMgtポートと管理ネットワークの間にイーサネット・ケーブルを接続します。
3. SSHを使用してOracle ILOM CLIに接続する手順:
   1. クライアント・システムを使用して、コマンドラインにアクセスし、コマンドを使用してSPのIPアドレスのSecure Shell(SSH)接続を確立します。

      `ssh -l root sp_ip_address`

   2. Oracle ILOMにログインします。

      デフォルトのユーザー名は`root`、デフォルトのパスワードは`changeme`です。

      CLIプロンプトが表示されます。

4. Oracle ILOM Webインタフェースに接続する手順:
   1. ブラウザ・ロケータのOracle ILOMのIPアドレスまたはホスト名を入力して、[Enter]を押します。
   2. Webインタフェースにログインします。

      デフォルトのユーザー名は`root`、デフォルトのパスワードは`changeme`です。

      Oracle ILOM Webインタフェースが表示されます。

## ネットワーク設定の変更およびテスト手順

1. 次のいずれかの方法を使用してOracle ILOM CLIにログインします。

   - シリアル接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

   - イーサネット接続を使用したOracle ILOMへのログイン手順

   注意 - イーサネット接続を使用してOracle ILOMにログインした場合、ネットワーク設定を修正した後、接続が終了するため、新しい設定を使用して再度ログインする必要があります。

2. `cd`コマンドを使用して、`/network`ディレクトリに移動します。

   -> `cd /SP/network`

3. (オプション)ネットワーク設定を表示または変更するには、次のいずれかを実行します。
   - ネットワーク設定を表示するには、次を入力します。

     ->`show /SP/network`

   - DHCPを使用していない場合は、`set`コマンドを使用して、次の表に示されているプロパティの値を割り当てることができます。次に例を示します。

     ->`set /SP/network/ pendingipdiscovery=static`

     ->`set /SP/network/ pendingipaddress=192.0.2.2`

     ->`set /SP/network/ pendingipnetmask=255.255.255.0`

     ->`set /SP/network/ pendingipgateway=192.0.0.1`

     ->`set /SP/network/ commitpending=true`

     注意 - イーサネット接続を使用してOracle ILOMにログインしている場合、`commitpending`を`true`に設定してネットワーク設定の変更をコミットすると、Oracle ILOM接続が終了するため、新しい設定を使用して再度ログインする必要があります。

     プロパティ | プロパティ値の設定 | 説明
     --- | --- | ---
     `state` | `set state=enabled` | デフォルトでは、ネットワークの状態が有効です。
     `pendingipdiscovery` | `set pendingipdiscovery=static` | 静的ネットワーク構成を有効にするには、`pendingipdiscovery`を`static`に設定します。 デフォルトでは、`pendingipdiscovery`は`dhcp`に設定されています。
     `pendingipaddress` `pendingipnetmask` `pendingipgateway` | `set pendingipaddress=` <ip_address> `pendingipnetmask=`<netmask> `pendingipgateway=`<gateway> | 複数の静的ネットワーク設定を割り当てるには、`set`コマンドの後に各プロパティ値(IPアドレス、ネットマスクおよびゲートウェイ)の`pending`コマンドを入力し、割り当てる静的値を入力します。
     `commitpending`= | `set commitpending=true` | `set commitpending=true`を入力して、変更をコミットします。

4. Oracle ILOM CLIプロンプトで、`show /SP/network/test`コマンドを入力して、ネットワーク`test`ターゲットおよびプロパティを表示します。

       -> show /SP/network/test
       Targets:

       Properties:
        ping =
        ping6 =

       Commands:
        cd
        set
        show

5. `set ping`コマンドを使用して、Oracle ILOMから指定したネットワークの宛先にネットワーク・テストを送信します。次に例を示します。

       -> set ping=IP_address
       Ping of 192.0.2.2 succeeded

## Oracle ILOMの終了手順

- Oracle ILOMセッションの終了手順:

  - CLIプロンプトから、`exit`と入力します。

  - Webインタフェースから、Webインタフェースの右上隅にある「Log Out」ボタンをクリックします。

    注意 - Webブラウザ上の「Log Out」ボタンを使用して、Oracle ILOMをログアウトしないでください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |