ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## 設置を開始する前に

設置を開始する前に、次の項の手順を実行してください。

- ESDの注意

- システムのラック取付けに必要なスタッフ、工具および機器

- ラック取付けガイドおよび調整テンプレート

| 注意 - コンポーネントを取り外してシステムを軽量にする場合、先にESDの注意を確認してください。

### ESDの注意

| 注意 - 静電破壊を回避するには、コンポーネントを設置または使用する際に次の事項に注意してください。

- 静電気防止放電マット、静電気防止バッグまたは使い捨ての静電気防止マットなど、静電気を防止する面にコンポーネントを設置してください。

- システム・コンポーネントを取り扱う際は、シャーシの金属表面に接続された静電気防止用ストラップを装着してください。

### システムのラック取付けに必要なスタッフ、工具および機器

| 注意 - スタッフが重傷を負うことがないように、または機器に損傷を与えないようにするために、システムの設置には機械式リフトを使用するか、「システムを軽量にするためのコンポーネントの取外し」に記載されている注意に従ってください。

設置を開始する前に、システムのラック取付けに必要なスタッフ、工具および機器を用意します。

スタッフ、ツールおよび機器 | 説明
--- | ---
教育を受けた4名のスタッフ | システムの持上げまたは移動には、4名が必要です。 注意 - 機械式リフトを使用できる場合またはシステムからコンポーネントを取り外している場合、2名でシステムの持上げまたは移動を行うと安全です。
No.2 10インチ・プラス・ドライバ | 磁気チップをお薦めします。
機械式リフト | 強く推奨されています。使用できない場合は、システムを軽量にします。「システムを軽量にするためのコンポーネントの取外し」を参照してください。
互換性のある4本柱のラック | 「ラックの互換性要件」を参照してください。
ラック取付けキット | 「ラック取付けキットの内容」を参照してください。
移動キット | 「移動キットの内容」を参照してください。
静電気防止リスト・ストラップおよび静電気防止マット | システム・コンポーネントを取り外す場合のみ必要です。

### ラック取付けガイドおよび調整テンプレート

4ポスト・ラックにシステムを設置する方法の詳細は、ラック取付けガイドおよび調整テンプレートを参照してください。このテンプレートは、アクセサリ・キットのシステムに含まれています。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |