ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## 発送用金具の取外しおよび設置

この項の内容は、次のとおりです。

- 移動キットの内容

- システムがラックで発送される場合、システムを使用する前に発送用金具を取り外す必要があります。「発送用金具の取外し手順」を参照してください。

- ラックのシステムを別の宛先に発送する場合は、「発送用金具の設置手順」を参照してください。

### 移動キットの内容

次の図は、移動キットに含まれるハードウェアを示しています。

1 | 前面の発送用金具
2 | ねじおよびケージ・ナット: 前面の発送用金具の場合: M6 x 30および10-32 x 1.25インチねじの2つのセット、1セット当たり2個のねじ。背面の発送用金具の場合: M6 x 16mmおよび10-32 x 10mmねじの2つのセット、1セット当たり4個のねじ。6個のM6ケージ・ナット。注意 - ケージ・ナットは使用しません。リサイクルにご協力ください。
3 | 背面の発送用金具

## 発送用金具の取外し手順

システムがラックで発送される場合、発送用金具で支える必要があります。システムを使用する前に、前面の発送用金具を取り外す必要があります。背面の発送用金具の取外しはオプションです。

1. 前面の発送用金具[2]をシステムの前面に固定している2個のねじ[1]を取り外して、金具を取り外します。
2. ラックに合う、前面の発送用金具のねじを探し、これを使用してシステムをラックに固定します。

   前面の発送用金具には、未使用のねじを格納するために使用される8つのねじ穴(4つのM6および4つの10-32)があります。ラックのねじ山に合うねじを取り外して、それらを使用してシステムの前面をラックに固定します。

3. 手順2で取り外した長いねじ(M6 x 30mmまたは10-32 x 1.25インチ)を前面の発送用金具の空いている穴に通します。

   発送用金具を再設置する必要がある場合に備えて、前面の発送用金具にねじを格納できます。

   注意 - 背面の発送用金具の取外し(手順4および5)はオプションです。システムの下にある他の機器を邪魔している場合のみ、背面の発送用金具を取り外します。

4. システムの背面の背面の発送用金具[2]を固定している4個のねじ[1]を取り外して、発送用金具を取り外します。
5. 手順4で取り外したねじを背面のアダプタ金具に通して、ねじを固定します。

   注意 - 手順4で取り外したねじを前面の発送用金具の空いている穴に格納しないでください。そうすると、ラックのシステムを支える背面のアダプタ金具ごとに1個のねじだけになります。

## 発送用金具の設置手順

ラックのシステムを別の場所に移動または発送する場合、発送用金具を設置する必要があります。

1. システムの下部をラックに固定している2個の短いねじを取り外します。
2. システムの下部のサポート・フランジを使用して、システム前面の下に前面の発送用金具[2]を挿入します。
3. 2個の長いねじ(M6 x 30mmねじまたは10-32 x 1.25インチねじ)[1]を使用して、発送用金具[2]とシステムの前面を固定します。

   2個の長いねじを締めて、発送用金具およびシステムをラックに固定します。

   注意 - 前面の発送用金具には、未使用のねじを格納するために使用される8つのねじ穴[3]があります。発送用金具が設置されない場合、前面の発送用金具では、設置に使用する長いねじを保管します。発送用金具が設置される場合、前面の発送用金具が設置される前にシステムとラックの前面を固定するために使用された短いねじが格納されます。

4. 前面の発送用金具の4つの空いている格納穴に短いねじを入れます。

   発送用金具が取り外される場合に使用できるように、ねじを格納します。

5. 背面のアダプタ金具を支える下部の2個のねじを取り外します。

   | 注意 - 少なくとも1個の上部のねじが確実に締められていないかぎり、下部のねじを取り外さないでください。そうしないと、システムが落下するおそれがあります。

6. サイド・パネルを上に向けて、背面の発送用金具[2]をシステムの背面の下に挿入します。

   4個のねじ[1](M6 x 16mmねじまたは10-32 x 10mmねじ)を使用して、背面の発送用金具をラックに固定します。これらのねじは最後まで締め付けないでください。ねじは金具を支える程度に締める必要がありますが、まだ金具が少し動くようにしておきます。

   金具をポストに固定する必要がありますが、まだ少し動くようにします。

7. システムの底面に確実に固定するために背面の発送用金具を上げて、金具を支えているねじを最後まで締めます。

   必要に応じて、金具を動かせる程度にねじを緩めて、システムの底面に金具を押し込み、ねじを締めます。

   | 注意 - 発送中のシステムの破損を防止するため、底面の発送用金具をシステムの底面に確実に固定する必要があります。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |