ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## システムのバック・パネルの機能

次の図は、Oracle Database Applianceのバック・パネルを表し、SN0のコンポーネントを示しています。SN1のコンポーネントも同じです。

図の凡例
1 | 電源装置(PSU)。
2 | 位置特定ボタン/LED (白)。
3 | ホストマスク不可能割込み(NMI)ボタン。
4 | ステータスLED: サーバー・ノードの取外し準備完了LED (青) サービス必要LED (濃い黄色) 電源/OK LED (緑)
5 | 外部MiniSASポート (サーバー・ノードごとに2つ) – 確保済。これらのポートにケーブルを接続して使用しないでください。
6 | PCIe 0 – 10Gbパブリック・ネットワークのイーサネット・ポート: Eth8、Eth9 Xbond0
7 | PCIe 1 – ネットワーク・インタフェース・ポート: Eth4、Eth5、Eth6、Eth7 bond1、bond2
8 | ファン。
9 | SerMgt – シリアル管理ポート。Oracle ILOMへのシリアル接続。
10 | Net0、Net1 – 1Gbパブリック・ネットワークのネットワーク・ポート。 Eth2、Eth3 bond0
11 | USBポート。
12 | NetMgt – ネットワーク管理ポート。Oracle ILOMへのネットワーク接続。
13 | コンソールへのビデオ・コネクタ。
14 | 後部ハード・ディスク・ドライブ(RHDD) (サーバー・ノードごとに2つ)。 注意 - RHDDは、ちょうつがい式アクセス・パネルの裏にあります。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |