ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## 環境および電気要件

この項の内容は次のとおりです。

- 環境仕様

- 電気仕様

### 環境仕様

次の表は、単一の非ラックOracle Database Applianceの環境要件を示しています。

パラメータ | 値
--- | ---
動作温度 | 5°Cから35°C(41°Fから95°F)
非動作温度 | -40°Cから70°C(-40°Fから158°F)
動作湿度 | 10%から90%の相対湿度、結露なし
非動作湿度 | 最大93%の相対湿度、結露なし
動作高度 | 最高3,048m(10,000ft)、高度900m(2,952ft)以上では300m(984ft)上昇するごとに最高周囲温度が1oC低下
非動作高度 | 最高12,000m(39,370ft)
通気 | 標準130CFM、最大250CFM

### 電気仕様

次の表は、Oracle Database Applianceの電気仕様を示しています。

パラメータ | 値
--- | ---
入力 |
公称周波数 | 50-60Hz
公称電圧範囲 | 100VAC、110-127VAC、200-240VAC
最大電流AC RMS | 110-127 VACで最大12A 200-240 VACで最大7A 100 VACで最大13A (日本のみ)
AC動作範囲 | 90-264 VAC
最大電力消費量 | 100-120 VACで1270W 200-240 VACで1370W
ボルトアンペア(VA)定格 | 240VAC、0.98P.F.で1400VA
出力 |
3.3 VDC STBY | 4.0A
+12 VDC | 100-127 VACで90.8A 200-240 VACで99.2A

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |