ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全体のライブラリ

## ラックからのシステムの取外し

次の手順では、ラックからシステムおよびラック取付けハードウェアを取り外す方法について説明します。

- ラックからのシステムの取外し手順

- ラックからのラック取付けハードウェアの取外し手順

## ラックからのシステムの取外し手順

この手順では、システムの電源が切断され、システムの移動を制限するケーブルまたはコードが取り外されていることを前提とします。

| 注意 - スタッフが重傷を負うことがないように、または機器に損傷を与えないようにするために、システムの設置には機械式リフトを使用するか、「システムを軽量にするためのコンポーネントの取外し」に記載されている注意に従ってください。コンポーネントを取り外すと、重量をコンポーネントが完全に取り付けられている状態の160ポンド(72.6kg)から約96ポンド(43.5kg)に減らすことができます。

1. リフトを使用できない場合、「システムを軽量にするためのコンポーネントの取外し」の説明に従って、システムを軽量にしてください。
2. システムのフロント・ベゼルからの4個のねじを取り外します。
3. 両手でシステムを手前にスライドし、機械式リフトを使用して棚レールから取り外します(「システムを軽量にするためのコンポーネントの取外し」を参照してください)。

   | 注意 - 落下に注意してください。ラックからの距離が12インチ(305mm)を超えると、棚レールはシステムの重量を低減します。ラックからの距離が12インチ(305mm)を超えるまで、システムの重量を支える必要があります。

## ラックからのラック取付けハードウェアの取外し手順

1. 2個の背面の留め具[1]を取り外すには、各留め具を背面のラック・ポストおよび背面のアダプタ金具に固定している2個のねじを取り外します。
2. 4つのアダプタ金具からM4 x 10平頭固定ねじを取り外します。
3. 2つの棚レールを持ち上げて、アダプタ金具[1] [3]からフランジを取り外します。

   各棚レールの前部を持ち上げてから、後部を持ち上げます。

   アダプタ金具[2]からフランジが取り外されてから、棚レールを収縮します。

4. 前面のアダプタ金具を支えるねじを取り外し、前面のアダプタ金具を取り外します。
5. 背面のアダプタ金具を支えるねじを取り外し、背面のアダプタ金具を取り外します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |