ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## BIOS設定ユーティリティのホット・キー

次の表では、BIOS設定ユーティリティOracle ILOMリモート・コンソールのキーと直接接続されたキーボードのキー、および対応するシリアル接続キーの組合せについて説明しています。

表9-4 BIOS設定ユーティリティOracle ILOMリモート・コンソールのキーおよび対応するシリアル接続キーの組合せ

Oracle ILOMリモート・コンソールのキー | シリアル接続ホット・キーの組合せ | 機能
--- | --- | ---
F1 | [Ctrl]+[Q] ([Ctrl]キーを押しながら[Q]キーを押します) | 起動プロセス中にエラーが発生した場合、BIOS設定ユーティリティにアクセスします。
F2 | [Ctrl]+[E] | システムの電源投入時自己診断テスト(POST)完了時にBIOS設定ユーティリティに入ります。
F7 | [Ctrl]+[D] | 変更を廃棄しますが、終了はしません。
F8 | [Ctrl]+[P] | 「BBS Popup」メニューを選択し、起動デバイスを選択できるようにします。
F9 | [Ctrl]+[O] | 最適なBIOSデフォルト値をロードします。
[F10]1 | [Ctrl]+[S] | 変更を保存して終了します。
F12 | [Ctrl]+[N] | ネットワークからサーバー・ノードを起動します(PXE起動)。

1Oracle ILOMリモート・コンソールでは[F10]はサポートされていません。かわりに、矢印キーを使用して「Exit」メニューに移動し、[Enter]を押します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |