ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## メモリー・モジュール(DIMM)の保守

各サーバー・ノードは12個の1333 MHz DDR3のデュアルランク8GB DIMM(合計96GB)がプロビジョニングされています。

DIMMを交換する前に、次のことを確認します。

- DIMMおよびCPUの物理的な配置。

  詳細は、「DIMMおよびCPUの物理的配置」を参照してください。

- 障害のあるDIMMの取外し手順。

  詳細は、「障害のあるDIMMを取り外す(CRU)」を参照してください。

- DIMMの取付け手順。

  詳細は、「DMMを取り付ける(CRU)」を参照してください。

- メモリーのエラー修正およびパリティ。

  詳細は、「エラー修正およびパリティ保護」を参照してください。

  | 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

### DIMMおよびCPUの物理的な配置

各プロセッサには、D0からD5まで番号が付けられた6つのDIMMスロットがあります。D0はプロセッサに最も近く、D5は最も遠くにあります。

各スロットには、1333 MHz DDR3のデュアルランク8Gb DIMMを含める必要があります。他の構成はサポートされません。

次の図は、DIMMとCPUの物理的な配置を示しています。サーバー・ノードを前面から見ると、CPU0 (P0)は右側にあります。

各プロセッサ・ソケットでは、チャネルA、B、Cという3つの独立したメモリー・チャネルがサポートされており、プロセッサ・ソケットに最も近いのがチャネルAです。各チャネルは、2つのDIMMスロットをサポートし、独立したメモリー・コントローラにより制御され、他のチャネルとは関係なく動作します。

## 障害のあるDIMMを取り外す(CRU)

注意 - DDR3メモリー・モジュール(DIMM)は顧客交換可能装置(CRU)で、交換のためにOracle認定サービス担当者は不要です。

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. 障害のあるDIMMを特定します。
   1. 障害のあるDIMMの位置を特定するには、マザーボード上の障害検知ボタンを押します。

      注意 - 障害検知ボタンが押されると、障害検知電源良好LEDが緑色に点灯し、障害検知回路に障害LEDを点灯するだけの十分な電圧があることを示します。障害検知ボタンを押してもこのLEDが点灯しない場合は、障害検知回路に電力を供給するコンデンサの充電が切れています。これは、障害検知ボタンを長く押し続けて障害LEDが点灯しているか、サーバー・ノードがシャーシから15分以上取り外されている場合に起こる可能性があります。

      図の説明 | 凡例
      --- | ---
      1 | 障害検知ボタン
      2 | 障害検知電源良好LED (緑色)

   2. 障害のあるDIMMの位置を書き留めます。

      近くにあるDIMMに障害がある場合は、オレンジ色のDIMM障害LEDが点灯します。

      - DIMM障害LEDが消えている場合、DIMMは正常に動作しています。
      - DIMM障害LEDが点灯している(オレンジ色)場合、DIMMに障害があり、交換する必要があります。
3. 障害のあるDIMMを取り外すには、次のようにします。
   1. DIMMの両側のスロット・イジェクタを外側いっぱいに開きます。

      イジェクタによりDIMMの一部が押し上げられます。

   2. DIMMを慎重にまっすぐ持ち上げ、ソケットから外します。

      図の説明 | 凡例
      --- | ---
      1 | DIMMコネクタ・スロット
      2 | DIMMコネクタ・キー
      3 | DIMMイジェクタ・レバー

4. 障害のある各DIMMを、同じランク・サイズの別のDIMMと交換します。

   DIMM交換の手順は、「DIMMを取り付ける(CRU)」を参照してください。

   | 注意 - 空のDIMMスロットでシステムを稼働させないでください。DIMMを取り外す場合は、DIMMを交換してからサーバーを起動する必要があります。

## DIMMを取り付ける(CRU)

1. 交換用DIMMを包みから取り出し、静電気防止用マット上に置きます。
2. 交換用DIMMが、システム要件と一致することを確認します。

   注意 - Oracleから入手した1333 MHz DDR3のデュアルランク8Gb DIMMのみサポートされます。

3. イジェクタのタブが開いた状態になっていることを確認します。
4. 交換用DIMMとコネクタの位置を合せます。

   DIMMのV字型の刻み目をコネクタのキーと合せます。この刻み目により、DIMMを正しく取り付けることができます。

5. イジェクタのタブによりDIMMが正しい位置に固定されるまで、DIMMをコネクタに押し込みます。

   DIMMが簡単にコネクタに納まらない場合、上に示すように、DIMMの刻み目がコネクタ内のキーと合っていることを確認します。刻み目の位置が合っていないと、DIMMが破損する可能性があります。

6. 交換用DIMMがすべて取り付けられるまで、手順3から手順5を繰り返します。
7. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

8. DIMMの障害を消去します。
   1. `root`としてサーバー・ノードのOracle ILOM CLIにログインします。
   2. サーバー・ノードの障害を表示するには、次のコマンドを入力します。

      -> `show /SP/faultmgmt`

      Oracle ILOMにより、既知の障害がすべて表示されます。次に例を示します。

          SP/faultmgmt
            Targets:
                0 (/SYS/MB/P0/D2)
            Properties:
            Commands:
                cd
                show

   3. DIMMの障害を消去するには、次のコマンドを入力します。

      -> `set /SYS/MB/Px/D` n `clear_fault_action=true`

   たとえば、CPU0上のD2の位置にあるDIMMの障害を消去するには、次のように入力します。

       -> set /SYS/MB/P0/D2 clear_fault_action=true
       Are you sure you want to clear /SYS/MB/P0 (y/n)? y
       Set 'clear_fault_action' to 'true'

### エラー修正およびパリティ保護

サーバー・ノードのプロセッサには、その内部キャッシュ・メモリーに対するパリティ保護機能と、データのエラー修正コード(ECC)保護機能があります。サーバー・ノードは次のエラーを検出し、Oracle ILOMイベント・ログに記録します。

- 修正可能および修正不可能なメモリーECCエラー

- 修正不可能なCPU内部エラー

拡張ECCでは、ビットがすべて同じDRAMに存在するかぎり、ニブル境界でエラー状態にある最大4ビットを修正します。DRAMに障害が発生しても、DIMMは機能し続けます。

障害のあるDIMMが交換されたらすぐに障害を消去するには、Oracle ILOM CLIで次のコマンドを入力します。

`->` `set clear_fault_action=true`

DIMM障害の消去の詳細は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0ドキュメント・コレクションを参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |