ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ファン・モジュールの保守

この項では、次のトピックについて説明します。

- システム・ファンについて

- ファン・モジュールのLEDリファレンス

- ファン・モジュールの障害の検出

- ファン・モジュールを取り外す(CRU)

- ファン・モジュールを取り付ける(CRU)

### システム・ファンについて

各サーバー・ノードには2つのファン・モジュールが内蔵されています。各ファン・モジュールには、ファンが2つ付いたデュアルモーター80mm逆回転ファンが1つ内蔵されています。各ファン・モジュールはホットスワップ対応です。

システムから1つのサーバー・ノードを取り外すと、そのファンにより24台すべての前面ディスクとサーバー・ノードが十分に冷却されます。ドアが自動的に閉まって空のサーバー・ノード・スロットが閉鎖され、適切な冷却が確保されます。サーバー・ノードを交換すると、その2つのファンも24台の前面ディスクを冷却し、2つ目のサーバー・ノードを冷却します。

| 注意 - ファン・モジュールの冷却に冗長性がある間は、1つのファン・モジュールが故障したら、できるだけ速やかに交換します。

### ファン・モジュールのLEDリファレンス

各ファン・モジュールには、2色LEDが1つあり、ファンの障害状態を示します。このLEDはサーバー・ノードの背面から見えます。ファンのLEDの説明については、「サーバー・ノード・ファンのLED」を参照してください。

システム・ステータスLEDの詳細は、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

### ファン・モジュールの障害の検出

ファン・モジュールの障害が検出されると、次のLEDが点灯します。

- 各サーバー・ノードの前面と背面にある保守要求LED

- 各サーバー・ノードの前面にあるREAR HDD/PS/FAN LED

- 障害のあるファン・モジュールにあるファン障害ステータスLED

ファンの障害によりサーバー・ノードの動作時温度が上昇すると、サーバー・ノードのシステム過熱LEDが点灯する場合があります。サーバー・ノードLEDの詳細は、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

## ファン・モジュールを取り外す(CRU)

1. 障害のあるファン・モジュールをオレンジ色のLEDで特定します。

   ファン障害ステータスLEDは、前の図に示されているように、各ファン・モジュールにあります。ファンに障害が発生すると、LEDがオレンジ色に点灯し、保守が必要であることを示します。

2. 障害のあるファン・モジュールを取り外すには、ファンのリリース・レバーを押し下げます[1]。
3. リリース・レバーを押し下げている間に、ファン・モジュールのハンドルを使用してサーバー・ノードから引き出します[2]。

   ファンのドアが閉まり、適切な冷却を確保します。

## ファン・モジュールを取り付ける(CRU)

1. ファンのドア内でファン・モジュールの位置を合せ、サーバー・ノード内にスライドさせます。

   ファン・モジュールの横にあるエキステンダにより、差し込みやすいようにファンのドアが押し開けられます。

2. ファン・モジュールがぴったりはまるようにしっかり押し入れます。

   ファンがぴったりはまると、ファン・リリース・レバーが掛かります。

3. 交換用ファン・モジュール上のファン障害ステータスLEDが緑色に点灯していることを確認します。
4. 該当するサーバー・ノード上の次の障害LEDが消えていることを確認します。
   - 該当するサーバー・ノードの前面および背面にある保守要求LED
   - 該当するサーバー・ノードの前面にあるREAR HDD/PS/FAN LED

   システムLEDの詳細は、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |