ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ストレージ・ドライブおよび起動ドライブの保守

システムにはシャーシの前面に24台のストレージ・ドライブが搭載されており、各サーバー・ノードには背面に2台の起動ドライブが搭載されています。ストレージ・ドライブおよび起動ドライブはすべてホットスワップ対応です。

| 注意 - 起動ドライブを取り外す際には必ず起動ドライブのドアを閉めてください。そうしないと、不適切な通気のために、システムが過熱する可能性があります。

ドライブのステータスLEDの具体的な情報は、「ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDリファレンス」を参照してください。

この項の内容は次のとおりです。

- ストレージおよび起動ドライブの位置

- ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDリファレンス

- ストレージ・ドライブを取り外す(CRU)

- ストレージ・ドライブを取り付ける(CRU)

- 起動ドライブを取り外す(CRU)

- 起動ドライブを取り付ける(CRU)

- ストレージおよび起動ドライブの位置

- ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDリファレンス

### ストレージおよび起動ドライブの位置

次の図は、Oracle Database Applianceの前面における物理ストレージ・ドライブの位置を示しています。

次の表は、スロット番号と、各スロットでサポートされるストレージ・ドライブのタイプを示しています。

表3-1 サポートされるストレージ・ドライブのタイプとドライブ・スロット番号

ドライブ・スロット番号とサポートされるタイプ | ドライブ・スロット番号とサポートされるタイプ | ドライブ・スロット番号とサポートされるタイプ | ドライブ・スロット番号とサポートされるタイプ
--- | --- | --- | ---
SSD20 | SSD21 | SSD22 | SSD23
HDD16 | HDD17 | HDD18 | HDD19
HDD12 | HDD13 | HDD14 | HDD15
HDD8 | HDD9 | HDD10 | HDD11
HDD4 | HDD5 | HDD6 | HDD7
HDD0 | HDD1 | HDD2 | HDD3

次の図は、Oracle Database Applianceの背面における物理起動ドライブの位置を示しています。

次の表は、起動ドライブの位置と番号を示しています。

表3-2 起動ディスク・ドライブの位置と番号

凡例 | サーバー・ノード(SN)番号 | ドライブの位置
--- | --- | ---
1 | SN1背面起動ドライブ | MB/RHDD1 MB/RHDD0
2 | SN0背面起動ドライブ | MB/RHDD1 MB/RHDD0

### ディスク・ドライブとディスク・ドライブ・ブラケット

システムのドライブは、システムのドライブ・ベイに収まるように設計されたブラケットに入って出荷されます。ブラケットはすべて同じ外観ですが、ブラケット内のドライブは外観が異なることがあります。たとえば、ハード・ディスク・ドライブ(HDD)はSolid State Drive (SSD)とは外観が異なります。

SSDの中には、SSD自体がブラケット内の空間よりもかなり小さいものもあります。たとえば、次の図は2.5インチSSDを収容するブラケットを示しています。

図の凡例
1 | ブラケット
2 | SSD

| 注意 - ドライブはブラケットから取り外さないでください。

### ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDリファレンス

次の図は、起動ドライブのステータスLEDを示しています。ストレージ・ドライブにも同じステータスLEDがあります。ステータスLEDの説明については、次の表を参照してください。これらのLEDの詳細は、「ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDリファレンス」を参照してください。

表3-3 ストレージおよび起動ドライブのステータスLEDの説明

凡例 | LED | 記号 | 色 | 点灯時
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 取外し準備完了 |  | 青色 | ホットスワップ作業中にストレージまたは起動ドライブを安全に取り外すことができます。
2 | 保守要求 |  | オレンジ色 | システムは稼働中で、ドライブに障害があります。フロントおよびバック・パネルの保守要求LEDは、システムによりドライブの障害が検出された場合にも点灯します。
3 | OK/アクティビティ |  | 緑色 | 点灯 - ドライブは取り付けられていてシステムによって認識されていますが、ドライブ・アクティビティはありません。 点滅 - データのドライブからの読取りまたはドライブへの書込みのレスポンスとして、LEDがランダムに点滅します。 消灯 - ドライブの電源が切れているか、取り付けられたドライブがシステムによって認識されていません。

## ストレージ・ドライブを取り外す(CRU)

1. 取り外すストレージ・ドライブを特定します。

   オレンジ色の保守要求LEDが点灯している可能性があります。具体的なドライブの位置については、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

2. ストレージ・ドライブを取り外します。
   1. 取り外すドライブ上で、ストレージ・ドライブのリリース・ボタンを押して、ラッチを開きます[1]。
   2. ラッチをつかみ、45度の角度に開きます[2]。
   3. ラッチを使用して、ドライブ・スロットからドライブをゆっくりと、横や縦にではなく、まっすぐに引き出します。

      ドライブを取り外す際には、ラッチを強い力で引っ張らないでください。

      | 注意 - ラッチはイジェクタではありません。右に曲げすぎないようにしてください。そのようにすると、ラッチが破損する可能性があります。

      | 注意 - ドライブを取り外す際には、別のドライブと交換して適切な通気を維持してください。

## ストレージ・ドライブを取り付ける(CRU)

1. 交換用ドライブのためのドライブ・スロットの位置を決めます。

   ドライブは、取り付けられているスロットに応じて、物理的にアドレス指定されます。ドライブの位置は、「ストレージおよび起動ドライブの位置」を参照してください。

2. ドライブをドライブ・スロットに差し込み、ぴったりはまるまでスライドさせます。
3. ラッチを閉じて、ドライブを所定の位置に固定します。
4. `fwupdate`コマンドを実行して、DISKSセクションにすべてのディスクが一覧表示されていることを確認します。

## 起動ドライブを取り外す(CRU)

1. 取り外す起動ドライブを特定します。

   オレンジ色の保守要求LEDが点灯している可能性があります。具体的なドライブの位置は、「ストレージおよび起動ドライブの位置」を参照してください。

2. 起動ドライブを取り外します。
   1. ドライブ・ドアを開くには、ラッチを左にスライドさせます。
   2. ドアを手前に引いて開けます[2]。
   3. 取り外すドライブ上で、ストレージ・ドライブのリリース・ボタンを押して、ラッチを開きます[2]。
   4. ラッチをつかみ、45度の角度に開きます[2]。
   5. ラッチを使用して、ドライブ・スロットからドライブをゆっくりと、横や縦にではなく、まっすぐに引き出します[2]。

      ドライブを取り外す際には、ラッチを強い力で引っ張らないでください。

      | 注意 - 起動ドライブのラッチはイジェクタではありません。右に曲げすぎないようにしてください。そうすると、ラッチが破損する場合があります。

      | 注意 - 起動ドライブの取外しまたは取付けの際には、必ず起動ドライブのドアを閉めて、適切な通気を維持してください。

## 起動ドライブを取り付ける(CRU)

1. 交換用ドライブのためのドライブ・スロットの位置を決めます。

   ドライブは、取り付けられているスロットに応じて、物理的にアドレス指定されます。ドライブの位置は、「ストレージおよび起動ドライブの位置」を参照してください。

2. ドライブをドライブ・スロットに差し込み、ぴったりはまるまでスライドさせます[1]。
3. ドライブ・ラッチを閉じて、ドライブを所定の位置に固定します。
4. ドライブ・ドアを閉じて、ドアのラッチがきちんと掛かるようにします[2]。

   | 注意 - 起動ドライブの取外しまたは交換の際には、必ず起動ドライブのドアを閉めて、適切な通気を維持してください。

5. 次のコマンドを実行して、OSが交換ディスクを認識することを確認します。

       # lsscsi -v | grep ATA
       [0:0:0:0]    disk    ATA      SEAGATE ST95001N n/a   /dev/sda
       [1:0:0:0]    disk    ATA      SEAGATE ST95001N n/a   /dev/sdb

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |