ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 電源装置の保守

システムには、2つのホットスワップ対応電源装置が装備されています。これらは冗長化されており、システムは1つの電源装置で動作できます。これによって、システムを停止せずに、電源装置を取り外して交換することができます。

電源装置に障害が発生し、交換部品がない場合は、適切な通気を確保するために、障害のある電源装置をシステムに取り付けたままにしてください。

電源ステータスLEDについては、「電源LED」を参照してください。

この項の内容は次のとおりです。

- 電源障害の検出

- 電源LEDのリファレンス

- 電源装置を取り外す(CRU)

- 電源装置を取り付ける(CRU)

### 電源障害の検出

電源装置に障害が検出された場合、次のLEDが点灯します。

- 各サーバー・ノードの前面と背面にある保守要求LED

- 各サーバー・ノードの前面にあるREAR HDD/PS/FAN LED

- 障害のある電源装置の保守要求LED

これらのLEDについては、1～6ページの「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

### 電源LEDのリファレンス

電源装置のLEDは、電源装置のステータスについての情報を示します。

表3-4 電源ステータスLED

凡例 | LED | 記号 | 色 | 点灯時
--- | --- | --- | --- | ---
1 | OK |  | 緑色 | DC電源が使用可能です。電源装置は、規格値内のDC電力を生み出しています。
2 | 保守要求 |  | オレンジ色 | 電源装置に障害があります。システムにより電源の障害が検出された場合にも、前面のREAR PS LEDと前面および背面の保守要求LEDが点灯します。
3 | AC電力存在 | ~AC | 緑色 | 電源装置はプラグで接続されており、システムの電源の状態に関係なく、AC電力を使用可能です。

## 電源装置を取り外す(CRU)

| 注意 - 危険な電圧が存在します。人の健康に対する感電のショックと危険を減らすには、次の指示に従ってください。

1. どちらの電源装置(0または1)に交換が必要か特定します。

   電源装置上で点灯する保守要求LEDは、障害が検出されたことを示しています。

2. 障害のある電源装置から電源コードを外します。
3. 電源装置のハンドルをつかみ、リリース・ラッチを押します[1]。
4. 電源装置をシャーシから引き出します[2]。

## 電源装置を取り付ける(CRU)

1. 交換用電源装置の位置をシャーシの空の電源ベイと合せます。
2. ぴったりはまるまで電源装置をスライドさせます。

   電源装置がぴったりはまると、リリース・ラッチが掛かります。

3. 電源コードを電源装置に再び接続します。

   電源装置のAC存在LEDが点灯していることを確認します。

   電源装置の保守要求LEDが消えていることを確認します。

4. 次のLEDが消えていることを確認します。
   - 両方のサーバー・ノードの前面にある保守要求LED
   - 両方のサーバー・ノードの前面にあるREAR HDD/PS/FAN LED

   システムLEDの詳細は、「ストレージおよび起動ドライブの位置」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |