ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## コンポーネント交換ポリシー - CRUおよびFRU

システムの交換可能コンポーネントは、現場交換可能ユニット(FRU)または顧客交換可能ユニット(CRU)のいずれかに指定されます。

- FRUとして指定された部品は、Oracle認定のサービス技術者が交換する必要があります。

- CRUとして指定された部品は、Oracle認定のサービス技術者でないユーザーが交換できます。

部品の中には、CRUまたはFRUでないものがあります。これらの部品は、他の部品の交換手順の一部として、取外しおよび交換され、または取り外されてから再び取り付けられます。たとえば、通気ダクトはCRUまたはFRUではありませんが、CPUの交換手順には通気ダクトを取り外すサブ手順が含まれます。

これらの部品は、部品が含まれる手順からCRUまたはFRUステータスを取得します。CPUはFRUであるため、通気ダクトの取外しまたは交換には、Oracle認定のサービス技術者が必要です。

注意 - ほとんどの未指定部品は、FRU手順の一部として取外しまたは交換されます。このため、Oracle認定のサービス技術者によってのみ扱われる必要があります。

次の表に、交換手順およびCRUかFRUかを示します。

手順 | 指定
--- | ---
第3章「ホットスワップ・コンポーネントの保守」
ストレージ・ドライブおよび起動ドライブ | CRU
ファン・モジュール | CRU
電源 | CRU
第4章「サーバー・ノード・コンポーネントの保守」
通気ダクト | 未指定
DIMM | CRU
PCIeライザー | FRU
PCIeカード | CRU
起動ディスク・バックプレーン | 未指定
サーバー・ノード・バッテリ | CRU
プロセッサ(CPU) | FRU
マザーボード | FRU
サーバー・ノード・ケーブル | 未指定
第5章「システム・シャーシ・コンポーネントの保守」
電力配分ボード | FRU
ディスク・ミッドプレーン・モジュール | FRU
ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブル | 未指定
前面インジケータ・パネル | FRU

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |