ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 電力配分ボードの保守

電力配分ボード(PDB)は、電源装置からすべてのシステム・コンポーネントへ電力を配分します。

この項の内容は次のとおりです。

- 電力配分ボードを取り外す(FRU)

- 電力配分ボードを取り付ける(FRU)

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

| 注意 - 電力配分ボードの取外しまたは取付け前には、必ずシステムのすべての電源を切ってください。次の手順を実行する前に、両方のサーバー・ノード(システム・コントローラとも呼ばれます)の電源を切り、システムから電源コードを外す必要があります。手順については、「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

## 電力配分ボードを取り外す(FRU)

1. 保守のためにシステムの準備をします。
   1. システムの電源を切ります。

      「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

   2. システムから電源コードを外します。
   3. システムがラックに取り付けられている場合は取り外してください。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   4. システムから両方の電源装置を取り外します。

      「電源装置を取り外す(CRU)」を参照してください。

   5. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

2. 両方のサーバー・ノードをシステムから取り外します。

   「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

3. システムの上部カバーの中央部分を取り外します。

   「システムの上部カバーの中央部分の取外し」を参照してください。

4. 電力配分ボードを取り外します。
   1. 電力配分ボード上のリボン・ケーブル・コネクタを外します[1]。

      リボン・ケーブルは、電力配分ボードとシャーシの側面との間にあります。これは電力配分ボードをディスク・ミッドプレーンに接続します。

   2. 電力配分ボードをシャーシに固定している2本のPhillipsねじを外します[2]。

      ねじにはシャーシの側面にある2つの穴からアクセスします。

   3. シャーシ・インターロック・コネクタを電力配分ボードから慎重に取り外します[3]。

      シャーシ・インターロック・スイッチ・コネクタにアクセスするには、両手で電源配分ボードをつかみ、システム・シャーシの後部にスライドさせて、ディスク・ミッドプレーン・モジュールからプラグを抜き、コネクタをつかんで取り外せるまで持ち上げます。

   4. 電力配分ボードを持ち上げてシステム・シャーシから取り外し[4]、静電気防止用マットの上に置きます。

## 電力配分ボードを取り付ける(FRU)

1. システム・シャーシに電力配分ボードを取り付けます。
   1. 電力配分ボードを部分的にシステム内に下ろします[1]。
   2. シャーシ・インターロック・スイッチ・ケーブルを再び接続します[2]。
   3. 電力配分ボードとディスク・ミッドプレーン・モジュール上の2つの電源コネクタの位置を合せ、電力配分ボードをコネクタがぴったりはまるまで前方にスライドさせます。
   4. 電力配分ボードをシステムに固定するには、システム側面の穴を使用して2本のPhillipsねじにアクセスして締めます[3]。
   5. 電力配分ボードのリボン・ケーブルを再び接続します[4]。
2. システムを動作状態に戻します。
   1. 両方のサーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   2. 上部カバーの中央部分を取り付けます。

      上部カバーの中央部分をシステム・シャーシに固定するPhillipsねじを取り付けて締めます。

   3. システムに両方の電源装置を取り付けます。

      「電源装置を取り付ける(CRU)」を参照してください。

   4. システムがラックに取り付けられていた場合は、ラックに再び取り付けます。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   5. 電源コードをシステムに再び接続し、システムの電源を入れます。

      「システムの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |