ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 通気ダクトの取外しと取付け

CPUの保守を行うには、通気ダクトを取り外す必要があります。

CPUの交換はFRUであり、認定されたOracleサービス担当者が行う必要があります。同様の制限が、通気ダクトにも適用されます。

| 注意 - システムの過熱を防ぐには、サーバーの電源を入れる前に、通気ダクトが正しく取り付けられていることを確認してください。

## 通気ダクトを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. 通気ダクトを取り外します。
   1. サーバー・ノードの背面から、右手で通気ダクトの中央/背面をつかみ、45度の角度に持ち上げます[1]。

      通気ダクトは上に回転し、システムの背面から外れます。

   2. プラスチックの通気ダクトの左端を左手でつかみ、45度の角度で保持し、通気ダクトの左側のヒンジがソケットから外れるように十分に曲がるまで、通気ダクトの中央部を右手で軽く押します[2]。
   3. 通気ダクトの右側のヒンジをソケットから外し、通気ダクトをわきに置きます[2]。

## 通気ダクトを取り付ける

| 注意 - システムが動作中の場合は、システムの過熱を防ぐために、必ず通気ダクトが正しく取り付けられていることを確認してください。

1. 通気ダクトをシャーシに取り付けます。
   1. サーバー・ノードの背面から、通気ダクトの右側のヒンジを右側のソケットに差し込み[2]、左側のヒンジを左側のソケットの上に置きます。
   2. 通気ダクトの左端を左手でつかみ、45度の角度で保持し、通気ダクトの左側のヒンジが左側のソケットに入るように十分に曲がるまで、通気ダクトの中央部を右手で軽く押します[2]。
   3. SASケーブルに特に注意しながら、通気ダクトを慎重に元の閉鎖位置に下ろします[1]。

      通気ダクトの両側の開口部が、ケーブルの上ではなく、ケーブルの周囲にはまっていることを確認します。

      | 注意 - 通気ダクトが完全に閉じていることを確認してください。

2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |