ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## サーバー・ノード・ケーブルの保守

この項の内容は次のとおりです。

- ファンの電源ケーブルの保守

- PCIeカード・ケーブルの保守

- SASエキスパンダ・ケーブルの保守

- 起動ディスク・バックプレーン・ケーブルの保守

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

### ファンの電源ケーブルの保守

各サーバー・ノードには2個のファンがあり、各ファンには別々の電源ケーブルが付いています。

### ファンの電源ケーブルを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. ファンの電源ケーブルを抜き、サーバー・ノードから取り外します。

### ファンの電源ケーブルを取り付ける

1. ファンの電源ケーブルを再び接続します。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

### PCIeカード・ケーブルの保守

PCIeカード・ケーブルは、内部PCIeカード、プライマリHBAおよびライザー搭載PCIeカード、セカンダリHBAをマザーボードに接続するために使用されます。手順は次の項を参照してください。

- プライマリHBA PCIeカードからPCIeカード・ケーブルを取り外す

- プライマリHBA PCIeカードのPCIeカード・ケーブルを取り付ける

- セカンダリHBA PCIeカードからPCIeカード・ケーブルを取り外す

- セカンダリHBA PCIeカードのPCIeカード・ケーブルを取り付ける

### プライマリHBA PCIeカードからPCIeカード・ケーブルを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. プライマリHBA PCIeカード・ケーブルを抜き、サーバー・ノードから取り外します。
   1. サーバー・ノードの前面カバーを固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじをゆるめ、カバーを取り外します[1]。
   2. プライマリHBA PCIeカードから2本のケーブルを抜き、取り外します[2]。

      各ケーブル・コネクタを取り外すには、コネクタを内側に押し込み、外れるよう押し下げて、引き出します。

### PCIeカード・ケーブルをプライマリHBA PCIeカードに取り付ける

1. PCIeカード・ケーブルを再び接続します。
   1. 2本のPCIeカード・ケーブルを、プライマリHBA PCIeカードとマザーボード上のコネクタに再び接続します[2]。

      マザーボード上には2組のコネクタがあることに注意してください。ケーブルは必ず各組の右側のコネクタ(サーバー・ノードの背面からコネクタを見て)に接続してください。

   2. サーバー・ノードの前面カバーをサーバー・ノード上に置き、サーバー・ノードの前面カバーをマザーボードに固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじを締めます[1]。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

### セカンダリHBA PCIeカードからPCIeカード・ケーブルを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. PCIeカード・ケーブルを抜き、サーバー・ノードから取り外します。

   セカンダリHBA PCIeカードは、PCIeライザーの上部スロットにあります(PCIeスロット2)

   1. サーバー・ノードの前面カバーを固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじをゆるめ、カバーを取り外します[1]。
   2. 2本のセカンダリHBA PCIeカード・ケーブルを抜いて、取り外します[2]。

      各ケーブル・コネクタを取り外すには、コネクタを内側に押し込み、外れるよう押し下げて、引き出します。

### PCIeカード・ケーブルをセカンダリHBA PCIeカードに取り付ける

1. PCIeカード・ケーブルを再び接続します。
   1. 2本のPCIeカード・ケーブルを、セカンダリHBA PCIeカードとマザーボード上のコネクタに再び接続します[2]。

      セカンダリHBA PCIeカードは、PCIeライザーの上部スロットにあります(PCIeスロット2)

      マザーボード上には2組のコネクタがあることに注意してください。ケーブルは必ず各組の左側のコネクタ(サーバー・ノードの背面からコネクタを見て)に接続してください。

   2. サーバー・ノードの前面カバーをサーバー・ノード上に置き、サーバー・ノードの前面カバーをマザーボードに固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじを締めます[1]。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

### SASエキスパンダ・ケーブルの保守

SASエキスパンダ・ケーブルは、マザーボードの前部にあるコネクタからマザーボードの後部近くにあるコネクタまで延びています。手順は次の項を参照してください。

- SASエキスパンダ・ケーブルを取り外す

- SASエキスパンダ・ケーブルを取り付ける

### SASエキスパンダ・ケーブルを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

   4. PCIeライザーを取り外します。

      「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

2. SASエキスパンダ・ケーブルを抜き、サーバー・ノードから取り外します。
   1. サーバー・ノードの前面カバーを固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじをゆるめ、カバーを取り外します[1]。
   2. 両方のケーブル・コネクタをマザーボードから抜き、ケーブルを取り外します[2]。

      コネクタを内側に押し込み、外れるよう押し下げて、引き出します。

### SASエキスパンダ・ケーブルを取り付ける

1. SASエキスパンダ・ケーブルを再び接続します。
   1. SASエキスパンダ・ケーブル・コネクタをマザーボードに再び接続します[2]。
   2. サーバー・ノードの前面カバーをサーバー・ノード上に置き、サーバー・ノードの前面カバーをマザーボードに固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじを締めます[1]。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. PCIeライザーを取り付けます。

      「PCIeライザーをサーバー・ノードに取り付ける(FRU)」を参照してください。

   2. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   4. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

### 起動ディスク・バックプレーン・ケーブルの保守

起動ディスク・バックプレーン・ケーブルは、起動ディスク・バックプレーンをマザーボードに接続します。

### 起動ディスク・バックプレーン・ケーブルを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. 電源ケーブルとハード・ディスク・ドライブ(HDD)ケーブルを抜き、サーバー・ノードから取り外します。
   1. 電源ケーブルとHDDケーブルをマザーボードから外します[1]。
   2. 電源ケーブルとHDDケーブルを起動ディスク・バックブレーンから外します[2]。

### 起動ディスク・バックプレーン・ケーブルの取付け

1. 電源ケーブルとハード・ディスク・ドライブ(HDD)ケーブルを再び接続します。
   1. 電源ケーブルとHDDケーブルを起動ディスク・バックプレーンに再び接続します[2]。
   2. 電源ケーブルとHDDケーブルをマザーボードに再び接続します[1]。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |