ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## SP LAN設定の構成

IPMIの「LAN Configuration」メニューでBIOS設定ユーティリティからサーバー・ノードSPのIPアドレスを割り当てることができます。または、Oracle ILOMを使用してSPのLAN設定を指定することもできます。Oracle ILOMでIPアドレスを設定する手順は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0ドキュメント・コレクションを参照してください。

## SPのLAN設定を構成する

1. BIOS設定ユーティリティのメニューにアクセスします。

   手順は、「BIOS設定ユーティリティのメニューへのアクセス」を参照してください。

2. BIOS設定ユーティリティのメニューで、矢印キー(または[Tab]キー)を使用して、「Advanced」メニューに移動します。
3. 「Advanced」メニューで、「IPMI Configuration」を選択します。
4. 「IPMI Configuration」メニューで、「LAN Configuration」を選択します。

   「LAN Configuration」画面が表示されます。

5. 「LAN Configuration」画面で、矢印キーを使用して適切なLAN構成設定を選択し、指定します。
6. 必要な変更を行った後、「Commit」を選択し、[Enter]を押して変更を適用します。
7. [F10]キーを押して変更を保存し、BIOSを終了します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |