ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## BIOS設定ユーティリティのメニューへのアクセス

BIOS設定ユーティリティの画面には次のインタフェースからアクセスできます。

- サーバー・ノードに直接接続されたUSBキーボード、マウスおよびVGAモニターを使用します。

- サーバー・ノードのバック・パネル上のシリアル・ポートを介して端末(またはコンピュータに接続された端末エミュレータ)を使用します。

- Oracle ILOMリモート・コンソールを使用してサーバー・ノードに接続します。

次の手順は、BIOS設定ユーティリティのメニューにアクセスするための手順を説明しています。

## BIOS設定ユーティリティのメニューにアクセスする

1. サーバー・ノードの電源を入れるか、電源を切ってすぐに入れ直します。
2. 画面には次の情報が表示されます。
3. BIOS設定ユーティリティに入るには、次のようにします。
   1. 画面出力の最後の行が`「Initializing USB Controllers..Done」`に変わるまで待ちます。

      これには数秒かかります。

   2. `「Done」`が表示されたら、すぐに[F2]キーを押します。

      注意 - 起動プロセス中にエラーが発生した場合、`[F1]`を押せばBIOS設定ユーティリティにアクセスできます。

      「BIOS Setup Utility」ダイアログが表示されます。

      注意 - 「BIOS Setup Utility」ダイアログが表示されない場合は、[F2]キーを押すタイミングが遅すぎたためです。画面に`「Done」`が表示されたら、[F2]キーをすぐに押す必要があります。もう一度実行してください。

4. 左右矢印キーを使用して、様々なメニュー・オプションを選択します。
5. 各メニュー・オプションを選択すると、そのメニュー・オプションのトップレベル画面が表示されます。
6. トップレベル画面のオプションを選択するには、上下矢印キーを使用して、提示されるオプションを上下にスクロールします。

   変更可能なオプションのみが、上下矢印キーを押したときに強調表示されます。

   - フィールドの値を変更できる場合、オプションを選択すると、オプションを変更するための指示が画面の右の列に表示されます。
   - フィールドがサブ画面にリンクしている場合、そのサブ画面にアクセスするために[Enter]キーを押すように指示が右の列に表示されます。
7. 設定フィールドのパラメータを変更し、[Esc]キーを押して変更を保存し、画面を終了します。

   一部の画面では、不要な変更を取り消すことができる確認のダイアログ・ボックスが表示されます。

8. 構成情報を提供するのみで、変更できないサブ画面では、[Esc]キーを押して画面を終了します。
9. 他の設定パラメータの変更を続行するには、手順4から手順8を繰り返します。それ以外の場合は、手順10に進みます。
10. 右矢印キーを「Exit」メニュー画面が表示されるまで押し続けて放します。
11. 「Exit」メニュー画面の指示に従い、変更を保存または廃棄して、BIOS設定ユーティリティを終了します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |