ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ネットワーク管理ポート・コネクタ

各サーバー・ノードには、ネットワーク管理コネクタ(NET MGT)が1つあります。これは、マザーボード上にあるRJ-45コネクタで、バック・パネルからアクセスします。このポートは、使用する前に構成の必要があります。次の図ではピンの配列を示し、次の表ではピンについて説明しています。

表10-2 ピンの説明

ピン番号 | ピン名 | 説明
--- | --- | ---
1 | TX+ | 送信データのプラス側
2 | TX– | 送信データのマイナス側
3 | RX+ | 受信データのプラス側
4 | NC | 接続なし
5 | NC | 接続なし
6 | RX- | 受信データのマイナス側
7 | NC | 接続なし
8 | NC | 接続なし

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |