ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システム仕様

この項の内容は次のとおりです。

- 寸法と重量

- 電気仕様

- 環境要件

### 寸法と重量

次の表に、システム・シャーシの寸法と重量を示します。

表1-7 システム・シャーシの寸法と重量

パラメータ | 値
--- | ---
高さ | 175.1mm (6.9インチ)
幅(取付け耳を含まない) | 437mm (17.2インチ)
幅(取付け耳を含む) | 482.6mm (19インチ)
奥行き(ファン・モジュールの背面の方向) | 762mm (30インチ)
奥行き(ファン・モジュールのハンドルおよびラッチの方向) | 782mm (30.8インチ)
重量 | 72.6kg (160ポンド)

### 電気仕様

次の表に、システムの電気仕様を示します。

注意 - 次の表に示したワット損の数値は、システムで使用される電源の最大定格出力数です。数値は、システムの実際の電力消費の定格ではありません。消費電力の最新情報は、Oracle Webサイトの製品ページを参照してください。

http://www.oracle.com/

表1-8 システムの電気仕様

パラメータ | 値
--- | ---
入力 |
公称周波数 | 50-60Hz
公称電圧範囲 | 100VAC、110-127VAC、200-240VAC
最大電流AC RMS | 110-127VACで最大12A 200-240VACで最大7A 100VACで最大13A (日本のみ)
AC稼働範囲 | 90-264VAC
最大消費電力 | 100-120VACで1270W 200-240VACで1370W
定格電圧電流 | 240VACで1400VA、0.98 P.F
出力 |
3.3VDC STBY | 4.0A
+12VDC | 100-127VACで90.8A 200-240VACで99.2A

### 環境要件

次の表に、単一の非ラック・システムの環境要件を示します。

表1-9 システムの環境要件

パラメータ | 値
--- | ---
動作時温度 | 5°Cから35°C (41°Fからto 95°F)
非動作時温度 | -40°Cから70°C (-40°Fから158°F)
動作時湿度 | 10%から90%の相対湿度、結露なし
非動作時湿度 | 最大93%の相対湿度、結露なし
動作時高度 | 最高3,048m (10,000フィート) (高度900m (2,952.76フィート)以上では300m (984.25フィート)上昇するごとに最高周囲温度が1oC低下)
非動作時高度 | 最高12,000m(39,370ft)
通気 | 標準130CFM、最大250CFM

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |