ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールの保守

ディスク・ミッドプレーンは、前面ディスク・ドライブをサーバー・ノード、前面インジケータ・モジュールおよび電力配分ボード(PDB)に相互接続します。

この項の内容は次のとおりです。

- ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り外す(FRU)

- ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り付ける(FRU)

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

| 注意 - 電力配分ボードの取外しまたは取付け前には、必ずシステムのすべての電源を切ってください。次の手順を実行する前に、両方のサーバー・ノードの電源を切り、システムから電源コードを外す必要があります。手順については、「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り外す(FRU)

1. 保守のためにシステムの準備をします。
   1. システムの電源を切ります。

      「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

   2. システムから電源コードを外します。
   3. システムがラックに取り付けられている場合は取り外してください。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   4. システムから両方の電源装置を取り外します。

      「電源装置を取り外す(CRU)」を参照してください。

   5. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

2. すべての前面ストレージ・ドライブを取り外します。

   「ストレージ・ドライブを取り外す(CRU)」を参照してください。

3. 両方のサーバー・ノードをシステムから取り外します。

   「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

4. システムの上部カバーの中央部分を取り外します。

   「システムの上部カバーの中央部分の取外し」を参照してください。

5. 側面カバーをシャーシに固定する2本のPhillips拘束ねじをゆるめ、カバーを取り外します。

   側面カバーは、システムの上部カバーの中央部分の下にあります。側面カバーを取り外す前に、システムの上部カバーの中央部分を取り外す必要があります。

6. 電力配分ボードを取り外します。

   「電力配分ボードを取り外す(CRU)」を参照してください。

7. ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り外します。
   1. 2つの前面インジケータ・モジュール(FIM)ケーブル・コネクタをディスク・ミッドプレーン・モジュールから外す前に、それらにラベルを付けます[1]。

      ディスク・ミッドプレーンの下のコネクタはSN0用、上のコネクタはSN1用です。

   2. 2つのFIMケーブル・コネクタをディスク・ミッドプレーン・モジュールから外します[1]。
   3. ディスク・ミッドプレーン・モジュールをディスク・ドライブ・ケージに固定しているPhillipsねじを外します[2]。
   4. システム・シャーシからディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り外すには、ボードを約0.25インチ(6.35mm)持ち上げて、ボードを所定の位置に保つ隔離碍子を外します[3]。

      ボードを取り外すには、ボードの下端をディスク・ドライブ・ケージから離して、ボードの左上隅にある隔離碍子を外してから、ボードを持ち上げて、システムから取り外すことが必要になります。

      隔離碍子は4列あり、一番左の列に4つ、残りの各列に3つあります。

   5. ディスク・ミッドプレーン・モジュールを持ち上げ、システムから取り外します[4]。
   6. ボードを静電気防止用マットの上に置きます。

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り付ける(FRU)

1. ディスク・ミッドプレーン・モジュールを取り付けます。
   1. 前面インジケータ・モジュール(FIM)ケーブル・コネクタをシステムの後方にずらし、ディスク・ミッドプレーン・モジュールがそれらの上を覆わないようにします。
   2. ディスク・ミッドプレーン・モジュールをシステム・シャーシ内に下ろします[1]。
   3. ディスク・ミッドプレーン・モジュールをディスク・ドライブ・ケージに対して合せ、上端をわずかに前方に傾けて左側の一番上にある隔離碍子にはめ、次にボードの位置を合せて残りの12個の隔離碍子にはめて、隔離碍子がしっかりはまるようにボードを押し下げます[2]。
   4. ディスク・ミッドプレーン・モジュールをディスク・ドライブ・ケージに固定するために、Phillipsねじを取り付けます[3]。
   5. 2つのFIMケーブル・コネクタをディスク・ミッドプレーン・モジュール上のソケットに再び接続します[4]。

      FIMコネクタが正しく接続されていることを確認します。ディスク・ミッドプレーンの下のコネクタはSN0用、上のコネクタはSN1用です。

2. システムに電力配分ボードを取り付けます。

   「電力配分ボードを取り付ける(CRU)」を参照してください。

3. 側面カバーをシャーシ内に入れ、2本のPhillips拘束ねじを締めて側面カバーをシャーシに固定します。
4. システムの上部カバーの中央部分を取り付けます。

   上部カバーの中央部分をシステム・シャーシに固定するPhillipsねじを取り付けて締めます。

5. すべての前面ストレージ・ドライブを再び取り付けます。

   「ストレージ・ドライブを取り付ける(CRU)」を参照してください。

6. 両方のサーバー・ノードをシステムに再び取り付けます。

   「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

7. システムを動作状態に戻します。
   1. システムに両方の電源装置を取り付けます。

      「電源装置を取り付ける(CRU)」を参照してください。

   2. システムがラックに取り付けられていた場合は、ラックに再び取り付けます。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   3. 電源コードをシステムに再び接続し、システムの電源を入れます。

      「システムの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |