ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 前面インジケータ・パネルの保守

前面インジケータ・パネルには、システムの前面にあるLEDとインジケータが含まれます。各サーバー・ノードには、システム・シャーシのイヤーの後ろにそれぞれの前面インジケータ・パネルがあります。

| 注意 - ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブルの取外しまたは取付け前には、必ずシステムのすべての電源を切ってください。次の手順を実行する前に、両方のサーバー・ノードの電源を切り、システムから電源コードを外す必要があります。手順については、「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

## 前面インジケータ・パネルを取り外す(FRU)

1. 保守のためにシステムの準備をします。
   1. システムの電源を切ります。

      「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

   2. システムから電源コードを外します。
   3. システムがラックに取り付けられている場合は取り外してください。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   4. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

2. 隣接するディスク・ドライブを取り外します[1]。

   マークを付けて、後から正しいドライブ・ベイに戻せるようにします。

3. イヤー・ベゼルの背面から3本のPhillipsねじをゆるめます[2]。
4. ドライブ・ベイの内部からさらに4本のPhillipsねじを取り外します[3]。
5. イヤー・ベゼルを取り外します[4]。

   イヤー・ベゼルとインジケータ・パネルは、リボン・ケーブルに接続されたままです。

6. 変更するインジケータ・パネルからリボン・ケーブルを取り外します[5]。
7. インジケータ・パネルをイヤー・ベゼルに固定しているねじを外します[6]。

   正しいインジケータ・パネルを取り外してください。イヤー・ベゼルには2つのインジケータ・パネルがあります。

## 前面インジケータ・パネルを取り付ける(FRU)

1. Phillipsねじを使用して、新しいインジケータ・パネルをイヤー・ベゼルに取り付けます[1]。
2. リボン・ケーブルをインジケータ・パネルに接続します[2]。
3. イヤー・ベゼルをシャーシに設置します[3]。
4. ドライブ・ベイ内の4本のPhillipsねじを締めます[4]。
5. イヤー・ベゼルの背面で3本のPhillipsねじを締めます[5]。
6. ドライブ・ベイ内のディスク・ドライブを交換します[6]。

   マークを利用して、各ドライブを確実に元のベイに戻します。

7. システムを動作状態に戻します。
   1. システムがラックに取り付けられていた場合は、ラックに再び取り付けます。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   2. 電源コードをシステムに再び接続し、システムの電源を入れます。

      「システムの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |