ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## サーバー・ノード・バッテリの保守

サーバー・ノードがシステムから取り外され、電源が切れると、バッテリによりOracle ILOMサービス・プロセッサ用に日時が維持されます。電源が切れたときにサーバー・ノードで正しい時刻が維持できない場合、バッテリを交換します。

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

## バッテリを取り外す(CRU)

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. バッテリを取り外します。
   1. バッテリとサーバー・ノードの側面の間に指を入れ、バッテリを押して側面から外します。
   2. バッテリをねじり(時計回しまたは反時計回りのいずれか)、持ち上げて外します。

## バッテリを取り付ける(CRU)

1. 交換用バッテリを包みから取り出します。
2. プラス(+)側をサーバー・ノードの側面に向けて新しいバッテリをバッテリ・ホルダーに押し込みます。
3. サービス・プロセッサが、ネットワーク・タイム・プロトコル(NTP)を使用してネットワーク・タイム・サーバーと同期するように構成されている場合、Oracle ILOMクロックは、サーバー・ノードの電源が入りネットワークに接続されると同時にリセットされます。使用していない場合は次の手順に進みます。
4. サービス・プロセッサがNTPを使用するように構成されていない場合は、Oracle ILOM CLIまたはWebインタフェースを使用してOracle ILOMクロックをリセットする必要があります。

   手順は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0ドキュメント・コレクションを参照してください。

5. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーを取り付ける」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードをシステム・シャーシに取り付ける」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |