ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ビデオ・コネクタ

各サーバー・ノードには、マザーボード上にビデオ・コネクタ(VGA)ポートが1つあります。VGAポートはHD-15コネクタです。次の図ではピンの配列を示し、次の表ではピンについて説明しています。

表10-3 ピンの説明

ピン番号 | ピン名 | 説明 | ピン番号 | ピン名 | 説明
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | RED | 赤ビデオ | 9 | +5V | +5V
2 | GRN | 緑ビデオ | 10 | S_GND | 同期リターン(グランド)
3 | BLU | 青ビデオ | 11 | ID0 | ID0 (グランド)
4 | ID2 | ID2 (グランド) | 12 | ID1/SDA | VGA 12Cシリアル・データ
5 | GND | 信号グランド | 13 | HSYNC | 水平同期
6 | R_GND | 赤ビデオ・リターン(グランド) | 14 | VSYNC | 垂直同期
7 | G_GND | 緑ビデオ・リターン(グランド) | 15 | ID3/SCL | VGA I2Cシリアル・クロック
8 | B_GMD | 青ビデオ・リターン(グランド) |  |  |

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |