ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## パスワードのリセットとCMOS NVRAMの消去

CMOS NVRAMは、マザーボードにあるCLR CMOSボタンを押して消去できます。この操作により、BIOSがデフォルト値に設定され、BIOSのユーザー・パスワードとスーパーバイザ・パスワードが消去されます。

BIOS設定ユーティリティからBIOSパスワードを設定またはリセットすることもできます。詳細は、「BIOS「Security」メニュー画面」を参照してください。

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この放電によりシステム・コンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

## CLR CMOSボタンを使用してBIOSパスワードをリセットしCMOS NVRAMを消去する

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. スタイラスペンを使用して、CLR CMOSボタンを押して放します。
3. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

      サーバー・ノードの電源を入れて起動するときに、NVRAMが消去されたことを示すメッセージが表示されます。

      BIOSパスワードを含め、CMOS NVRAMは消去されてデフォルト状態にリセットされます。

      BIOSパスワードのデフォルト状態とは、パスワードが不要な状態です。BIOSパスワードを設定するには、「BIOS「Security」メニュー画面」を参照してください。

4. サーバー・ノードで電源/OK LEDが点灯していることを確認します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |