ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 静電放電および静電気防止対策の実行

### 静電放電安全対策

静電放電(ESD)に敏感なデバイス(マザーボード、PCIeカード、ストレージ・ドライブ、メモリー・カードなど)には、特別な対処が必要です。

| 注意 - 回路基盤やストレージ・ドライブには、静電気に非常に敏感な電子部品が組み込まれています。衣服または作業環境からで発生する通常量の静電気によって、これらのボードやドライブ上にある部品が損傷を受ける場合があります。部品のコネクタ付近には触れないでください。

ストレージ・ドライブ構成部品、回路基盤、PCIeカードなどのコンポーネントを取り扱う場合は:

- 静電気除去ストラップを手首に着用し、シャーシの金属部分に取り付けます。これによって、作業者とシステムの間の電位が等しくなります。

  注意 - 静電気除去リスト・ストラップは、システムのアクセサリ・キットには含まれていません。ただし、一部のオプションおよびコンポーネントには静電気除去リスト・ストラップが同梱されています。

- 静電放電に敏感なコンポーネントを静電気防止用マットの上に置いてください。次のものを静電気防止用マットとして使用できます。

  - 交換部品の梱包に使用されている静電気防止袋

  - 静電気防止用マット

  - 使い捨て静電気防止用マット(一部の交換部品またはオプションのシステム・コンポーネントに同梱)

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |