ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## サーバー・ノードの電源投入

各サーバー・ノードは、別々に電源が入ります。

次の手順では、電源コードが接続され、電力がシステムに供給されていることを想定しています。

## サーバー・ノードの電源を入れる

1. サーバー・ノードがスタンバイ電源状態にあることを確認します。

   サーバー・ノードを電源の入ったシャーシに取り付けるか、サーバー・ノードが取り付けられているシャーシに電源を入れると、サーバー・ノードはスタンバイ電源モードになります。このモードでは、SPには電源が入っていますが、ホストには入っていません。このプロセスには、5分ほどかかります。

   - フロント・パネルのSPステータスLEDがゆっくり点滅し始め、安定した点灯になります。

   - フロント・パネルの電源/OK LEDは、スタンバイの点滅になります。

   各サーバー・ノードでのSPステータスLEDおよび電源/OK LEDの位置は、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

2. サーバー・ノードSPおよびホストの電源を入れるには、次のいずれかを実行します。
   - ローカル電源ボタン。スタイラスペン(または非電導性のその他の先のとっがったもの)を使用して、フロント・パネル上の埋込み式の電源ボタンを一瞬押して放します。

     電源ボタンの位置は、「システムにフロント・パネルの機能」を参照してください。

   - Oracle ILOM SP Webインタフェースの電源オン。サーバー・ノードのOracle ILOM Webインタフェースにログインします。「Remote Control」タブの次に「Remote Power Control」タブを選択します。次に、「Select Action」リスト・ボックスから「Power On」を選択します。
   - Oracle ILOM SP CLI電源オン。Oracle ILOM CLIにログインし、`start /SYS`と入力。

   各サーバー・ノードでは、サーバー・ノードの起動中には緑色の電源/OK LEDが点滅し、サーバー・ノードが動作状態のときには点灯し続けます。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |