ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## BIOSのオプションROM設定の構成

BIOSのオプションROMは128KBです。この128KBのうち、約80KBがVGAコントローラ、ディスク・コントローラおよびネットワーク・インタフェース・カードによって使用されます。残りの約48KBが、すべての起動可能PCI-Expressプラグイン・カード上のオプションROMによって共有されます。

## オプションROM設定を有効または無効にする

1. BIOS設定ユーティリティのメニューにアクセスします。

   手順は、「BIOS設定ユーティリティのメニューへのアクセス」を参照してください。

2. BIOS設定ユーティリティのメニューで、矢印キー(または[Tab]キー)を使用して、「Boot」メニューに移動します。

   「Boot」メニューが表示されます。

3. 「Boot」メニューで、「Option ROM」設定を強調表示してから、[Enter]を押します。
4. 画面出力の設定が上に表示されているものと一致するかどうかを確認します。一致しない場合、次の手順に進みます。一致する場合は、手順5に進み、BIOSを終了します。
5. 設定を変更するには、オプションROMの設定が示された「Boot」メニューで、変更する対象のオプションROM設定を強調表示してから[Enter]を押します。

   使用可能な設定を示すダイアログ・ボックスが表示されます。

6. ダイアログ・ボックスで、次のいずれかを実行します。
   - `「-Enabled」`を選択して、Option ROM設定を有効にします。
   - `「-Disabled」`を選択して、Option ROM設定を無効にします。
7. [F10]キーを押して変更を保存し、BIOS設定ユーティリティを終了します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |