ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## SPファームウェア・イメージのリカバリ

この項では、「Preboot」メニューを使用してSPファームウェア・イメージをリカバリする方法について説明します。

## 「Preboot」メニューを使用してSPファームウェア・イメージをリカバリする

「Preboot」メニューでは、SPファームウェアを更新(フラッシュ)して、Oracle ILOMファームウェア・イメージをリカバリできます。

通常、ホストが実行されている場合、Oracle ILOM CLIまたはWebインタフェースを使用してSPを更新できます。

ホストの電源が切断され、SPファームウェア・イメージが破損した(Oracle ILOMを使用してサーバーのSPにアクセスできない)場合は、「Preboot」メニューを使用して次の手順でSPファームウェア・イメージを更新できます。

操作を開始する前に

TFTPサーバー上に有効な`.flash` SPファームウェア・イメージ・ファイルが存在する必要があります。また、サーバーのSPへのネットワーク接続を介して、TFTPサーバーにアクセスできる必要があります。このファイルは、Tools and Drivers DVD (`sp_firmware`ディレクトリ)、およびOracleダウンロード・サイト(http://support.oracle.com)から入手できます。

注意 - 「Preboot」メニューを使用してSPファームウェアを更新するには、Oracle ILOMからのSPの更新に使用される`.pkg`ファイルではなく、`.flash`ファイルが必要です。

1. 「Preboot」メニューにアクセスします。

   詳細は、「「Preboot」メニューへのアクセス」を参照してください。

2. Prebootプロンプトで、次のように入力します。

   `Preboot>` `net dhcp`

   これにより、DHCPネットワークが構成されます。

   TFTPサーバーにアクセスできるネットワークに接続する必要があります。

3. 次のコマンドを入力します。

   `Preboot>` `net ping tftpIPaddress`

   tftpIPaddressはTFTPサーバーのIPアドレスです。

   ネットワーク上でTFTPサーバーにアクセスできるかどうかが確認されます。

4. 次のコマンドを入力します。

   `Preboot>` `net flash` tftpIPaddress path/`ILOM-version-Sun_Fire_X800M2.flash`

   各項目の意味は次のとおりです。

   - tftpIPaddressはTFTPサーバーのIPアドレスです

   - pathは、`/tftpboot`に関連するファイルへのパスです

   - versionはSPファームウェアのバージョンです

   次に例を示します。

       Preboot> net flash 10.8.173.25 images/ILOM-3_0_x_x_rxxxx-Sun_Fire_X4800M2.flash

   ファームウェア・イメージがダウンロードおよびフラッシュされます。一連のメッセージの後、「Preboot」のプロンプトが表示されます。

5. SPを再起動します。次のコマンドを入力します。

   `Preboot>` `reset`

   「Preboot」メニューが終了し、サービス・プロセッサが再起動します。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |