ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## PCIeカードの保守

この項の内容は次のとおりです。

- PCIeカードの構成

- PCIeカードをPCIeライザーから取り外す(CRU)

- PCIeカードをPCIeライザーに取り付ける(CRU)

- プライマリHBA PCIeカードをマザーボードから取り外す(CRU)

- プライマリHBA PCIeカードをマザーボードに取り付ける(CRU)

### PCIeカードの構成

PCIe拡張システムは、マザーボード上の1つのスタンドアロン・ロープロファイル・スロットと、3つのスロットのあるPCIeライザーで構成されます。これらは、次のようにプロビジョニングされます。

- マザーボード・スロット – 内部で使用されるロールプロファイルのデュアルポートSAS-2 HBA

- PCIeスロット2 – 内部で使用されるデュアルポートSAS-2 HBA

- PCIeスロット1 – クアッドポート1ギガビット・イーサネットNIC

- PCIeスロット0 – デュアルポート10ギガビット・イーサネットNIC

| 注意 - PCIeカードを交換する場合は、交換用カードが交換しようとしているカードと同じである必要があります。

## PCIeカードをPCIeライザーから取り外す(CRU)

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. PCIeライザーで取り外すPCIeカードの位置を確認します。

   PCIeスロットの位置は、「システムのバック・パネルの機能」を参照してください。

3. 必要ならば、PCIeカードを取り付ける位置を書き留めます。
4. すべてのデータ・ケーブルの接続をPCIeカードから外します。

   PCIeカードからケーブルを外すには、ラッチを押し、コネクタの方向に押し込んでから、ケーブルを外すために引き出します。

   後で再び取り付けるために、すべてのケーブルの位置を書き留めます。

5. PCIeライザーを取り外します。

   4～14ページの「PCIeライザーの保守」を参照してください。

6. PCIeカードをライザーから取り外します。
   1. PCIeカードの接続を慎重にライザー・コネクタから外し、ライザー・ボード・コネクタから取り外します。
   2. PCIeカードを静電気防止用マット上に置きます。

## PCIeカードをPCIeライザーに取り付ける(CRU)

1. 交換用PCIeを包みから取り出し、静電気防止用マット上に置きます。
2. 交換するカードのための適切なPCIeスロットの位置を確認します。
3. PCIeライザーを取り外します。

   4～14ページの「PCIeライザーをサーバー・ノードから取り外す(FRU)」を参照してください。

4. PCIeカードをライザー上の正しいスロットに差し込みます。
   1. PCIeカード上の固定ブラケットがPCIeライザー上のくぼんだ部分と同じ高さになるまで、PCIeカードを押し込みます。
   2. 固定ブラケットをPCIeライザー固定タブに掛かるまで下にスライドさせます。

      図の説明 | 凡例
      --- | ---
      1 | PCIeライザーのくぼんだ部分
      2 | PCIeライザーの固定タブ
      3 | PCIeカードの固定ブラケット

5. PCIeライザーを取り付けます。

   「PCIeライザーをサーバー・ノードに取り付ける(FRU)」を参照してください。

6. 取外しの手順で抜いたケーブルがあれば、PCIeカードに再び接続します。
7. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーを取り付ける」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードをシステム・シャーシに取り付ける」を参照してください。

   3. データ・ケーブルをシステムのバック・パネルのPCIeカード・コネクタに再び接続します。
   4. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「システムの電源投入」を参照してください。

8. PCIeカードの障害を消去します。
   1. Oracle ILOM CLIを使用して、`root`としてサーバー・ノードにログインします。
   2. サーバー・ノードの障害を表示するには、次のコマンドを入力して、システム上の既知の障害すべてのリストを表示します。

      -> `show /SP/faultmgmt`

      Oracle ILOMにより、次のように既知の障害がすべて表示されます。

          SP/faultmgmt
            Targets:
                0 (/SYS/MB/RISER/PCIE2)
            Properties:
            Commands:
                cd
                show

   3. PCIeライザーの障害を消去するには、`set`コマンドを使用します。次に例を示します。

          -> set /SYS/MB/RISER clear_fault_action=true
          Are you sure you want to clear /SYS/MB/RISER (y/n)? y
          Set 'clear_fault_action' to 'true'

   4. PCIeカードの障害を消去するには、setコマンドを使用します。たとえば、PCIe 2上の1つの障害を消去するには、次のように入力します。

          -> set /SYS/MB/RISER/PCIE2 clear_fault_action=true
          Are you sure you want to clear /SYS/MB/RISER/PCIE2 (y/n)? y
          Set 'clear_fault_action' to 'true'

## プライマリHBA PCIeカードをマザーボードから取り外す(CRU)

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. プライマリPCIeカードを取り外します。
   1. 内部PCIeカードの位置を確認します[1]。

      内部PCIeカードは、背面ディスク・ドライブの隣にあります。

   2. PCIeカードからデータ・ケーブルを外します[1]。

      ディスク・ドライブ・バックプレーンに接続するサーバー・ノード・コネクタにPCIeカードを接続する2本のデータ・ケーブルがあります。

      後で再び取り付けるために、すべてのケーブルの位置を書き留めます。

      内部PCIeカードからケーブルを外すには、ラッチを押し、コネクタの方向に押し込んでから、ケーブルを外すために引き出します。

   3. PCIeカードをつかみ、持ち上げてサーバー・ノードから取り外します[2]。
   4. PCIeカードを静電気防止用マット上に置きます。

## プライマリHBA PCIeカードをマザーボードに取り付ける(CRU)

1. 交換用PCIeを包みから取り出し、静電気防止用マット上に置きます。
2. 内部PCIeカードを取り付けます。
   1. 内部PCIeカード用のコネクタの位置を確認します[1]。

      内部PCIeコネクタは、背面ディスク・ドライブの隣にあります。

   2. PCIeカード上の刻み目をマザーボード・コネクタ上のキーに合せます[1]。
   3. PCIeカードの背面をサーバー・ノードの背面上にあるサポート・ブラケットに合せます[1]。
   4. PCIeをコネクタにぴったりはまるように押し込みます[1]。

      | 注意 - 刻み目とキーの位置が合っていないと、PCIeカードが破損する可能性があります。

      注意 - プライマリHBAをマザーボード上のHBAスロットに取り付けるには、専用のPCI金属製ブラケットが必要です。標準のロープロファイル金属製ブラケットまたはフルハイト金属製ブラケットは、PCIeカードから取り外し、システム付属の独自の金属製ブラケットと交換する必要があります。

   5. 取外しの手順で抜いたケーブルをPCIeカードに再び接続します[2]。
3. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーを取り付ける」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードをシステム・シャーシに取り付ける」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

4. プライマリHBAカードの障害を消去します。
   1. Oracle ILOM CLIを使用して、`root`としてサーバー・ノードにログインします。
   2. サーバー・ノードの障害を表示するには、次のコマンドを入力して、サーバー・ノード上の既知の障害すべてのリストを表示します。

      -> `show /SP/faultmgmt`

      Oracle ILOMにより、次のように既知の障害がすべて表示されます。

          SP/faultmgmt
            Targets:
                0 (/SYS/MB/HBA)
            Properties:
            Commands:
                cd
                show

   3. 内部PCIeカードの障害を消去するには、`set`コマンドを使用します。次に例を示します。

          -> set /SYS/MB/HBA clear_fault_action=true
          Are you sure you want to clear /SYS/MB/HBA (y/n)? y
          Set 'clear_fault_action' to 'true'

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |