ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 製品説明

Oracle Database Applianceのハードウェアは、単一の4Uラックマウント型シャーシに2つのOracle Linuxサーバー・ノード(システム・コントローラとも呼ばれます)を含んでおり、各ノードには2つの6コアIntel Xeon X5675プロセッサと96GBのメモリーを搭載しています。2つのサーバー・ノードは冗長化された内蔵のクラスタ通信用ギガビット・イーサネット(GbE)相互接続を介して接続され、各ノードは1GbEと10GbEの2つの外部ネットワーク接続を装備しています。

Oracle Database Applianceは、トリプル・ミラー構成の12TBのRAW記憶域を搭載しており、リジリエンスがある4TBの利用可能データベース記憶域を提供します。また、データベースREDOログのパフォーマンスを加速するため73GBのソリッド・ステート・ディスクを4台搭載しています。コンポーネント(サーバー・ノード自体を含む)がホットスワップに対応し、冗長化されており、ミッション・クリティカルな操作に対応するように設計されています。

Oracle Database ApplianceではOracle Database 11g Enterprise Editionが稼働し、"アクティブ-アクティブ"のデータベース・サーバー・フェイルオーバーの場合はOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)、また、"アクティブ-パッシブ"の場合はOracle RAC One Nodeを選択構成することができます。

次の表に、Oracle Database Appliance製品の機能を示します。

機能 | 説明
--- | ---
サーバー・ノード | 2つのサーバー・ノード。各サーバー・ノードは、互いに無関係に動作します。下段がサーバー・ノード0で、上段がサーバー・ノード1です。
CPU | 1サーバー・ノード当たり2個の6コア95ワットCPUと、96GBのメモリーを搭載。
メモリー | 1プロセッサ当たり6個のレジスタ付き1333MHz DDR3 LVのデュアルランク8GB DIMM、1サーバー・ノード当たり合計12個のDIMM。
ストレージ・デバイス | システムには次のストレージ・デバイスが含まれます。 スロット0-19に20台の3.5インチSAS GEN2 600GB HDD (合計12TB) スロット20-23に4台の3.5インチSAS GEN2 73GB SSD (合計292GB) 各サーバー・ノードには次のストレージ・デバイスが含まれます。 オペレーティング・システムの記憶域およびシステム・ブートに確保される2つの背面から使用できる2.5インチSATA 500GB HDD 1つの内部4GB USBサム・ドライブ
USB 2.0ポート | 各サーバー・ノードには、2つの背面USBポートおよび1つの内部USBポートが含まれます。
PCI Express (PCIe) 2.0 I/Oスロット | システムには4つのPCIeスロットが含まれます。 マザーボードに、内部デュアルポートSAS2 HBAを含む1つのロープロファイル・スロット。 PCIeスロット2 - 内部デュアルポートSAS-2ホスト・バス・アダプタ(HBA) PCIeスロット1 – クアッドポート1ギガビット・イーサネットNIC PCIeスロット0 – デュアルポート10ギガビット・イーサネットNIC
クラスタ・デバイス | サーバー・ノードとサーバー・ノードを接続する統合クラスタ・デバイスが、各サーバー・ノードに1つ組み込まれています。各統合クラスタ・デバイスは、2つの内部ギガビット・イーサネット(GbE)ポートおよび2つの内部デュアルポートUARTポートを用意しています。
イーサネット・ポート | 各サーバー・ノードに2つの10/100/1000 RJ-45 GbEポート(バック・パネル)。
ネットワーク管理(NET MGT)ポート | 各サーバー・ノードに1つのサービス・プロセッサ(SP)専用10/100 RJ-45 GbEポート(バック・パネル)。
シリアル管理(SER MGT)ポート | 各サーバー・ノードに1つのRS-232 RJ-45シリアル・ポート(バック・パネル)。
VGAポート | 各サーバー・ノードの1つのバック・パネルの高密度HD15ビデオ・ポート。
サービス・プロセッサ(SP) | 各サーバー・ノードには次の機能を持つサービス・プロセッサが1つあります。 SPサブシステムを使用。 業界標準のIPMI機能セットをサポートするベースボード管理コントローラ(BMC)を搭載。 IP上でリモートKVMSをサポート。 シリアル・ポートを搭載。 専用の10/100BaseT管理ポート、およびオプションでホストGbEポートの1つを介したSPへのイーサネット・アクセスをサポート(サイドバンド管理)。
電源 | AC電源: 100–120VAC時1100W、200–240VAC時1200W、50–60Hz。 エネルギー効率のよい2つのホットスワップ対応冗長化1200W電源ユニット(PSU)。電源には次の機能があります。 オーバーサブスクリプション – この機能により、1つの電源に障害が発生した場合に、システムでは使用可能な電力以上の電力を短期間消費できます。 動的電力低減 – なんらかの理由で2つの冗長電源の一方に障害が発生した場合、両方のサーバー・ノードでは動的にそれぞれの最大消費電力が制限されます。一方の電源に障害が発生すると、各サーバー・ノード上のプロセッサおよびメモリーを抑制することで、各サーバー・ノードを低減システム電力消費モードにデフォルト設定します。
冷却ファン | 各サーバー・ノードには、2つの冗長ホットスワップ対応ファン・モジュールが備わっています。
シャーシ・インターロック/安全スイッチ | システムのシャーシには磁気カバー・インターロック・スイッチが装備されており、システムの電源が入っているときに上部カバーの中間部分が外されると12Vが使用できなくなります。この機能により、240VAを超える電気的障害にアクセスできないようにします。
シャーシ識別番号(RFID) | システムにはラジオ周波識別(RFID)タグが付いており、自動データ収集をサポートします。これには製品シリアル番号も含まれており、システムのフロント・パネル上の左ベゼルにあります。
オペレーティング・システム | Oracle Linux 5.5。
管理ソフトウェア | Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) Oracle OneCommand

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |