ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## サーバー・ノードの上部カバーの取付け

上部カバーを取り外した場合、次の手順を実行して元の場所に戻します。

| 注意 - 危険電圧が存在します。決してカバーを外したままシステムを動作させないでください。

| 注意 - 装置が損傷する可能性があります。カバーは適切な通気のために所定の位置に取り付けておく必要があります。

## サーバー・ノードの上部カバーを取り付ける

1. シャーシの前面の上に0.5インチ(12.7mm)張り出すように上部カバーをサーバー・ノード上に降ろします。
2. カバーの裏面上の隔離碍子6個(片側に3個)がすべて、シャーシ側面の上部にあるスロットにぴったりはまっていることを確認します。

   上部カバーの位置を合せると(前の手順で説明)、カバーの裏面の6個の隔離碍子がシャーシ側面の上部にあるスロットにぴったりはまります。

3. 上部カバーをぴったりはまるまでサーバー・ノードの後方にスライドさせます[2]。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |