ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システムの交換可能コンポーネントへのアクセス

次のコンポーネントは、ホットスワップ対応(システム・シャーシおよびサーバー・ノード(システム・コントローラとも呼ばれます)の電源が入っているときに取り外して交換が可能)です。

- 前面ストレージ・ドライブ(HDDおよびSSD)

- 背面起動ドライブ

- ファン(背面からアクセス)

- 電源(背面からアクセス)

これらのコンポーネントを保守するには、第3章「ホットスワップ・コンポーネントの保守」を参照してください。

次のサーバー・ノード・コンポーネントは、サーバー・ノードの電源を切って、システム・シャーシから取り外す必要があります。ただし、システム・シャーシともう一方のサーバー・ノード(保守の対象ではないサーバー・ノード)の電源は入れたままでかまいません。

- メモリーDIMM

- CPU

- PCIeライザー

- PCIeカード

- 電力配分ボード

- サーバー・ノード・バッテリ

- 起動ディスク・バックプレーン

- マザーボード・アセンブリ(サーバー・ノード)

- システム・コントローラ・ケーブル

- 前面インジケータ・パネル

これらのコンポーネントを保守するには、第4章「サーバー・ノード・コンポーネントの保守」を参照してください。

次のシステム・コンポーネントは、システム・シャーシから電力を完全に除去する、つまりサーバー・ノードの電源を切り、シャーシから電源コードを取り外す必要があります。

- ディスク・ミッドプレーン・モジュール

- 電力配分ボード

これらのコンポーネントを保守するには、第5章「システム・シャーシ・コンポーネントの保守」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |