ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システムの上部カバーの中央部分の取外し

電力配分ボードおよびディスク・ミッドプレーン・ボードにアクセスするには、システムの上部カバーの中央部分を取り外す必要があります。

## システムの上部カバーの中央部分を取り外す

1. サーバー・ノードの電源を切り、電源装置から電源コードを外します。

   手順については、「サーバー・ノードの停止」を参照してください。

   | 注意 - AC電源コードが差し込まれているときにシステムの上部カバーの中央部分を取り外すと、サーバー・ノード・ホストは停止し、システム障害のフラグが付けられて、障害LEDが点灯します。

2. システムの上部カバーの中央部分を取り外します。

   システムの上部カバーの中央部分を取り外すには、システムに固定しているPhillips拘束ねじを外します。

   | 注意 - 危険電圧が存在します。決してシステムの上部カバーを外したままシステムを動作させないでください。

   | 注意 - 装置が損傷する可能性があります。システムの上部カバーの中央部分は、適切な通気のために所定の位置に取り付けておく必要があります。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |