ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ギガビット・イーサネット・コネクタ

各サーバー・ノードには、マザーボード上にRJ-45ギガビット・イーサネット・コネクタ(NET0、NET1)が2つあります。これらのコネクタには、サーバー・ノードのバック・パネルからアクセスできます。イーサネット・インタフェースは、10Mビット/秒、100Mビット/秒および1000Mビット/秒で動作します。次の図ではピンの配列を示し、次の表ではピンについて説明しています。

表10-5 ピンの説明

ピン番号 | ピン名 | 説明
--- | --- | ---
1 | TP0+ | データ・ペア0のプラス側
2 | TP0- | データ・ペア0のマイナス側
3 | TP1+ | データ・ペア1のプラス側
4 | TP2+ | データ・ペア2のプラス側
5 | TP2- | データ・ペア2のマイナス側
6 | TP1- | データ・ペア1のマイナス側
7 | TP3+ | データ・ペア3のプラス側
8 | TP3- | データ・ペア3のマイナス側

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |