ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システムのバック・パネルの機能

次の図は、Oracle Database Applianceのバック・パネルを示しています。

図の凡例
1 | 電源装置(PSU)。
2 | 位置特定ボタン/LED (白色)。
3 | ホストNMI(マスク不可能割込み)ボタン。
4 | ステータスLED: 取外し準備完了LED (青色) 保守要求LED (オレンジ色) 電源/OK LED (緑色)
5 | 外部MiniSASポート(各サーバー・ノードに2つ) – 予約済。これらのポートを使用したり、ケーブルをつないだりしないでください。
6 | PCIe 0 – 10GBパブリック・ネットワーク用のイーサネット・ポート: Eth 8とEth 9 Xbond0
7 | PCIe 1 – ネットワーク・インタフェース・ポート: Eth 4、Eth 5、Eth 6、Eth 7 bond1とbond2
8 | ファン。
9 | SerMgt – シリアル管理ポート。Oracle ILOMへのシリアル接続。
10 | Net0とNet1 – 1GBパブリック・ネットワーク用のネットワーク・ポート: Eth2、Eth3 bond0
11 | USBポート。
12 | NetMgt – ネットワーク管理ポート。Oracle ILOMへのネットワーク接続。
13 | コンソールへのビデオ・コネクタ。
14 | 背面ハード・ディスク・ドライブ(RHDD) (各サーバー・ノードに2つ)。 注意 - RHDDはヒンジ・アクセス・パネルの背面にあります。

PCIeスロットの詳細な説明は、「PCIeカードの構成」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |