ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブルの保守

HDDケーブルは電力配分ボードをディスク・ミッドプレーン・モジュールに接続します。

| 注意 - ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブルの取外しまたは取付け前には、必ずシステムのすべての電源を切ってください。次の手順を実行する前に、両方のサーバー・ノードの電源を切り、システムから電源コードを外す必要があります。手順については、「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブルを取り外す

1. 保守のためにシステムの準備をします。
   1. システムの電源を切ります。

      「サーバー・ノードの停止およびシステムの電源の切断」を参照してください。

   2. システムから電源コードを外します。
   3. システムがラックに取り付けられている場合は取り外してください。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   4. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

2. システムの上部カバーの中央部分を取り外します。

   「システムの上部カバーの中央部分の取外し」を参照してください。

3. 電力配分ボード上にあるHDDリボン・ケーブル・コネクタを外します[1]。
4. ディスク・ミッドプレーン・モジュール上にあるHDDリボン・ケーブル・コネクタを外します[2]。

## ディスク・ミッドプレーン・モジュールHDDケーブルを取り付ける

1. ディスク・ミッドプレーン・モジュール上にあるHDDリボン・ケーブル・コネクタを再び接続します[2]。
2. 電力配分ボード上にあるHDDリボン・ケーブルを再び接続します[1]。
3. システムを動作状態に戻します。
   1. システムの上部カバーの中央部分を取り付けます。

      上部カバーの中央部分をシステム・シャーシに固定するPhillipsねじを取り付けて締めます。

   2. システムがラックに取り付けられていた場合は、ラックに再び取り付けます。

      手順は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

   3. 電源コードをシステムに再び接続し、システムの電源を入れます。

      「システムの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |