ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## PCIeライザーの保守

PCIeカードは、垂直ライザーに取り付けられています。PCIeカードを取り外して交換するには、ライザーを取り外す必要があります。また、マザーボードの交換時にも、PCIeライザーを取り外す必要があります。

この項の内容は次のとおりです。

- PCIeライザーをサーバー・ノードから取り外す(FRU)

- PCIeライザーをサーバー・ノードに取り付ける(FRU)

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

## PCIeライザーをサーバー・ノードから取り外す(FRU)

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. PCIeカードの保守を行う場合、ライザーでのその位置を特定します。
3. 取り外すPCIe上のカードに接続されているデータ・ケーブルをすべて外します。

   PCIeカードからケーブルを外すには、ラッチを押し、コネクタの方向に押し込んでから、ケーブルを外すために引き出します。

   後で再び取り付けるために、すべてのケーブルの位置を書き留めます。

4. PCIeライザーが取り付けられている位置の近くにあるラッチが、開いた位置(下)にあることを確認します[1]。

   ラッチが閉じた位置にあると、PCIeライザーを取り外せません。

5. PCIeライザーをサーバー・ノードに固定している3本の緑色のPhillips拘束ねじをゆるめます[1]。

   これらのねじには、サーバー・ノードの背面からアクセスします。

6. PCIeライザーをマザーボードに固定している緑色のPhillips拘束ねじをゆるめます[2]。
7. PCIeライザーを持ち上げてサーバー・ノードから外すには、一方の手で一番前のプラスチック・タブをつかみ、もう一方の手でライザーの後ろをつかんで、まっすぐ上に持ち上げてサーバー・ノードから外します[2]。
8. PCIeライザーとそれに取り付けられたカードを静電気防止用マットに置きます。

## PCIeライザーをサーバー・ノードに取り付ける(FRU)

1. PCIeライザーを取り付ける前に、PCIeライザーを取り付ける位置の近くにあるラッチが開いた位置(下)にあることを確認します[2]。
2. PCIeライザーを取り付けます。
   1. PCIeライザーに取り付けられているPCIeカードが正しくはまっていることと、カードの固定ブラケットがライザーのくぼんだ部分と同じ高さで、固定タブに掛かっていることを確認します。

      PCIeライザーにPCIeカードを取り付ける手順は、「PCIeカードをPCIeライザーに取り付ける(CRU)」を参照してください。

   2. PCIeライザーとそれに取り付けられているカード(ある場合)をサーバー・ノードに差し込みます[1]。
   3. PCIeライザーのコネクタがマザーボード上のコネクタにはまるまで押し込みます。
   4. ライザーをマザーボードに固定する緑色のPhillips拘束ねじを締めます[1]。
   5. PCIeライザーをシャーシに固定する3本の緑色のPhillips拘束ねじを締めます[2]。

      これらのねじには、サーバー・ノードの背面からアクセスします。

3. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取付け」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け」を参照してください。

   3. データ・ケーブルをシステムのバック・パネルのPCIeカード・コネクタに再び接続します。
   4. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

4. PCIeライザーの障害を消去します。
   1. `root`としてOracle ILOM CLIにログインします。
   2. 次のコマンドを入力します。

      -> `show /SP/faultmgmt`

      Oracle ILOMにより、既知の障害がすべて表示されます。次に例を示します。

          SP/faultmgmt
            Targets:
                0 (/SYS/MB/RISER)
            Properties:
            Commands:
                cd
                show

   3. PCIeライザーの障害を消去するには、`set`コマンドを使用します。次に例を示します。

          -> set /SYS/MB/RISER clear_fault_action=true
          Are you sure you want to clear /SYS/MB/RISER (y/n)? y
          Set 'clear_fault_action' to 'true'

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |