ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 起動ディスク・バックプレーンの保守

起動ディスク・バックプレーン(BDB)は、マザーボードと背面ディスク・ドライブとのインタフェースとしての機能を果たします。

この項の内容は次のとおりです。

- 起動ディスク・バックプレーンを取り外す

- ブート・ディスク・バックプレーンを取り付ける

| 注意 - これらの手順では、静電放電に敏感なコンポーネントを扱うことが必要になります。この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。損傷を防ぐには、「静電放電と静電防止方法の実行」で説明しているように、静電防止の方法に従ってください。

## 起動ディスク・バックプレーンを取り外す

1. 保守のためにサーバー・ノードを準備します。
   1. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。

      「静電放電および静電防止対策の実行」を参照してください。

   2. サーバー・ノードをシステムから取り外します。

      サーバー・ノードをシステムから取り外すと、サーバー・ノードの電源は切れます。「システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し」を参照してください。

   3. サーバー・ノードの上部カバーを取り外します。

      「サーバー・ノードの上部カバーの取外し」を参照してください。

2. 起動ディスク・ドライブを取り外します。

   「起動ドライブを取り外す(CRU)」を参照してください。

3. 起動ディスク・バックプレーンを取り外します。
   1. 電源ケーブルとデータ・ケーブルを外します[1]。
   2. 起動ディスク・バックプレーンを背面ディスク・ドライブ・アセンブリに固定している4本のPhillipsねじを外し、バックプレーンを取り外します[2]。
4. 起動ディスク・バックプレーンを静電気防止用マット上に置きます。

## 起動ディスク・バックプレーンを取り付ける

1. 起動ディスク・バックプレーンを取り付けます。
   1. 起動ディスク・バックプレーンを背面ディスク・ドライブ・アセンブリに合せ、4本のPhillipsねじを締めてバックプレーンを固定します[2]。
   2. 電源ケーブルとデータ・ケーブルを再び接続します[1]。
2. サーバー・ノードを動作状態に戻します。
   1. 起動ディスク・ドライブを元の位置に戻します。

      「起動ドライブを取り付ける(CRU)」を参照してください。

   2. サーバー・ノードの上部カバーを取り付けます。

      「サーバー・ノードの上部カバーを取り付ける」を参照してください。

   3. サーバー・ノードをシステムに取り付けます。

      「サーバー・ノードをシステム・シャーシに取り付ける」を参照してください。

   4. サーバー・ノードの電源を入れます。

      「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |