ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## イーサネット・ポートの命名および起動順序

各サーバー・ノードでは、シャーシの背面に2つの10/100/1000Base-Tギガビット・イーサネットのポートがサポートされています。ポートの位置については、「システムのバック・パネルの機能」を参照してください。

イーサネット・インタフェースのデバイスの命名は、異なるインタフェースやオペレーティング・システムにより様々に報告されます。各インタフェースで使用される物理(BIOS)および論理(オペレーティング・システム)の命名規則は、次の表を参照してください。

表9-3 イーサネット・ポート命名規則

インタフェース | NET0 | NET1
--- | --- | ---
BIOS | NET0 | NET1
Oracle Linux | eth0 | eth1

起動時にBIOSによってイーサネット・ポートが検出される順序と、それらのポートを制御する対応ドライブは次のとおりです。

1. NET 0 (INTEL NIC 0)

2. NET 1 (INTEL NIC 1)

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |