ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.0) E57726-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# 2 Oracle Big Data Applianceのサイト要件

この章では、Oracle Big Data Applianceのサイト要件について説明します。Oracle Big Data Applianceサイト・チェックリストを完成する場合にこの章を使用してください。

この章の内容は次のとおりです。

- 一般的な環境要件

- スペース要件

- フロア要件

- 電力要件

- 温度および湿度要件

- 通気および冷却要件

- ネットワーク接続要件

- サイトの準備が完了していることの確認

関連項目: Oracle Big Data Applianceサイト・チェックリスト

## 2.1 一般的な環境要件

表2-1に、Oracle Big Data Applianceの一般的な環境要件を示します。詳細は、この章の他の項を参照してください。

表2-1 Oracle Big Data Applianceのフル・ラックの環境要件

環境コンポーネント | Oracle Big Data Appliance X4-2およびX3-2 | Oracle Big Data Appliance脚注1
--- | --- | ---
正味重量 関連項目: 「フロア要件」 | 829kg (1828ポンド) | 816.5kg (1800ポンド)
音響レベル | 8.3Bel | 8.3Bel
電源 関連項目: 「電力要件」 | 最大: 10kW (10.2kVA) 標準: 7kW (7.15kVA) | 最大: 12.0kW (12.25kVA) 標準: 8.4kW (8.6kVA)脚注2
冷却 関連項目: 「温度および湿度要件」および「通気および冷却要件」 | 最大: 34,142BTU/時(34,838kJ/時) 標準: 23,940BTU/時(24,420kJ/時) | 最大: 40,971BTU/時(41,807kJ/時) 標準: 28,680BTU/時(29,265kJ/時)
前面から背面への通気(実際のデータ・センター環境に依存) 関連項目: 「温度および湿度要件」および「通気および冷却要件」 | 最大: 1,573CFM 標準: 1,103CFM | 最大: 約1,886CFM 標準: 約1,340CFM
IPアドレス 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 24 (イーサネット・ネットワーク) 18 (インフィニバンド・ネットワーク) | 24 (イーサネット・ネットワーク) 18 (インフィニバンド・ネットワーク)
ネットワーク・ドロップ 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 1つのネットワーク接続 | 最低限2つのネットワーク接続
外部接続 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 1 x 1Gbpsイーサネット・ポート 18 x 10Gbpsイーサネット・ポート | 2 x 1Gbpsイーサネット・ポート 18 x 10Gbpsイーサネット・ポート

脚注1 Sun Fire X4270 M2ベース・ラック

脚注2 アプリケーション負荷に応じて変動

表2-2に、スタータ・ラックとラック内拡張キットの一般的な環境要件を示します。

表2-2 Oracle Big Data Applianceのスタータ・ラックの環境要件

環境コンポーネント | スタータ・ラック | ラック内拡張キットが1つ組み込まれたスタータ・ラック
--- | --- | ---
正味重量 関連項目: 「フロア要件」 | 418kg (922ポンド) | 635kg (1400ポンド)
音響レベル | 76Bel | 79Bel
電源 関連項目: 「電力要件」 | 最大: 4.2kW 標準: 3kW | 最大: 7.7kW) 標準: 5.4kW脚注 1
冷却 関連項目: 「温度および湿度要件」および「通気および冷却要件」 | 最大: 14,052BTU/時(14,825.6kJ/時) 標準: 9,836BTU/時(10,377.5kJ/時) | 最大: 26,411BTU/時(27,865.1kJ/時) 標準: 18,487BTU/時(19,504.8kJ/時)
前面から背面への通気(実際のデータ・センター環境に依存) 関連項目: 「温度および湿度要件」および「通気および冷却要件」 | 最大: 676CFM 標準: 473CFM | 最大: 1223CFM 標準: 856CFM
IPアドレス 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 12 (イーサネット・ネットワーク) 6 (インフィニバンド・ネットワーク) | 18 (イーサネット・ネットワーク) 12 (インフィニバンド・ネットワーク)
ネットワーク・ドロップ 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 1つのネットワーク接続 | 1つのネットワーク接続
外部接続 関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 | 1 x 1Gbpsイーサネット・ポート 6 x 10Gbpsイーサネット・ポート | 1 x 1Gbpsイーサネット・ポート 12 x 10Gbpsイーサネット・ポート

脚注1 アプリケーション負荷に応じて変動

## 2.2 スペース要件

Oracle Big Data Applianceのスペース要件は次のとおりです。

- 高さ: 200cm (79インチ)

- 幅: 60cm (側面パネルを含む) (24インチ)

- 奥行き: 120cm (47.5インチ)

キャビネットの最小天井高は、実際のフロアまたは上げ床のいずれか高い方から測って230cm (90インチ)です。メンテナンス・アクセスのため、前面および背面のアイル・スペースにおいて、ラック高の上部に追加で92cm (36インチ)が必要です。キャビネットの周囲のスペースでは、空調からキャビネット内のシステムの前面への冷風の流れを、あるいはキャビネット背面から排出される温風の流れを妨げないようにしてください。

### 2.2.1 受入と開梱の要件

Oracle Big Data Applianceが到着する前に、受領場所が梱包設置のために十分な広さであることを確認してください。表2-3に、出荷される品目の寸法と重量をリストします。

表2-3 出荷時の測定値

測定値 | フルラック | スタータ・ラック | 拡張キット
--- | --- | --- | ---
高さ | 216cm (85インチ) | 216cm (85インチ) | 132.1cm (52インチ)
幅 | 122cm (48インチ) | 122cm (48インチ) | 123.2cm (48.5インチ)
奥行き | 157.5cm (62インチ) | 157.5cm (62インチ) | 101.6cm (40インチ)
重量 | 908kg (2002ポンド) | 497kg (1096ポンド) | 275kg (606ポンド)

ユーザーの積荷ドックが標準的な貨物輸送トラックの高さおよび傾斜路の要件を満たしていれば、パレット・ジャッキを使用してラックを荷下ろしできます。そうではない場合、標準的なフォークリフトその他の手段を手配してラックを荷下ろしする必要があります。リフト・ゲート付きのトラックでラックを出荷するように依頼することもできます。

Oracle Big Data Applianceは、設置サイトに到着するまで輸送用コンテナに格納したままにしてください。開梱場所から設置場所まで移動するための経路に十分な空間があり、通りやすいことを確認します。設置サイトまでのアクセス・ルートには、振動の原因となる浮出し模様のフロアがない経路を確保する必要があります。

データ・センターに搬入する前に梱包資材を取り除いて微粒子の発生を抑える場合、準備したスペースを使用してください。輸送用段ボールからOracle Big Data Applianceを開梱するために十分なスペースを確保します。表2-4に、アクセス・ルート要件を示します。

表2-4 Oracle Big Data Applianceのアクセス・ルート要件

アクセス・ルート項目 | 輸送用パレットあり | 輸送用パレットなし
--- | --- | ---
最低限のドアの高さ | 218.4cm (86インチ) | 204cm (80.5インチ)
最低限のドアの幅 | 127cm (50インチ) | 64cm (25.5インチ)
最低限のエレベータの奥行き | 162.6cm (64インチ) | 124cm (49インチ)
最大傾斜度 | 6度 | 6度
最低限のエレベータ、パレット・ジャッキおよびフロア荷重の許容重量 | 1134kg (2500lb) | 1134kg (2500lb)

### 2.2.2 メンテナンス・アクセス要件

メンテナンス領域は、Oracle Big Data Applianceのために十分な広さがあり、必要なアクセス・スペースが存在する必要があります。たとえば、側面パネルを取り外すために必要なスペースは、67.6cm (26.6インチ)です。表2-5に、メンテナンス・アクセス要件を示します。

電気的アクセス用にオープン・タイルが必要です。

表2-5 Oracle Big Data Applianceのメンテナンス・アクセス要件

場所 | メンテナンス・アクセス要件
--- | ---
背面メンテナンス | 91.4cm (36インチ)
前面メンテナンス | 91.4cm (36インチ)
最上部メンテナンス | 91.4cm (36インチ)

## 2.3 フロア要件

Oracle Big Data Applianceは、上げ床に設置することをお薦めします。サイト・フロアと上げ床で、合計重量を支持できる必要があります。

表2-6に、フロア荷重要件を示します。

表2-6 Oracle Big Data Applianceのフロア荷重要件

説明 | 要件
--- | ---
設置ラック設備の最大許容重量 | 952.5kg (2100ポンド)
設置配電ユニットの最大許容重量 | 52kg (115lb)
最大動荷重(PDUを含む設置設備の最大許容重量) | 1050kg (2315lb)

## 2.4 電力要件

Oracle Big Data Applianceは、広範囲の電圧および周波数で効率的に動作できます。ただし、信頼できる電源が必要です。動作範囲を超えると、破損の可能性があります。次のような電気的障害があると、Oracle Big Data Applianceが破損する可能性があります。

- 電力制限による変動

- 入力電圧レベルまたは入力電力周波数の大幅で急激な変化

- 激しい雷雨

- 配電システムの障害(配線に欠陥があるなど)

このような障害からOracle Big Data Applianceを保護するため、専用の配電システム、電力調整装置、および激しい雷雨から保護するための避雷器または電源ケーブルが必要です。

各ラックには、事前インストールされた2つの配電ユニット(PDU)があります。PDUは、様々な電源に接続できます。Oracle Big Data Applianceおよびデータ・センターにとって適切なPDUのタイプを指定する必要があります。

### 2.4.1 Oracle Big Data ApplianceのPDU

PDUのタイプは、Oracle Big Data Applianceの設置場所に応じて異なります。ユーザーの場所に適した項を参照してください。

- 北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの単相PDU

- 北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの3相PDU

- ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋向けの単相PDU

- ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋向けの3相PDU

#### 2.4.1.1 北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの単相PDU

表2-7に、北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの低電圧単相PDUの要件を示します。ラックごとに2つのPDUがあります。

表2-7 低電圧15kVA単相PDU

オプション | PDUの要件
--- | ---
入力点数 | 3 x 30A単相
電圧 | 200-240VAC
周波数 | 50/60Hz
電流 | 入力点当たり最大24A
電力定格 | 15kVA
出力電流 | 72A (3 x 24A)
コンセント | 42 x C13、6 x C19
コンセント・グループ | 6
グループ保護脚注1 | 20A
データ・センター・レセプタクル | 15kVA (3つの30A/250V 2極/3線式NEMA L6-30Pプラグ付き)

脚注1 UL489 2極サーキット・ブレーカ

Oracle Big Data Applianceを低電圧単相電源に接続するためには、次のものが必要です。

- 2つのPDU用の6つの電源コード(30A、200-240VAC)

- 6つのNEMA L6-30データ・センター・レセプタクルにPDUを接続するための6つのレセプタクル

図2-1に、北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの低電圧単相PDU電源コネクタを示します。

図2-1 低電圧単相電源コネクタ

「図2-1 低電圧単相電源コネクタ」の説明

#### 2.4.1.2 北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの3相PDU

表2-8に、北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの低電圧3相PDUの要件を示します。ラックごとに2つのPDUがあります。

表2-8 低電圧15kVA 3相PDU

オプション | PDUの要件
--- | ---
入力点数 | 1 x 60A 3相4線
電圧 | 190-220VAC
周波数 | 50/60Hz
電流 | 相当たり最大40A
電力定格 | 14.4kVA
出力電流 | 69A (3 x 23A)
コンセント | 42 x C13、6 x C19
コンセント・グループ | 6
グループ保護脚注1 | 20A
データ・センター・レセプタクル | 15kVA IEC 60309 60A 4ピン250VAC 3相IP67

脚注1 UL489 2極サーキット・ブレーカ

Oracle Big Data Applianceを低電圧3相電源に接続するためには、次のものが必要です。

- 2つのPDU用の2つの電源コード(60A、190-220VAC 3相)

- 2つのIEC 60309 60A 4ピン250VAC 3相IP67データ・センター・レセプタクルにPDUを接続するための2つのレセプタクル

図2-2に、北アメリカ、南アメリカ、日本および台湾向けの低電圧3相PDU電源コネクタを示します。

図2-2 低電圧3相電源コネクタ

「図2-2 低電圧3相電源コネクタ」の説明

#### 2.4.1.3 ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋向けの単相PDU

表2-9に、ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋(日本と台湾を除く)向けの高電圧22kVA単相PDUの要件を示します。ラックごとに2つのPDUがあります。

表2-9 高電圧22kVA単相PDU

オプション | PDUの要件
--- | ---
電圧 | 220-240VAC
周波数 | 50/60Hz
電流 | 入力点当たり最大32A
電力定格 | 22kVA
出力電流 | 96A (3 x 32A)
コンセント | 42 x C13、6 x C19
コンセント・グループ | 6
グループ保護脚注1 | 20A
データ・センター・レセプタクル | 32A、3ピン250VAC IP44 IEC 60309プラグ

脚注1 UL489 1極サーキット・ブレーカ

注意: 高電圧15kVA単相PDUは利用できなくなりました。高電圧22kVAは、代替として互換性があり、レセプタクルとブレーカの要件が同じです。

Oracle DBLRAを高電圧単相電源に接続するためには、次のものが必要です。

- 2つのPDU用の6つの電源コード(25A、220/380-240/415VAC単相電圧)

- 2つのIEC 60309 32A 3ピン250VAC IP44データ・センター・レセプタクルにPDUを接続するための6つのレセプタクル(22kVA、単相が必要)

図2-3に、EMEAおよびAPAC (日本と台湾を除く)向けの高電圧単相PDU電源コネクタを示します。

図2-3 高電圧単相電源コネクタ

「図2-3 高電圧単相電源コネクタ」の説明

#### 2.4.1.4 ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋向けの3相PDU

表2-10に、ヨーロッパ、中東、アフリカおよびアジア太平洋(日本と台湾を除く)向けの高電圧3相PDUの要件を示します。ラックごとに2つのPDUがあります。PDUごとの仕様は次のとおりです。

表2-10 高電圧15kVA 3相PDU

オプション | PDUの要件
--- | ---
入力点数 | 1 x 25A 3相5線
電圧 | 220/380-240/415VAC 3相
周波数 | 50/60Hz
電流 | 相当たり最大25A
電力定格 | 14.4kVA
出力電流 | 62.7A (3 x 20.9A)
コンセント | 42 x C13、6 x C19
コンセント・グループ | 6
グループ保護脚注1 | 20A
データ・センター・レセプタクル | 15kVA 3相5ピンIEC 60309 32A 5ピン230/400V 3相IP44

脚注1 UL489 1極サーキット・ブレーカ

Oracle Big Data Applianceを高電圧3相電源に接続するためには、次のものが必要です。

- 2つのPDU用の2つの電源コード(25A、220/380-240/415VAC 3相)

- 2つのIEC 60309 32A 5ピン230/400VAC 3相IP44データ・センター・レセプタクルにPDUを接続するための2つのレセプタクル

図2-4に、EMEAおよびAPAC (日本と台湾を除く)向けの高電圧3相PDU電源コネクタを示します。

図2-4 高電圧3相電源コネクタ

「図2-4 高電圧3相電源コネクタ」の説明

### 2.4.2 施設電力要件

電気的な作業および設置では、適用される現場、地方または国の電気工事規定に従う必要があります。施設の管理者または資格を持つ電気技術者に連絡して、建物に供給されている電源のタイプを確認します。

大規模な障害を避けるため、PDUに十分な電力が供給されるように入力電源を設計してください。PDUに電力を供給するすべての電力回路に対して専用のACブレーカ・パネルを使用します。配電要件の計画を行う場合は、使用可能なAC供給分岐回路間の電力負荷を調整してください。アメリカ合衆国とカナダでは、システム全体のAC入力電流の負荷が分岐回路のAC定格電流の80%を超えないようにします。

PDUの電源コードの長さは4m (13.12フィート)で、コードの1から1.5m (3.3から4.9フィート)はラック・キャビネット内に配線されます。設置サイトのAC電源レセプタクルは、ラックの2m (6.6フィート)以内に存在する必要があります。

### 2.4.3 サーキット・ブレーカ要件

大規模な障害を避けるため、電源システムの設計では、サーバーに十分な電力が供給されるようにする必要があります。サーバーに電力を供給するすべての電力回路に対して専用のACブレーカ・パネルを使用します。電気的な作業および設置では、適用される現場、地方および国の電気工事規定に従う必要があります。サーバーでは、電気回路を接地する必要があります。

サーキット・ブレーカに加え、無停電電源装置(UPS)などの安定した電源を用意し、コンポーネント障害の可能性を低下させます。コンピュータ装置が停電を繰り返したり、不安定な状態が続くと、高い割合でコンポーネント障害が発生します。

注意: サーキット・ブレーカは所有者が用意します。各電源コードに1つのサーキット・ブレーカが必要です。

### 2.4.4 接地ガイドライン

Oracle Big Data Applianceのキャビネットには、接地タイプの電源コードが同梱されています。コードは常に接地された電源出力に接続してください。場所によって異なる接地方法が使用されるため、接地タイプを確認し、適切な接地方法について国際電気標準会議(IEC)などのドキュメントを参照してください。施設の管理者または資格を持つ電気技術者が建物の接地方法を確認して接地作業を実行する必要があります。

## 2.5 温度および湿度要件

Oracle Big Data Applianceを通過する空気の流れは、前面から背面に移動します。冷却および換気の詳細は、表2-1を参照してください。

注意: 調査によれば、温度が摂氏20度(華氏70度)を超えて摂氏10度(華氏15度)上昇すると、長期的に電子機器の信頼性は50%低下します。 内部温度が過度に上昇すると、Oracle Big Data Applianceの全部または一部が停止する可能性があります。

表2-11に、稼働システムおよび非稼働システムの温度、湿度および高度の要件を示します。

表2-11 温度、湿度および高度の要件

条件 | 稼働要件 | 非稼働要件 | 最適条件
--- | --- | --- | ---
温度 | 摂氏5から35度(華氏40から95度) | 摂氏-40から70度(華氏-40から158度) | データ・センターのラック冷却に最適な温度は摂氏21から23度(華氏70から74度)です。
相対湿度 | 10から90%の相対湿度(非結露) | 最高93%の相対湿度 | データ・センターのラック冷却に最適なのは、45から50% (非結露)です。
高度 | 最大3,000m (9,840フィート) | 最大12,000m (39,400フィート) | 気温は、海抜高度900mを超えると300mごとに摂氏1度ずつ低下します。

コンポーネント障害による停止の可能性を最小限に抑えるため、最適な温度および湿度の範囲に環境を設定してください。Oracle Big Data Applianceを稼働範囲の限界値(またはその付近)で長時間動作させたり、非稼働範囲の限界値(またはその付近)で放置される環境に設置すると、ハードウェア・コンポーネント障害が大幅に増加する可能性があります。

サーバーの信頼性とオペレータの快適性のためには、摂氏21から23度(華氏70から74度)の気温範囲が最適です。ほとんどのコンピュータ設備は、広い温度範囲で動作可能ですが、安全な湿度レベルの維持が容易な摂氏22度(華氏72度)付近が推奨されます。この温度範囲で稼働させれば、空調システムに障害が発生した場合でも安全性が確保されます。

安全なデータ処理操作のためには、45から50%の環境相対湿度範囲が適切です。ほとんどのコンピュータ設備は、広い範囲(20から80%)で動作可能ですが、次の理由により45から50%の範囲が推奨されます。

- 高い湿度レベルに関連する腐食問題からコンピュータ・システムを保護できます。

- 空調装置の制御に障害が発生しても、最大限の稼働時間を確保できます。

- 相対湿度が低すぎる場合に発生する可能性がある静電放電による断続的な妨害を原因とする障害や一時的動作不良を避けることができます。

注意: 静電放電(ESD)は、35%を下回る程度の低い相対湿度の環境では容易に発生し、すぐには解消されません。ESDは、湿度が30%を下回ると重大な問題になります。データ・センターの湿度を維持することは、通常、効率性の高い防湿材が存在し、換気の割合も低いため、困難ではありません。

## 2.6 通気および冷却要件

適切な通気を可能にするため、必ずラックの前面と背面に十分なスペースを確保してください。ラックを通過する空気の流れを妨害する可能性のある設備や物体でラックの前面または背面を塞がないようにしてください。ラックマウント型のサーバーおよび設備では、通常、ラックの前面を通じて冷風を吸入し、ラックの背面を通じて温風を排出します。前面から背面に向かう冷却方式のため、左側と右側の通気要件はありません。

ラックの一部にコンポーネントが存在しない場合、空のセクションをフィラー・パネルで覆ってください。コンポーネント間に隙間があると、ラック内の通気および冷却に悪影響を及ぼす可能性があります。

相対湿度は、結露なしで空気中に存在可能な総水蒸気量の割合であり、気温に反比例します。湿度は、気温が上がれば下がり、気温が下がれば上がります。たとえば、温度が摂氏24度(華氏75度)で相対湿度が45%の空気は、温度が摂氏18度(華氏64度)で相対湿度が65%になります。温度が下がると相対湿度が65%を超え、水滴が形成されます。

空調設備では、通常、コンピュータ・ルーム全体にわたって温度や湿度を精密に監視または制御できません。一般的に、温度や湿度の分布状態は部屋全体で均一ではないため、部屋内のメイン・ユニットと他のユニットの複数の排気口に対応する個々のポイントを監視する必要があります。床下換気を使用する場合は、特に湿度に注意を払ってください。

Oracle Big Data Applianceは、自然対流が生じる環境で設置された状態で動作するように設計されています。環境仕様を満たす次の要件に従ってください。

- ラックの通気が十分であることを確認します。

- ラックが前面から背面に向かって冷却されることを確認します。吸気口はサーバーの前面に、排気口は背面にあります。

- 通気用にラックの前面に91.4cm (36インチ)、ラックの背面に91.4cm (36インチ)の最小限の隙間を確保します。

冷風を取り込むため、ラックの前面にはタイル気流当たり400立方フィート/分(CFM)の割合の多孔タイルを使用してください。タイルからラックに流れ込む冷風を妨害しないかぎりは、タイルをラックの前面に任意の順序で配置できます。冷風の流れが不十分であると、排気が再循環するためにサーバーの吸気口の温度が上昇する可能性があります。Oracle Big Data Applianceには、4つのフロア・タイルを使用することをお薦めします。

図2-5に、標準的なデータ・センターのOracle Big Data Applianceに対するフロア・タイルの一般的な設置方法を示します。

図2-5 データ・センターでの多孔フロア・タイルの一般的な構成

「図2-5 データ・センターでの多孔フロア・タイルの一般的な構成」の説明

## 2.7 ネットワーク接続要件

設置の前に、ネットワーク・ケーブルを既存のネットワーク・インフラストラクチャから設置サイトに引き込んでおく必要があります。Oracle Big Data Applianceを既存のネットワーク・インフラストラクチャに接続する要件は、次のとおりです。

- 管理ネットワーク接続の要件

  - ラックの管理スイッチに対して1つの1Gbpsイーサネット接続

  - ラックのKVMスイッチに対して1つの1Gbpsイーサネット接続(Sun Fire X4270 M2ベース・ラックのみ)

- クライアント・アクセス・ネットワーク接続の要件

  - ラックの2つのSun Network QDR Infiniband Gateway Switch間で分割された2 (最小)から16 (最大)の10Gbpsイーサネット接続。正確な接続数は、帯域幅要件に応じて異なります。

関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」

## 2.8 サイトの準備が完了していることの確認

Oracle Big Data Applianceがサイトに搬入される前に、次のタスクを実行してサイトの準備が完了していることを確認してください。

- タスク1「サイト要件の確認」

- タスク2「構成ファイルの生成」

- タスク3「ネットワークの構成」

- タスク4「要件に基づいたサイトの準備」

タスク1 サイト要件の確認

  この章およびOracle Big Data Applianceサイト・チェックリストのサイト要件を確認して、Oracle Big Data Applianceの要件を理解し、搬入の準備が完了していることを確認します。

タスク2 構成ファイルの生成

  Oracle Big Data Appliance構成生成ユーティリティを実行します。ネットワーク構成設定、ソフトウェア・インストールのオプションおよび資格証明を、このユーティリティで指定されるフィールドに入力します。完了したら、構成ファイルを生成します。

  関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 第4章「Oracle Big Data Appliance構成生成ユーティリティの使用方法」

タスク3 ネットワークの構成

  既存のネットワークを構成します。これには、ドメイン・ネーム・システム(DNS)へのネットワークの登録、IPアドレスの割当て、およびデータ・センターのスイッチとファイアウォールの構成が含まれます。`bda-preinstall-checkip.sh`スクリプトを実行してエラーを修正します。

  関連項目: 「ネットワーク設定の検証」

タスク4 要件に基づいたサイトの準備

  Oracle Big Data Applianceが到着する前に、この章の前の部分で説明した要件(ネットワーク・ケーブルや電源の設置など)に基づいてサイトを準備します。

  1. 安全ガイドラインを確認します。

     関連項目: 「安全ガイドラインの確認」

  2. サイトの問題や特性を確認します。たとえば、ドアの高さと幅がOracle Big Data Applianceにとって十分であることを確認します。

     関連項目: 「スペース要件」

  3. 設置サイトのフロアに、Oracle Big Data Applianceと他の設置設備の総合重量に耐えることのできる強度があることを確認します。

     関連項目: 「フロア要件」

  4. 必要なすべての電気設備を設置し、Oracle Big Data Applianceに十分な電力が供給されていることを確認します。

     関連項目: 「電力要件」 配電ユニット(PDU)の電力要件の詳細は、次の場所にあるSun Rack II配電ユニット・ユーザーズ・ガイドを参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/`

  5. 設置サイトの空調設備が適切であることを確認します。

     関連項目: 「通気および冷却要件」

  6. 空調システムを48時間稼働し、部屋の温度を適切なレベルに設定します。

     関連項目: 「温度および湿度要件」

  7. Oracle Big Data Applianceのネットワーク・ケーブルを設置します。

     関連項目: 「ネットワーク接続要件」

  8. 設置に備えて場所を十分に清掃し、電気掃除機をかけます。