ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.0) E57726-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B 交換ユニット

この付録では、Oracle Big Data Applianceラックのコンポーネントの交換ユニットをリストします。すべての交換ユニットは、フィールド交換可能ユニット(FRU)であり、オラクル社のフィールド・エンジニアによって取り付けられます。

この付録の内容は次のとおりです。

- 修理カテゴリの理解

- ディスク・コントローラのバッテリ

- LEDステータスの説明

- Oracle Big Data Applianceサーバーの部品

- Sun Datacenter InfiniBand Switch 36の部品

- Sun Network QDR Infiniband Gateway Switch用の部品

- Ciscoイーサネット・スイッチの部品

- 配電ユニットの部品

- Oracle Big Data Applianceラックのケーブルおよびケーブル・アクセサリ

関連項目: 「予備部品キット・コンポーネント」

## B.1 修理カテゴリの理解

修理カテゴリは、修理作業の潜在的な影響の説明です。表B-1に、カテゴリおよび関連作業を示します。

表B-1 Oracle Big Data Applianceの修理カテゴリ

カテゴリ | 説明 | シナリオの例
--- | --- | ---
ホット・スワップ(HS) | 修理部品は、ホット・スワップ可能で、ホスト・システムを停止せずに交換できます。交換の前後にデータを保護するための手順が必要になることがあります。 | ディスク ファン 電源
インフラストラクチャ修理(IR) | Oracle Big Data Applianceラック内の接続コンポーネントの修理。ラックを停止する必要はありませんが、状況に応じて個々のコンポーネントを停止する必要があります。 | 外部ケーブル インフィニバンド・スイッチ イーサネット・スイッチ
BDAサーバー・オフライン(BDA-O) | 部品の修理で1つのBig Data Applianceサーバーを停止する必要があります。ラックを停止する必要はありませんが、状況に応じて個々のサーバーを停止するか、クラスタから一時的に除外する必要があります。ワークロードのリバランスおよびデータの複製によって、一時的にパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。 システムが現在実行中の場合、正常に停止します。詳細は、「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用してシステムを監視する場合、ターゲットをブラックアウト状態にして不要なアラートを抑止します。詳細は、『Oracle Enterprise Manager管理』を参照してください。 | システム・ボード PCIeカード メモリー プロセッサ

## B.2 ディスク・コントローラのバッテリ

サーバーのディスク・コントローラには、書込みパフォーマンスを高速化するバッテリ・バックアップ付きの書込みキャッシュがあります。48時間以上の停電のためにキャッシュされたデータをバッテリで保護できない程度にバッテリの充電容量が低下した場合、書込みキャッシュは無効化され、ディスク・コントローラはライトスルー・モードに切り替わります。この結果、書込みパフォーマンスは低下しますが、データは失われません。バッテリの充電が不十分の場合、温度が高い場合、およびバッテリを交換する必要がある場合、サーバーによってアラートが生成されます。

バッテリの充電容量は時間の経過とともに低下し、バッテリの平均寿命は稼働温度に反比例します。Oracle Big Data Applianceラックのバッテリが最悪の状況にある場合の平均寿命は、次のとおりです。

吸気口周辺温度 | バッテリ寿命
--- | ---
< 摂氏25度(華氏77度) | 3年
< 摂氏32度(華氏90度) | 2年

ディスク・コントローラのバッテリの充電容量が最低限のしきい値を下回った場合、オラクル社が追加料金なしで問題のあるバッテリを交換します。Oracle Premier Support for Systemsの一環として、オラクル社では、予測される寿命の最後に到達する前に、ベスト・エフォート基準に従ってOracle Big Data Applianceラックのバッテリを事前に交換するよう努力しています。

## B.3 LEDステータスの説明

この項では、Oracle Big Data Applianceラックの発光ダイオード(LED)について説明します。次の項目について説明します。

- SunサーバーのLED

- Sunインフィニバンド・スイッチのLED

### B.3.1 SunサーバーのLED

表B-2では、Sun Server X4-2LおよびX3-2Lで障害を示す可能性があるLEDステータス・インジケータの一部を示します。

関連項目: 次の場所にあるSun Server X4-2サービス・マニュアルのサーバーおよびコンポーネントのステータス・インジケータに関する項 `http://docs.oracle.com/cd/E36975_01/html/E38045/z4000be71405942.html#scrolltoc`

表B-2 Sun ServerのLEDステータスの説明

コンポーネント | LEDステータス
--- | ---
一般ステータス | 各サーバーの前面パネルと背面パネルには、次のLEDがあります。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、サーバーに障害が発生したことを示します。 電源/OK (緑) 点灯は、サーバーの電源が投入されていることを示します。 ゆっくりとした点滅は、サーバーが起動中であることを示します。 規則的な点滅は、スタンバイ電源は入っていますが、シャーシ電源は切れていることを示します。 消灯は、AC電源がないか、Oracle ILOMが完全に起動していないことを示します。
ファン | 各ファン・モジュールには2色のLEDが1つあり、トップ・カバーのファン・ドアを開くと見えるようになっています。 ファン・ステータス(黄/緑) 黄色は、ファン・モジュールに障害があることを示します。システムでファン・モジュールの障害が検出されると、前面パネルと背面パネルの要点検LEDも点灯します。 緑色は、システムに電源が投入されており、ファン・モジュールが正常に動作していることを示します。
ドライブ | ストレージ・ドライブとブート・ドライブには、次のLEDがあります。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、ドライブに障害が発生したことを示します。 OK/動作(緑) 点灯は、正常に動作が停止していることを示します。 規則的な点滅は、正常に動作していることを示します。 消灯は、電源が切断されているか、システムでドライブを認識できないことを示します。
電源 | 各電源には、次のLEDがあります。これらはサーバーの背面から確認できます。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、電圧、電流、温度またはファンに関する電源の問題がシステムで検出されたことを示します。 AC OK/DC OK (緑) 点灯は、ACおよびDC電源が両方とも正常に動作していることを示します。 ゆっくりとした点滅は、入力AC電源が正常で、出力DC電源が無効であることを示します。 消灯は、入力AC電源が存在しないことを示します。

### B.3.2 Sunインフィニバンド・スイッチのLED

表B-3に、障害を示す可能性のあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36スイッチおよびSun Network QDR Infiniband Gateway SwitchのいくつかのLEDステータス・インジケータを示します。

関連項目: 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36サービス・マニュアルのLEDの識別に関する項 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40000fe1394411.html` 次の場所にあるSun Network QDR InfiniBand Gateway Switchサービス・マニュアルのLEDの識別に関する項 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40000fe1394411.html`

表B-3 Sun InfiniBand SwitchのLEDステータスの説明

コンポーネント | LEDステータス
--- | ---
シャーシ | 背面パネルの左側には、次のLEDがあります。 注意(黄) 点灯は、障害の発生を示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 OK (緑) 点灯は、正常に動作していることを示します。 消灯は、スイッチがオフであるか、初期化中であることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。
リンク・ステータス | 背面パネルのデータ・ケーブル・コネクタの近くには、リンク・ステータスLEDがあります。 リンク(緑) 点灯は、リンクが確立されていることを示します。 消灯は、リンクが切断されていることを示します。 点滅は、シンボル・エラーの存在を示します。
ネットワーク管理ポート | 背面パネルのネットワーク管理コネクタには、次のLEDがあります。 リンク速度(黄/緑): 緑色の点灯は、1000BASE-Tリンクを示します。 黄色の点灯は、100BASE-Tリンクを示します。 消灯は、リンクが存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 動作(緑) 点滅は、パケットの動作を示します。 点灯は、機能が停止していることを示します。 消灯は、動作していないことを示します。
電源 | シャーシの前面の電源には、次のLEDがあります。 注意(黄) 点灯は、障害が発生し、12VDCが停止していることを示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 OK (緑) 点灯は、12VDCを示します。 消灯は、DC電圧が存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 AC LED (緑) 点灯は、AC電源が供給されていることを示します。 消灯は、AC電源が存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。
ファン | シャーシの前面の吸気口には、次のLEDがあります。 FT 点灯は、ファンに問題があることを示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。

## B.4 Oracle Big Data Applianceサーバーの部品

Oracle Big Data Applianceラックには、Sun Server X4-2Lサーバー、Sun Server X3-2LサーバーまたはSun Fire X4270 M2サーバーが含まれます。

注意: Oracle Big Data Applianceには、2つの予備ドライブが付属しています。ドライブに障害が発生したときに、状況から判断して即座に対処する必要がある場合、ユーザーは、オラクル社のサービス担当者が到着する前にドライブを交換できます。

表B-5に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Server X4-2Lの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Server X4-2サービス・マニュアルを参照してください。

表B-4 Sun Server X4-2Lサーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037456.html#scrolltoc`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 次の場所にある内部USBフラッシュ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceiicfbd.html#scrolltoc`
371-4985 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
7047503 | Niwotカード | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc`
7057184 | アセンブリ・バッテリ・キャリア・リモート | HS | Oracle内部サービス・ドキュメント
7082397 | インフィニバンド・デュアル・ポート、QDR CX3、HCA | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc` 注意: ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7066826 | ドライブ、4TB、3.5"、SAS/7200 RPM、CORAL | HS | 次の場所にあるストレージ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091011460.html#scrolltoc` ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7014391 | SASエキスパンダ・アセンブリ | BDA-O | 次の場所にあるSASエキスパンダ・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceieidja.html#scrolltoc`
7020486 | DIMM、8GB、DDR3、1600MHz、1.3V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7018704 | DIMM、16GB、DDR3、1600MHz、1.35V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7041013 | DIMM、32 GB、DDR3、RDIMM-1066、QUAD-RANK | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7020774 | グリース塗布済のCPUヒートシンク | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7075289 | CPU、Intel E5-2650 v2 8コア、2.6 GHz | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7044130 | 電源、AC、A258、F、12V、1000W | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091014153.html#scrolltoc`
7045042 | デュアル・カウンタ回転ファン・モジュール、80x80mm | HS | 次の場所にあるファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091014194.html#scrolltoc`
7047257 | 次のものが付属した12スロット・バックプレーン・ケーブル・キット ディスク・ドライブ・フレックス・ケーブル デュアル・バックプレーン電源ケーブル シングル・バックプレーン電源ケーブル ディスク・データ・ケーブル、iPass+ HD to iPass+ HD、600mm | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40007ac1419009.html#scrolltoc`
7047768 | 12スロット3.5"ディスク・ケージ(ファン・ドアおよび左右のイヤー・アセンブリを含む) | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40007ac1419009.html#scrolltoc`
7049382 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるマザーボード・アセンブリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037512.html#scrolltoc`

表B-5に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Server X3-2Lの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Server X3-2Lサービス・マニュアルを参照してください。

表B-5 Sun Server X3-2Lサーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037456.html#scrolltoc` 注意: 背面のストレージ・ドライブ1にホスト・バス・アダプタ(HBA)カードのリモート・バッテリ・モジュールが挿入されている可能性があります。次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 次の場所にある内部USBフラッシュ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceiicfbd.html#scrolltoc`
371-4985 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
7047503 | Niwotカード | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html`
7057184 | アセンブリ・バッテリ・キャリア・リモート | HS | 次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
375-3696 | インフィニバンド(CX2)・デュアル・ポートCX2 4x QDR PCI-e | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html` 注意: ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7010036 | DR 3TB、3.5インチ、SAS/7200、CORAL | HS | 次の場所にあるストレージ・ドライブおよびリア・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091011460.html` ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。 注意: 背面のストレージ・ドライブ1にホスト・バス・アダプタ(HBA)カードのリモート・バッテリ・モジュールが挿入されている可能性があります。次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
7014391 | SASエキスパンダ・アセンブリ | BDA-O | 次の場所にあるSASエキスパンダ・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceieidja.html`
7020486 | DIMM、8GB、DDR3、1600MHz、1.3V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7018704 | DIMM、16GB、DDR3、1600MHz、1.35V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7041013 | DIMM、32 GB、DDR3、RDIMM-1066、QUAD-RANK | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7020774 | グリース塗布済のCPUヒートシンク | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7026881 | CPU、Intel、E5-2660、2.2GHz、8コア | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7044130 | 電源、AC、A258、F、12V、1000W | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091014153.html`
7045042 | デュアル・カウンタ回転ファン・モジュール、80x80mm | HS | 次の場所にあるファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091014194.html`
7047257 | 次のものが付属した12スロット・バックプレーン・ケーブル・キット ディスク・ドライブ・フレックス・ケーブル デュアル・バックプレーン電源ケーブル シングル・バックプレーン電源ケーブル ディスク・データ・ケーブル、iPass+ HD to iPass+ HD、600mm | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40007ac1419009.html`
7047768 | 12スロット3.5"ディスク・ケージ(ファン・ドアおよび左右のイヤー・アセンブリを含む) | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40007ac1419009.html`
7049382 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるマザーボード・アセンブリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037512.html`

表B-6に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Fire X4270 M2の交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルを参照してください。

表B-6 Sun Fire X4270 M2サーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのサーバー・バッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_71528`
300-2235 | 電源、A249、1200W、12V、2U、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_11706`
350-1502 | ユニバーサル・ラック・マウント・キット | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4170 M2およびX4270 M2サーバー・インストレーション・ガイドの第2章「スライド・レール付きラックへのサーバーの設置」を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/E27205/z4000c671007752.html`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 適用なし
371-4966 | LV DIMM、8GB、DDR3、1RX4、1333MHz | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのメモリー・モジュール(DIMM)の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_71526`
371-4982 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
375-3696 | インフィニバンド(CX2)・デュアル・ポートCX2 4x QDR PCI-e | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_86021`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_86021` 注意: ディスクの交換中はサービス・マニュアルのどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
530-3927 | ケーブル、PDB、MB、1U+2U、リボン | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのケーブルの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_58217`
530-4228 | ケーブル、mini-SAS、36 POS LONG、LY、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのケーブルの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_78806`
541-2075 | Bus_bar、電源、1U+2U、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの配電ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_85936`
541-2884 | アセンブリ、ライザー、X8、X8、2U、PCI-E、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeライザーの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_53252`
541-3310 | グリース付きXeonヒートシンク、RoHS:Y、2U | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのCPUの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_23425`
541-3356 | 次のものが付属したx8/x8スイッチ付きPCIeライザー・アセンブリ、RoHS:Y x8/x8スイッチPCIeライザー ブラケット | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeライザーの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_53252`
541-4081 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのマザーボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_98526`
541-4124 | ファン・デッキ、Hyde、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのファン・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71556`
541-4222 | アセンブリ、ファン、CR、2U、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_28930`
541-4223 | 配電ボード、2U、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの配電ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71558`
541-4304 | インジケータ、右、Hyde 12/24、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの前面パネルのLEDモジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71563`
541-4305 | アセンブリ、ディスク、SAS2、XP_DC、Hyde、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのSASエキスパンダ・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_28246`
541-4306 | アセンブリ、コネクタ・ボード・ブラケット、Hyde | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのコネクタ・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_pgfId-1296581`
541-4363 | 12スロット・ディスク・バックプレーン、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのディスク・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71557`
541-4371 | インジケータ、左、Hyde 12/24、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの前面パネルのLEDモジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71563`
560-2952 | 次のものが付属したケーブル・キット、Hyde、RoHS:Y ディスク・バックプレーン電源ケーブル 24スロットDBP電源ケーブル 12/24スロット・ディスク・バックプレーン信号ケーブル ファン信号ケーブル ファン電源ケーブル | BDA-O | キットの個々の品目のエントリを参照してください。
7010036 | FRU DR 3TB 3.5インチSAS/7200、CORAL | -- | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのストレージ・ドライブとブート・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_61628` 注意: ディスクの交換中はサービス・マニュアルのどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7012433 | 3.06GHzプロセッサ | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのCPUの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_23425`

## B.5 Sun Datacenter InfiniBand Switch 36の部品

表B-7に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Datacenter InfiniBand Switch 36の交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順は次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36サービス・マニュアルを参照してください。

`http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/index.html`

インフィニバンド・ケーブルの詳細は、「Oracle Big Data Applianceラックのケーブルおよびケーブル・アクセサリ」を参照してください。

表B-7 Sun Datacenter InfiniBand Switch 36の交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
7081595 | A247A、12V、760W電源、RoHS:Y | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40001f49112.html`
350-1312 | Sun Datacenter InfiniBand Switch 36のファン・モジュール、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるファンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40001f59112.html`
371-2210 | CR2032 3Vバッテリ、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40001f79112.html`
541-3495 | Sun Datacenter InfiniBand Switch 36、RoHS:YL | IR | 「障害のあるインフィニバンド・スイッチの交換」を参照してください。 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36インストレーション・ガイドのスイッチの設置に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/cggfbhhf.html`
594-6603 | 10Gbps QSFP短波長トランシーバ | IR | 次の場所にあるデータ・ケーブルの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40001f69112.html`

## B.6 Sun Network QDR Infiniband Gateway Switchの部品

表B-8に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Network QDR Infiniband Gateway Switchの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順は次の場所にあるSun Network QDR InfiniBand Gateway Switchサービス・マニュアルを参照してください。

`http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/index.html`

インフィニバンド・ケーブルの詳細は、「Oracle Big Data Applianceラックのケーブルおよびケーブル・アクセサリ」を参照してください。

表B-8 Sun Network QDR Infiniband Gateway Switchの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
7081595 | A247A、12V、760W電源、RoHS:Y | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40001f49112.html`
350-1312 | ファン・モジュール、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるファンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40001f59112.html`
371-2210 | CR2032 3Vバッテリ、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40001f79112.html`
594-6603 | 10Gbps QSFP短波長トランシーバ | IR | 次の場所にあるデータ・ケーブルの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40001f69112.html`
7014378 | アセンブリ、システム、NM2-Gateway | IR | 「障害のあるインフィニバンド・スイッチの交換」を参照してください。 次の場所にあるSun Network QDR InfiniBand Gateway Switchインストレーション・ガイドのゲートウェイの設置に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/cggfbhhf.html`

## B.7 Ciscoイーサネット・スイッチの部品

表B-9に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるCiscoイーサネット・スイッチの交換可能な部品を示します。

関連項目: 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』 `http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4900/4948E/installation/guide/4948E_ins.html`

表B-9 Cisco Catalystイーサネットの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理
--- | --- | --- | ---
7055121 | 冷却ファン・トレイ | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』の第4章を参照してください。
7055122 | 電源、冗長 | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』の第4章を参照してください。
7055123 | SNET、WS-C4948E-F | IR | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』の第3章を参照してください。

## B.8 配電ユニットの部品

表B-10に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となる配電ユニット(PDU)の交換部品を示します。修理手順は次の場所にあるSun Rack II配電ユニット・ユーザーズ・ガイドを参照してください。

`http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/E23956/index.html`

ケーブルおよび接続の数を考慮して、配電ユニットの部品の交換中は、Oracle Big Data Applianceラックを停止することをお薦めします。

表B-10 配電ユニットの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
180-2379 | 13A/250V 90度IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13コード、1m、RoHS:Y | HS | 適用なし
180-2380 | 13A/250V 90度IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13コード、2m、RoHS:Y | HS | 適用なし
371-3995 | 3相PDU: 15kVA、IEC309 60A、4ピン、250VAC、3相IP67、北アメリカ、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるPDUの取外しと交換に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/E23956/z40000121011643.html#scrolltoc`
371-4976 | 3相PDU: 15kVA、5ピン、IEC309 32A、5ピン230/400V、3相IP44、インターナショナル、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるPDUの取外しと交換に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/E23956/z40000121011643.html#scrolltoc`
371-4199 | 単相PDU: 15kVA、3つの30A/250V 2極/3線式NEMA L6-30Pプラグ付き、北アメリカ、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるPDUの取外しと交換に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/E23956/z40000121011643.html#scrolltoc`
371-5040 | 単相PDU: 22kVA、3つの青い32A/240V防沫形2極/3線式IEC 60309プラグ付き、インターナショナル、RoHS:Y | IR | 次の場所にあるPDUの取外しと交換に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/E23956/z40000121011643.html#scrolltoc`

## B.9 Oracle Big Data Applianceラックのケーブルおよびケーブル・アクセサリ

表B-11に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるOracle Big Data Applianceラックの交換ケーブルおよびケーブル・アクセサリを示します。

関連項目: Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switchサービス・マニュアル `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/gentextid-26783.html#scrolltoc` Sun Datacenter InfiniBand Switch 36サービス・マニュアル `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/gentextid-21904.html#scrolltoc` 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』 `http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4900/4948E/installation/guide/4948E_ins.html`

表B-11 Oracle Big Data Applianceラックの交換ケーブル

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理
--- | --- | --- | ---
350-1287 | Sunサーバー用スリム・レール、CMA、1U-2U | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるSun Server X3-2Lインストレーション・ガイドのケーブル管理アームの設置に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000401014951.html`
350-1519 | 次のものが付属したシリアル・ケーブル・キット、RoHS:Y USB to DB 9ピンMシリアル・ケーブル DB 9ピンF to DB 9ピンFヌル・モデム・ケーブル | HS | 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36インストレーション・ガイドのケーブル配線の理解に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/cggfhjcc.html`
530-4567 | 4x QSFP銅線QDRインフィニバンド・ケーブル、2m、RoHS:Y | HS | 「インフィニバンド・ネットワークの管理」を参照してください。 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36インストレーション・ガイドのケーブル配線の理解に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/cggfhjcc.html` 注意: ケーブル交換中は冗長性が失われます。
530-4445 | 4x QSFP銅線QDRインフィニバンド・ケーブル、3m、RoHS:Y | HS | 「インフィニバンド・ネットワークの管理」を参照してください。 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36インストレーション・ガイドのケーブル配線の理解に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/cggfhjcc.html`
530-4446 | 4x QSFP銅線QDRインフィニバンド・ケーブル、5m、RoHS:Y | HS | 「インフィニバンド・ネットワークの管理」を参照してください。 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36インストレーション・ガイドのケーブル配線の理解に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/cggfhjcc.html`
530-4432 | イーサネット・ケーブル、カテゴリ5/5E、RJ45 to RJ45、7フィート、青、RoHS:Y | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』を参照してください。
530-4433 | イーサネット・ケーブル、カテゴリ5/5E、RJ45 to RJ45、10フィート、赤、RoHS:Y | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』を参照してください。
530-4434 | イーサネット・ケーブル、カテゴリ5/5E、RJ45 to RJ45、7フィート、赤、RoHS:Y | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』を参照してください。
530-4435 | イーサネット・ケーブル、カテゴリ5/5E、RJ45 to RJ45、10フィート、黒、RoHS:Y | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』を参照してください。
530-4436 | イーサネット・ケーブル、カテゴリ5/5E、RJ45 to RJ45、7フィート、黒、RoHS:Y | HS | 『Cisco Catalyst 4948E and Catalyst 4948E-F Switch Installation Guide』を参照してください。