ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.0) E57726-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# 7 Oracle Big Data Applianceのフル・ラックまたはスタータ・ラックの構成

この章では、Oracle Big Data Applianceのフル・ラックまたはスタータ・ラックのシステム、アカウントおよびソフトウェアを構成する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- KVMスイッチの構成

- Ciscoイーサネット・スイッチの構成

- インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

- 配電ユニットの構成

- Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

- ネットワークの構成

関連項目: 第8章「Oracle Big Data Applianceラック内拡張キットの構成」 第14章「クラスタ全体でのdcliユーティリティを使用したコマンドの実行」 第15章「Oracle Integrated Lights Out Managerの使用方法」

注意: これらの手順を実行するときに、`bda-install-preview.html`ファイルを使用可能にしておくことをお薦めします。「構成ファイルについて」を参照してください。 この章に説明されている構成手順の実行は、オラクル社のフィールド・エンジニアに任せることをお薦めします。

## 7.1 KVMスイッチの構成

KVMスイッチは、Sun Fire X4270 M2サーバーを搭載したOracle Big Data Applianceラックにのみ含まれます。Oracle Big Data Appliance X4-2およびX3-2にはKVMスイッチはありません。

KVMの構成には、次の手順が含まれます。

- KVMスイッチの起動

- 管理ネットワークへのKVMスイッチの接続

- KVMファームウェア・バージョンの確認

- サーバーにアクセスするためのKVMスイッチの構成

- KVMスイッチを使用したサーバーへのアクセス

### 7.1.1 KVMスイッチの起動

KVMスイッチを起動するには、次の手順を実行します。

1. 接続されているすべてのコンポーネントの電源がオフになっていることを確認します。

2. ラックの前面からKVMトレイを引き出し、ハンドルを使用して開きます。

3. タッチ・パッドに触れます。

4. マウスでダブルクリックするように、左側の[Ctrl]キーを2回押して、ホストとKVMインタフェースを切り替えます。メインのユーザー・インタフェース・ページが表示されます。

5. 左側のナビゲータで、「Unit View」の下の「Target Devices」を選択します。メインの表示領域で、「Action」が「KVM Session」に設定された状態で18のターゲット・デバイスがリストされていることを確認します。

   セッションは、ラックの一番下から一番上に向かって番号が付けられています。

6. 18のセッションが表示されない場合:

   1. 「Appliances」の下のナビゲータで、「Ports」を開き、「IQ Adaptors」を選択します。

   2. メインの表示領域で、「Port」表見出しを選択してポート番号でセッションをソートします。

   3. 後で修正できるように、欠落しているセッションを書き留めます。

   4. ナビゲータで、「Target Devices」を選択して「Target Devices」ページに戻ります。

### 7.1.2 管理ネットワークへのKVMスイッチの接続

KVMスイッチを管理ネットワークに接続するには、次の手順を実行します。

1. 「User Accounts」の下のナビゲータで、「Local」を選択します。

2. 「Users」の下で、「Admin」を選択します。

3. Adminアカウントのパスワードを`welcome1`に設定し、「Save」を選択します。他のパラメータは何も変更しないでください。

4. 「Appliance Settings」の下で、「Network」を開き、「IPv4」を選択します。「Network Information」ページが表示されます。

5. 「Address」、「Subnet」および「Gateway」の値を入力し、「Save」を選択します。

6. 「Appliance Settings」の下で、「DNS」を選択して「DNS Information」ページを表示します。

7. DNSサーバーのIPアドレスを入力し、「Save」を選択します。

8. 「Network」の下で、「General」を選択して「Appliance General Network Settings」ページを表示します。

9. KVM LAN1イーサネット・ポートを管理ネットワークに接続します。

10. ポートが正しく構成されていることを確認するには、「Network Settings」ページのメディア・アクセス制御(MAC)アドレスが、KVMスイッチの背面のLAN1/LAN2ポートの横にあるラベルと一致していることを確認します。

11. 「Users」の下で、「Overview」を選択して「Unit Maintenance」ページを表示します。

12. KVMスイッチの名前を入力し、「Save」を選択します。

13. KVMスイッチを再起動するには、「Overview」の下で「Reboot」を選択し、「Yes」を選択して確定します。

### 7.1.3 KVMファームウェア・バージョンの確認

状況によっては、KVMファームウェアを推奨バージョンにアップグレードする必要があります。

KVMファームウェア・バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. 「Appliance Settings」の下のナビゲータで、「Versions」を選択します。「Application」と「Boot」の2つのバージョン番号があります。表示されているバージョンを次の推奨バージョンと比較してください。

   - Application: 1.10.2.17762

   - Boot: 1.9.16473

   アプリケーションのファームウェア・バージョンが1.10.2より前の場合、アップグレードする必要があります。ファームウェアをアップグレードするには、次の手順に進みます。そうしない場合、これで終了です。

2. 次のWebサイトからUSBフラッシュ・ドライブにファームウェアをダウンロードします。

   `http://www.avocent.com/Pages/GenericTwoColumn.aspx?id=12541`

3. フラッシュ・ドライブをKVM USBポートに接続し、ブラウザ・セッションを開きます。

4. パスワード`welcome1`を使用して`Admin`としてKVMにログインします。

5. 「Appliance」の下で、「Overview」を選択します。

6. 「Tools」リストから、「Upgrade Firmware」を選択します。

7. 「FTP」や「HTTP」などの接続方法を選択します。

8. ダウンロードしたファームウェアのファイル名を入力します。

9. 「Upgrade」をクリックします。

   アップグレード・プロセスは、自動再起動を含め5分から10分かかります。

10. 「Appliance Settings」の下の「Versions」を選択してファームウェア・バージョンを確認します。

### 7.1.4 サーバーにアクセスするためのKVMスイッチの構成

サーバーにアクセスするためにKVMスイッチを構成するには、次の手順を実行します。

1. 「Unit View」の下で、「Target Devices」を選択して「Target Devices」ページを表示します。

2. サーバーを起動します。電源ボタンは前面パネルにあります。

3. 「Name」列のサーバー名をクリックして「Unit Overview」ページを表示します。

4. 「Overview」をクリックして、カスタマ接頭辞、ノード・タイプおよび番号のOracle標準ネーミング形式で名前を上書きします。たとえば、`bda1node03`は、bda1ラックの一番下から3番目のサーバーを示します。

5. 「Save」をクリックします。

6. ラックの各サーバーで手順2から5までを繰り返します。各サーバーがBIOSを通じて起動し、デフォルトの工場出荷時のIP構成を使用してオペレーティング・システムが起動します。

### 7.1.5 KVMスイッチを使用したサーバーへのアクセス

KVMスイッチを使用してサーバーにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「Unit View」の下で、「Target Devices」を選択して「Target Devices」ページを表示します。

2. 「Name」列のシステム名をクリックします。

3. 「KVM Session」をクリックしてサーバーでセッションを開きます。

## 7.2 Ciscoイーサネット・スイッチの構成

Oracle Big Data Applianceに付属するCisco Catalyst 4948イーサネット・スイッチには、IPBASEK9-MZファームウェアがあります。インストール中にスイッチの最低限の構成が行われます。次の手順では、Ciscoイーサネット・スイッチを構成して1つの大規模な仮想LANにします。

Ciscoイーサネット・スイッチの構成の内容および手順は、次のとおりです。

- 構成の範囲

- イーサネット・スイッチを構成するための前提条件

- カスタマ・ネットワークでのイーサネット・スイッチの構成

- イーサネット・スイッチでのTelnetアクセスの設定

- イーサネット・スイッチでのSSHの構成

- イーサネット・スイッチでのクロックおよびタイムゾーンの設定

- イーサネット・スイッチでのNTPサーバーの構成

- スパニング・ツリーの無効化

- イーサネット構成の確認

### 7.2.1 構成の範囲

この構成では、IPルーティングを無効化して次の項目を設定します。

- ホスト名

- IPアドレス

- サブネット・マスク

- デフォルト・ゲートウェイ

- ドメイン名

- ネーム・サーバー

- NTPサーバー

- 時刻

- タイムゾーン

### 7.2.2 イーサネット・スイッチを構成するための前提条件

カスタマ・ネットワークの切断を避けるため、次の前提条件を満たす必要があります。

- ネットワーク管理者が実行構成を検証して必要な変更を行うまで、Ciscoイーサネット・スイッチを接続しないでください。

- すべてのコンポーネントのIPアドレスがOracle Big Data Applianceで構成されるまで、Ciscoイーサネット・スイッチをカスタマ・ネットワークに接続しないでください。この順序を守ることで、出荷時のコンポーネントのデフォルト・アドレス・セットが原因で発生することのある重複IPアドレスの競合を避けることができます。

- Ciscoイーサネット・スイッチはネットワーク管理者と一緒に構成してください。

関連項目: 第3章「ネットワーク要件の理解」 Oracle Big Data Applianceサイト・チェックリスト

### 7.2.3 カスタマ・ネットワークでのイーサネット・スイッチの構成

カスタマ・ネットワークでイーサネット・スイッチを構成するには、次の手順を実行します。

1. Ciscoスイッチ・コンソールからのシリアル・ケーブルをラップトップなどのデバイスに接続します。RJ45-DB9シリアル・ケーブルがCiscoドキュメント・パッケージに付属しています。

   ステータス・ランプがオンになり、次のメッセージが表示されます。

       Switch con0 is now available
       Press RETURN to get started.

2. イーサネット・スイッチにステータス・ランプおよびようこそメッセージが表示された場合、続行します。そうでない場合、「自動起動設定の修正」に移動します。

3. ターミナル・セッションが出力のロギングによってラップトップに記録されることを確認します。出力は、スイッチが正しく構成されたという記録として使用できます。デフォルトのシリアル・ポートの速度は9600ボー、8ビット、パリティなし、1ストップ・ビットおよびハンドシェイクなしです。

4. 次のコマンドを使用して`enable`モードに変更します。デフォルト・パスワードは`welcome1`です。

       Switch> enable
       Password:

5. 単一のVLANのネットワークを構成します。次に、構成の例を示します。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# interface vlan 1
       Switch(config-if)# ip address 10.7.7.34 255.255.255.0
       Switch(config-if)# end
       Switch# *Jan 23 15:54:00.506: %SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
       Switch# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2474 bytes to 1066 bytes [OK ]

6. ネットワークでスイッチのIPルーティングを必要としない場合、デフォルトのIPルーティング設定を無効化してデフォルト・ゲートウェイを構成します。この方法が推奨されます。確信が持てない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# no ip routing
       Switch(config)# ip default-gateway 10.17.7.1
       Switch(config)# end
       *Jan 23 15:54:00.506: %SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
       Switch# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 3600 bytes to 1305 bytes[OK]]

7. ネットワークでスイッチのIPルーティングを必要とする場合、デフォルトのIPルーティング設定を維持し、次のようにデフォルト・ゲートウェイを構成します。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.7.1
       Switch(config)# end
       *Jan 23 15:55:02.506: %SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
       Switch# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2502 bytes to 1085 bytes [OK ]

8. スイッチのホスト名を、インストール・プレビューで指定されている名前に設定します。この例では、bda1sw-ipという名前を使用します。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# hostname bda1sw-ip
       bda1sw-ip(config)# end
       *Jan 23 15:57:50.886: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       bda1sw-ip# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 3604 bytes to 1308 bytes[OK]
       bda1sw-ip#

   システムのホスト名がプロンプトに表示されます。

9. ここに示す例を使用するかわりに、インストール・プレビューで指定されているIPアドレスを使用して、最大で3つのDNSサーバーを構成します。DNSサービスを使用できない場合は、ドメインに任意の名前を設定し、SSHキーを構成できるようにします。

       bda1sw-ip# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       bda1sw-ip(config)# ip domain-name mydomain.com
       bda1sw-ip(config)# ip name-server 10.7.7.3
       bda1sw-ip(config)# ip name-server 129.148.5.5
       bda1sw-ip(config)# ip name-server 10.8.160.1
       bda1sw-ip(config)# end
       *Sep 15 14:26:37.045: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       bda1sw-ip# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2603 bytes to 1158 bytes[OK]

自動起動設定の修正

Ciscoイーサネット・スイッチにリンクまたはステータス・ランプが表示されない場合、自動起動設定が適切でないために起動できない可能性があります。シリアル・コンソール・ポートにrommonプロンプトが表示された場合、次の手順を完了します。

Ciscoスイッチの自動起動設定を修正するには、次の手順を実行します。

1. IPBASEおよびIPBASEK9ファームウェアの再起動ファイルが使用可能であることを確認します。

       rommon 1 >dir bootflash:
       File Size (Bytes) File Name
       ------------------------------
       25213107 cat4500e-ipbase-mz.150-2.SG2.bin
       32288280 cat4500e-ipbasek9-mz.151-1.SG.bin
       Total space = 128165888 bytes, Available = 60643328 bytes

2. デフォルト・イメージを使用してスイッチを手動で再起動します。

       rommon 2 >boot
       Rommon reg: 0x00004780
       Reset2Reg: 0x00009EFF
       ##
       Fortooine controller 0x0B5A753B..0x0B70B6CD original
       size:0x001C3EA5
       ##################
       diagsk5 version 5.0.1
            .
            .
            .

3. [Enter]を押してSwitchプロンプトを取得します。

4. enableモードを入力します。パスワードに`welcome1`を入力するか、単に[Enter]を押します。

       Switch>enable
       Password: welcome1
       Switch#

5. BOOT変数が設定されていないことを確認します。

       Switch# show bootvar
       BOOT variable =
       CONFIG_FILE variable does not exist
       BOOTLDR variable does not exist
       Configuration register is 0x2102

6. ブート・ファイル・システムでIPBASEK9が使用可能であることを確認します。

       Switch# dir bootflash:
       Directory of bootflash:/
       6 -rw- 25213107 Dec 3 2012 17:27:38 +00:00 cat4500eipbase-mz.150-2.SG2.bin
       7 -rw- 32288280 Apr 1 2013 11:41:54 +00:00 cat4500eipbasek9-mz.151-1.SG.bin
       128165888 bytes total (60643328 bytes free)

7. `bootflash`ディレクトリにIPBASEK9がリストされていない場合、続行する前にインストールする必要があります。詳細は、My Oracle SupportのドキュメントID 1415044.1を参照してください。

8. この例で示されている`BOOT`変数を設定します。

       Switch# config term
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# config-register 0x2102
       Switch(config)# no boot system
       Switch(config)# boot system bootflash:cat4500e-ipbasek9-mz.151-1.SG.bin
       Switch(config)# end

9. 新しい`BOOT`設定を確認します。

       Switch# show running-config | include boot
       boot-start-marker
       boot system bootflash:cat4500e-ipbasek9-mz.151-1.SG.bin
       boot-end-marker

10. 変更を起動構成に保存します。

        Switch# copy running-config startup-config all
        Destination filename [startup-config]? Enter
        Switch# write memory
        Building configuration...
        Compressed configuration from 3628 bytes to 1281 bytes[OK]

11. ファームウェアを再ロードします。

        Switch# reload
        Proceed with reload? [confirm] y
        *Apr 24 09:31:32.887: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload reason: Reload command

    スイッチは自動的に再起動し、再ロード・プロセスを続行します。

### 7.2.4 イーサネット・スイッチでのTelnetアクセスの設定

Oracle Big Data Applianceには、TelnetとSSHの両方をサポートするバージョンのCiscoイーサネット・スイッチ・ソフトウェアが付属します。Telnetアクセスはオプションです。次の手順では、リモートTelnetアクセスを有効化および無効化する方法について説明します。

注意: Telnetアクセスは安全ではありません。

イーサネット・スイッチに対するTelnetアクセスを設定するには、次の手順を実行します。

1. 必要に応じてTelnetアクセスのパスワードを設定します(通常はOracle Big Data Applianceの納品時にすでに設定されています)。

       bda1sw-ip# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       bda1sw-ip(config)# enable password welcome1
       bda1sw-ip(config)# enable secret welcome1
       The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
       This is not recommended. Re-enter the enable secret.
       bda1sw-ip(config)# end
       bda1sw-ip# write memory
       *Jan 23 15:57:50.886: %SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2502 bytes to 1085 bytes [OK ]

2. Telnetアクセスを設定します。この例では、最初の`login`出力に、パスワードが設定されておらず、Telnetアクセスが無効であることが示されています。`login`コマンドによって何も返されなければ、パスワードが設定されており、Telnetアクセスを使用できます。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       bda1sw-ip(config)# line vty 0 15
       bda1sw-ip(config-line)# login
       %Login disabled on line 1,until 'password' is set
       %Login disabled on line 2,until 'password' is set
       %Login disabled on line 3,until 'password' is set
       ...
       bda1sw-ip(config-line)# password welcome1
       bda1sw-ip(config-line)# login
       bda1sw-ip(config-line)# end
       bda1sw-ip# write memory
       *Jan 23 15:58:53.630: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       Building configuration...
       Compressed configuration from 3604 bytes to 1308 bytes[OK]

3. 次の例のように、Telnetアクセスを無効化してリモート・アクセスを防止します。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       bda1sw-ip(config)# line vty 0 15
       bda1sw-ip(config-line)# no password
       bda1sw-ip(config-line)# login
       %Login disabled on line 1, until 'password' is set
       %Login disabled on line 2, until 'password' is set
       %Login disabled on line 3, until 'password' is set
       ...
       bda1sw-ip(config-line)# end
       bda1sw-ip# write memory
       *Jan 23 15:58:53.630: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       Building configuration...
       Compressed configuration from 3786 bytes to 1468 bytes[OK]

### 7.2.5 イーサネット・スイッチでのSSHの構成

現在のファームウェアでは、SSHを使用したリモート接続がサポートされます。Ciscoイーサネット・スイッチでSSHを設定するには、次の例に従います。

    bda1sw-ip# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    bda1sw-ip(config)# crypto key generate rsa
    % You already have RSA keys defined named bda1sw-ip.mydomain.com.
    % Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
    Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
    your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512
    may take a few minutes.
    How many bits in the modulus [512]: 768
    % Generating 768 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
    bda1sw-ip(config)# username admin password 0 welcome1
    bda1sw-ip(config)# line vty 0 15
    bda1sw-ip(config-line)# transport input ssh
    bda1sw-ip(config-line)# exit
    bda1sw-ip(config)# aaa new-model
    bda1sw-ip(config)# ip ssh time-out 60
    bda1sw-ip(config)# ip ssh authentication-retries 3
    Oracle Internal and Approved Partners Only Page 11 of 47 V 1.0 Created: 21. Dec. 2012
    Task Comment Check
    bda1sw-ip(config)# ip ssh version 2
    bda1sw-ip(config)# end
    *Sep 15 14:26:37.045: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    bda1sw-ip# write memory
    Building configuration...
    Compressed configuration from 2603 bytes to 1158 bytes[OK]

### 7.2.6 イーサネット・スイッチでのクロックおよびタイムゾーンの設定

Ciscoイーサネット・スイッチでは、内部時間が協定世界時(UTC)の形式で維持されます。

ローカル時間とタイムゾーンを設定する場合、順序が重要です。次に、ローカル時間をアメリカ東部タイムゾーンに設定する例を示します。

    bda1sw-ip# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    bda1sw-ip(config)# clock timezone EST -5
    bda1sw-ip(config)# clock summer-time EDT recurring
    bda1sw-ip(config)# end
    bda1sw-ip# clock set 15:00:00 January 23 2012
    bda1sw-ip# write memory
    Building configuration...
    Compressed configuration from 3778 bytes to 1433 bytes[OK]
    bda1sw-ip# show clock
    15:00:18.819 EST Mon Jan 23 2012

クロックのコマンド

クロックとタイムゾーンを設定するためのコマンドの説明は次のとおりです。

- UTCを使用するには、次のコマンドを入力します。

      no clock timezone global configuration

- タイムゾーンを使用するには、次のようにします。

      clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]

  このコマンドで、zoneは標準時が有効な場合に表示するタイムゾーン、hours-offsetはUTCからの時間数のオフセット、およびminutes-offsetはUTCからの分数のオフセットです。

- 夏時間を設定するには、次のようにします。

      clock summer-time zone recurring [week day month hh:mm week day month \
      hh:mm [offset]]

  このコマンドで、zoneは夏時間(夏時間調整)が有効な場合に表示するタイムゾーン、weekは月の週(1から5、またはlast)、dayは曜日、monthは月、hh:mmは24時間形式の時刻、およびoffsetは夏時間中に追加する分数です。デフォルト・オフセットは60分です。夏時間はデフォルトでは無効です。

- クロックを任意の時刻に手動設定するには、次のようにします。

      clock set hh:mm:ss month day year

  このコマンドで、hh:mm:ssは、24時間形式の時間、分、秒、dayは月の日にち、monthは月、およびyearは年です。指定された時刻は、構成済のタイムゾーンを基準とします。

関連項目: 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 `http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/command/reference/frf012.html`

### 7.2.7 イーサネット・スイッチでのNTPサーバーの構成

最大2つのNTPサーバーを構成できます。名前のかわりにIPアドレスを使用します。名前を使用すると、スイッチがネットワークに接続されていない場合に失敗します。名前を使用する必要がある場合は、スイッチがネットワークに接続された後にNTPサーバーを構成すると、DNSで名前が正しく解決されます。

次の例に、ローカル時間に同期されたNTPサーバーを示します(Ciscoスイッチがネットワークに接続され、NTPにアクセスできる場合)。

    bda1sw-ip# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    bda1sw-ip(config)# ntp server 10.196.23.254 prefer
    bda1sw-ip(config)# ntp server 192.168.9.19
    bda1sw-ip(config)# end
    Jan 23 20:00:41.235: %SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
    bda1sw-ip# write memory
    Building configuration...
    Compressed configuration from 3870 bytes to 1487 bytes [OK ]
    bda1sw-ip# show ntp status
    output varies by network
    bda1sw-ip# show clock
    15:00:57.919 EST Mon Jan 23 2012

show clockコマンドの出力の先頭に、次の記号が表示される場合があります。

* (アスタリスク): 正式な時間ではありません。
. (ピリオド): 正式な時間ですが、NTPが同期されていません。
(空白): 正式な時間です(例に示すとおり)。

### 7.2.8 スパニング・ツリーの無効化

デフォルトでは、Ciscoのスイッチではスパニング・ツリーが有効ですが、1から47までのすべてのサーバー接続ポートのファクトリでは無効化されています。

スパニング・ツリーが有効なスイッチをスパニング・ツリーが意図的に無効化されているネットワークに追加すると、不具合が発生する可能性があります。事前対策として、カスタマ・ネットワークに接続する前に、アップリンク・ポートのVLANのスパニング・ツリーを無効にします。

接続前または接続後にスパニング・ツリーをオンにする必要がある場合、ネットワーク管理者はCiscoスイッチの構成に関するドキュメントの説明に基づいて、適切なプロトコル設定を指定します。

スパニング・ツリーを無効化するには、次の手順を実行します。

1. ポートを無効にする必要がある場合、次のコマンドを入力します。

       bda1sw-ip# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       Switch(config)# no spanning-tree vlan 1
       Switch(config)# end
       Jan 23 20:01:15.083: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       bda1sw-ip# write memory
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2654 bytes to 1163 bytes[OK]

2. スパニング・ツリーの無効化を確認するには、次のようにします。

       bda1sw-ip# show spanning-tree vlan 1
       Spanning tree instance(s) for vlan 1 does not exist.

3. デフォルトのプロトコル設定を再度有効にする必要がある場合は、次の手順を実行します。

       Switch# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       Switch(config)# spanning-tree vlan 1
       Switch(config)# end
       Switch# write memory

### 7.2.9 イーサネット構成の確認

Ciscoイーサネット・スイッチ構成を確認するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを入力して構成を確認します。

       bda1sw-ip# show running-config

   次に、出力の例を示します。

       Building configuration...
       Current configuration :2654 bytes
       !
       version 15.0
       no service pad
       service timestamps debug datetime msec
       service timestamps log datetime msec
       no service password-encryption
       service compress-config
       .
       .
       .

2. いずれかの設定が不適切な場合、適切な手順を繰り返してください。設定を消去するには、同じコマンドの前に`no`を入力します。たとえば、デフォルト・ゲートウェイを消去するには、次のコマンドを入力します。

       bda1sw-ip# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
       bda1sw-ip# no ip default-gateway 10.7.7.1
       bda1sw-ip# end
       bda1sw-ip#
       *Sep 15 14:13:26.013: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       bda1sw-ip# write memory

3. 次のコマンドを入力して現在の構成を保存します。

       bda1sw-ip# copy running-config startup-config
       Destination filename [startup-config]?
       Building configuration...
       Compressed configuration from 2654 bytes to 1189 bytes[OK]

4. 次のコマンドを使用してセッションを終了します。

       bda1sw-ip#exit
       bda1sw-ip con0 is now available
       Press RETURN to get started.

5. Ciscoコンソールからケーブルを外します。

6. 構成を確認するには、ラップトップをポート48に接続し、内部管理ネットワークのIPアドレスをpingします。

注意: システムがユーザーのIPアドレスで構成され、スイッチ構成が完了するまで、Ciscoイーサネット・スイッチを管理ネットワークに接続しないでください。

## 7.3 インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

Oracle Big Data Applianceには、2つのSun Network QDR InfiniBand Gatewayリーフ・スイッチと、1つのSun Datacenter InfiniBand Switch 36スパイン・スイッチがあります。スイッチを構成するには、それぞれ次の手順を実行します。

- インフィニバンド・スイッチの構成

- インフィニバンド・スイッチでのタイムゾーンおよびクロックの設定

- インフィニバンド・スイッチの健全性の確認

- Sun Network QDR Infiniband Gateway Switchの確認

### 7.3.1 インフィニバンド・スイッチの構成

インフィニバンド・スイッチを構成するには、次の手順を実行します。

1. シリアル接続またはイーサネット接続を使用してスイッチに接続します。

   - `192.168.1.201`、`192.168.1.202`または`192.168.1.203`に対するリモート・イーサネット接続の詳細は、「ネットワークを使用したOracle ILOMへの接続」を参照してください。

   - ローカル・シリアル接続の詳細は、「シリアル接続を使用したOracle ILOMへの接続」を参照してください。

2. パスワード`welcome1`を使用して `ilom-admin`としてログインします。

   スイッチには、Linuxに似たオペレーティング・システムと、構成で使用するOracle ILOMインタフェースがあります。

3. ファームウェア・バージョンが2.1.3-4以上であることを確認します。

       -> version
       SP firmware 2.1.3-4
       SP firmware build number: 47111
       SP firmware date: Sat Aug 24
       16:59:14 IST 2013
       SP filesystem version: 0.1.22

4. `/SP/network`ディレクトリに移動します。

       cd /SP/network

5. 次のコマンドを入力してスイッチを構成します。

       set pendingipaddress=ip_address
       set pendingipnetmask=ip_netmask
       set pendingipgateway=ip_gateway
       set pendingipdiscovery=static
       set commitpending=true

   これらのコマンドで、ip_address、ip_netmaskおよびip_gatewayは、ネットワークの適切な設定を示します。

6. `show`コマンドを入力して変更を表示します。いずれかの値が間違っている場合、`set` `commitpending=true`で終わる`set`コマンドを再入力します。

       -> show

       /SP/network
          Targets:
               interconnect
               ipv6
               test

          Properties:
               commitpending = (Cannot show property)
               dhcp_ser_ip = none
               ipaddress = 10.135.42.24
               ipdiscovery = static
               ipgateway = 10.135.40.1
               ipnetmask = 255.255.255.0
               macaddress = 00:21:28:E7:B3:34
               managementport = SYS/SP/NET0
               outofbandmacaddress = 00:21:28:E7:B3:33
               pendingipaddress = 10.135.42.23
               pendingipdiscovery = static
               pendingipgateway = 10.135.42.1
               pendingipnetmask = 255.255.248.0
               pendingmanagementport = /SYS/SP/NET0
               sidebandmacaddress = 00:21:28:E7:B3:35
               state = enabled

          Commands:
               cd
               set
               show

       ->

7. hostnameをスイッチの有効な名前(bda1sw-ib2など)に置き換え、スイッチのホスト名を設定および確認します。ドメイン名は含めないでください。

       -> set /SP hostname=hostname
       -> show /SP hostname

        /SP
           Properties:
               hostname = bda1sw-iba

8. DNSサーバー名およびドメイン名を設定します。

       -> set /SP/clients/dns auto_dns=enabled
       -> set /SP/clients/dns nameserver=ip_address
       -> set /SP/clients/dns searchpath=domain_name

   これらのコマンドで、ip_addressは優先検索順序におけるネーム・サーバーの1から3のカンマ区切りのIPアドレスで、domain_nameは`us.example.com`などの完全DNSドメイン名です。

9. 設定を確認します。

       -> show /SP/clients/dns
        /SP/clients/dns
           Targets:

           Properties:
               auto_dns = enabled
               nameserver = 10.196.23.245, 172.32.202.15
               retries = 1
               searchpath = us.example.com
               timeout = 5

          Commands:
               cd
               set
               show

### 7.3.2 インフィニバンド・スイッチでのタイムゾーンおよびクロックの設定

インフィニバンド・スイッチでタイムゾーンを設定するには、次の手順を実行します。

1. 現在の時間設定を確認します。

       -> show /SP/clock

   設定が正確ではない場合、次の手順に進みます。

2. zone_identifierを構成テンプレートのタイムゾーン(`America/New_York`など)に置き換え、タイムゾーンを設定します。

       -> set /SP/clock timezone=zone_identifier

3. 現在の時間設定を確認します。

       -> show /SP/clock

   設定が正確ではない場合、次の手順に進みます。

4. MMDDHHmmCCyyを月、日、時間、分、世紀および年に置き換え、SPクロックを手動で設定します。

       -> set datetime=MMddHHmmCCyy

5. 現在の時間設定を確認します。

       -> show /SP/clock

6. ip_addressをサーバー・アドレスに置き換え、ネットワーク・タイム・プロトコル(NTP)を構成します。サーバー1はプライマリNTPサーバーであり、サーバー2はセカンダリ・サーバーです。

       -> set /SP/clients/ntp/server/1 address=ip_address
       -> set /SP/clients/ntp/server/2 address=ip_address

7. NTPサーバーを有効にします。

       -> set /SP/clock usentpserver=enabled

   注意: Mammothソフトウェアを正常にインストールするには、適切に同期されたクロックが必要です。管理ネットワーク上に使用できるNTPサーバーがない場合は、Oracle Big Data Applianceの最初のサーバーをNTPサーバーとして構成します。

8. 設定を確認します。

       -> show /SP/clients/ntp/server/1
       -> show /SP/clients/ntp/server/2
       -> show /SP/clock

### 7.3.3 インフィニバンド・スイッチの健全性の確認

インフィニバンドのリーフ・スイッチまたはスパイン・スイッチの健全性を確認するには、次の手順を実行します。

1. ファブリック管理シェルを開きます。

       -> show /SYS/Fabric_Mgmt

   プロンプトが->からFabMan@hostname->に変更されます。

2. ファームウェア・バージョンを確認します。ゲートウェイ・スイッチの場合は2.0.5-2以上、スパイン・スイッチの場合は2.1.3-4以上である必要があります。現在のバージョンは、My Oracle Support ID 1474875.1を確認してください。

       FabMan@bda1sw-02->version
       SUN DCS gw version: 2.0.5-2
       Build time: Nov 29 2011 16:05:05
       FPGA version: 0x34
       SP board info:
       Manufacturing Date: 2011.05.31
       Serial Number: "NCD6Q0126"
       Hardware Revision: 0x0006
       Firmware Revision: 0x0000
       BIOS version: SUN0R100
       BIOS date: 06/22/2010
       FabMan@bda1sw-02->

3. スイッチの全体的な健全性を確認し、問題があれば修正します。

       FabMan@bda1sw-ib2-> showunhealthy
       OK - No unhealthy sensors

4. 環境を確認します。すべてのテストでOKおよびPASSEDが返されることを確認し、問題があれば作業を続行する前に修正します。この例は、電源コードの緩みが原因でPSU1に問題が発生していることを示しています。WARNING PSUで始まる行を参照してください。

       FabMan@bda1sw-ib2-> env_test
       Environment test started:
       Starting Environment Daemon test:
       Environment daemon running
       Environment Daemon test returned OK
       Starting Voltage test
       Voltage ECB OK
       Measured 3.3V Main = 3.28
       Measured 3.3V Standby = 3.39 V
       Measured 12V = 11.97 V
       Measured 5V = 4.99 V
       Measured VBAT = 3.09 V
       Measured 1.0V = 1.01 V
       Measured I4 1.2V = 1.22 V
       Measured 2.5V = 2.52 V
       Measured V1P2 DIG = 1.19 V
       Measured V1P2 ANG = 1.18 V
       Measured 1.2V BridgeX = 1.22 V
       Measured 1.8V = 1.78 V
       Measured 1.2V Standby = 1.20 V
       Voltage test returned OK
       Starting PSU test:
       PSU 0 present OK
       WARNING PSU 1 present AC Loss
       PSU test returned 1 faults
       Starting Temperature test:
       Back temperature 30
       Front temperature 29
       SP temperature 36
       Switch temperature 52,
                 .
                 .
                 .

5. InfiniBand Gatewayリーフ・スイッチの優先度設定が5で、InfiniBand Switch 36スパイン・スイッチの優先度設定が8であることを確認します。

       FabMan@bda1sw-ib2-> setsmpriority list
       Current SM settings:
       smpriority 5
       controlled_handover TRUE
       subnet_prefix 0xfe80000000000000

   `smpriority`が正しい場合、次の手順は省略できます。

6. 優先度設定を修正するには、次の手順を実行します。

   1. インフィニバンド・サブネット・マネージャを停止します。

          FabMan@bda1sw-ib2-> disablesm

   2. InfiniBand Gatewayリーフ・スイッチの優先度を5に、InfiniBand Switch 36スパイン・スイッチの優先度を8に設定します。次の例は、リーフ・スイッチ用です。

          FabMan@bda1sw-ib2-> setsmpriority 5

   3. インフィニバンド・サブネット・マネージャを再起動します。

          FabMan@bda1sw-ib2-> enablesm

7. ファブリック管理シェルを終了します。

       FabMan@bda1sw-ib2-> exit
       ->

8. Oracle ILOMシェルを終了します。

       -> exit

9. `root`としてスイッチにログインし、すべての変更を反映するためにスイッチを再起動します。

       # reboot

10. 他のインフィニバンド・スイッチでこれらの手順を繰り返します。

### 7.3.4 Sun Network QDR Infiniband Gateway Switchの確認

ファブリック内のすべてのゲートウェイ・スイッチのインスタンス番号(NM2-GW)を確認し、自動設定によって各ラック内およびマルチラック環境のすべてのラック間の各スイッチに一意のインスタンス番号が割り当てられていることを確認する必要があります。

ファブリック内の2つのスイッチに同じインスタンス番号が割り当てられると、IB-10GbEポートが正常に動作しない可能性があります。

スイッチで連続する番号が使用されないようにする必要があります。偶数のみを使用することをお薦めします。工場出荷時の構成では、Oracle Big Data Applianceのゲートウェイ・スイッチで10と20の番号を使用しています。

Oracle Big Data ApplianceのラックがOracle Exalogic Elastic Cloud Machineのラックに接続されている場合、ファブリック内のインスタンス番号が偶数で、各スイッチで一意であることを確認します。

次の手順に従って、ゲートウェイ・スイッチを確認します。

1. ユーザー`ilom-admin`としてラック1のゲートウェイ・スイッチ1にログインします。

       localhost: ilom-admin
       password: welcome1

2. ファブリック管理シェルを起動します。

       -> show /SYS/Fabric_Mgmt
       NOTE: show on Fabric_Mgmt will launch a restricted Linux shell.
       User can execute switch diagnosis, SM Configuration and IB
       monitoring commands in the shell. To view the list of commands,
       use "help" at rsh prompt.
       Use exit command at rsh prompt to revert back to
       ILOM shell.
       FabMan@hostname->

3. 現在の番号が表示されます。

       FabMan@bda1sw-iba->setgwinstance --list
       No BXM system name set, using 6 last bits of the ip-address, value: 24

   ここに示すように`No BXM system name set`が表示された場合、またはシステム名が0の場合は、インスタンス番号を手動で設定する必要があります。

4. ラック1のゲートウェイ・スイッチ1が10に設定されていない場合は、次のようになります。

       FabMan@bda1sw-iba->setgwinstance 10
       Stopping Bridge Manager..-. [ OK ]
       Starting Bridge Manager. [ OK ]
       FabMan@bda1sw-iba->setgwinstance --list
       BXM system name set to 10

5. ゲートウェイ・スイッチ2について、手順1から4を繰り返します。10のかわりに20に設定します。

6. 複数のラック(Oracle Big Data ApplianceのラックとOracle Exalogic Elastic Cloud Machineのラック)がケーブルで接続されている場合は、各ラックで手順1から5を繰り返します。一意の番号を割り当てるために、インスタンス番号に前のラックよりも2大きい番号を指定します。

   - ラック2のゲートウェイ・スイッチ1の場合は、12に設定します(10+2)。

   - ラック2のゲートウェイ・スイッチ2の場合は、22に設定します(20+2)。

   このようにして、0から63の間の偶数を割り当てます。

## 7.4 配電ユニットの構成

配電ユニット(PDU)の構成には、次の手順が含まれます。

- ネットワークへのPDUの接続

- PDUファームウェア・バージョンの更新

### 7.4.1 ネットワークへのPDUの接続

配電ユニット(PDU)は、監視用のネットワークに接続するための静的IPアドレスで構成されます。PDUを接続する前に、次のネットワーク情報を確認してください。

- 静的IPアドレス

- サブネット・マスク

- デフォルト・ゲートウェイ

PDUをネットワークに接続するには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを使用してPDUメータリング・ユニットにアクセスするため、ユニットの工場出荷時のデフォルトIPアドレスを入力します。PDU Aのアドレスは`192.168.1.210`、PDU Bのアドレスは`192.168.1.211`です。

   「Current Measurement」ページが表示されます。PDUが応答しない場合は、別のIPアドレスが割り当てられている可能性があります。

   1. 赤色のリセット・ボタンを押し続けます。

   2. 約10秒から15秒後に表示がカウント・ダウンを始めたら、ボタンを放し、再度押します(押し続けません)。

   3. 監視の再起動時、現在のIP設定および動的ホスト構成プロトコル(DHCP)か静的アドレスかを控えておきます。これらのアドレスを使用して接続します。

2. PDUメータリング・ユニットに`admin`ユーザーとしてログインします。デフォルト・パスワードは`adm1n`または`admin`です。このパスワードは、ネットワークの構成後に変更してください。

3. ファームウェア・バージョンを確認するには、「Module Info」を選択します。バージョンは1.06である必要があります。バージョンが低い場合は、ファームウェアをアップグレードできます。「PDUファームウェア・バージョンの更新」を参照してください。

4. ページの左上の「Net Configuration」をクリックします。

5. 「DHCP Enabled」オプションが選択されていないことを確認します。

6. PDUメータリング・ユニットの次のネットワーク設定を入力します。

   - IPアドレス

   - サブネット・マスク

   - デフォルト・ゲートウェイ

7. 「Submit」をクリックしてネットワーク設定を指定し、PDUメータリング・ユニットをリセットします。

8. 2番目のPDUで手順6および7を繰り返します。

### 7.4.2 PDUファームウェア・バージョンの更新

PDUファームウェア・バージョンを更新するには、次の手順を実行します。

1. My Oracle Supportから最新のファームウェア・バージョンをダウンロードします。

   1. `http://support.oracle.com`でログインします。

   2. 「パッチと更新版」タブを選択します。

   3. 「パッチ検索」で、「製品またはファミリ(拡張検索)」をクリックします。

   4. 「製品」で、「Sun Rack II PDU」を選択します。

   5. 「リリース」で、「Sun Rack II PDU 1.0.6」を選択します。

   6. 「検索」をクリックして「パッチ検索結果」ページを表示します。

   7. 「16523441」などのパッチ名をクリックします。

   8. ファイルをダウンロードします。

2. ローカル・システムにファイルを解凍します。ファイルは「p16523441_1060_Generic.zip」のような名前です。次にPDUファイルを解凍します。「OraclePDU_v1.0.6.zip」のような名前のファイルです。

3. PDU Webインタフェースで、「Net Configuration」を選択して、`admin`としてログインします(パスワードは`adm1n`)。

4. 「Firmware Update」まで下にスクロールします。

5. 「Browse」をクリックし、MKAPP_V1.06.DLファイルを選択して、「Submit」をクリックします。

6. 「Browse」をクリックし、HTML_V1.06.DLファイルを選択して、「Submit」をクリックします。

7. 「Module Info」をクリックして、ファームウェアのバージョン番号を確認します。

8. 「Net Configuration」をクリックし、次に「Logout」をクリックします。

## 7.5 Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

ネットワークを構成する前に、Oracle Big Data Applianceサーバーが正しく設定されていることを確認します。

注意: Oracle ILOMシリアル管理ポートに接続する必要がある場合、サーバーのボー・レート設定は、デフォルトのOracle ILOM設定である9600から、115200ボー、8ビット、パリティなし、1ストップ・ビットに変更されます。サーバー・コンソールを表示するには、このコマンドを使用します。
    start HOST/console

Oracle Big Data Applianceサーバーを確認するには、次の手順を実行します。

1. 各サーバーの前面パネルの電源ボタンを押してすべてのサーバーに電源を投入します。サーバーが通常の起動テストを実行するのに5から10分かかります。

2. ラップトップを使用してサーバーに接続します。

   1. PuTTYなどのユーティリティを使用してSSH接続を開きます。

   2. サーバーのデフォルトIPアドレスを入力します。

3. `root`ユーザーとして第1サーバーにログインします。パスワードは`welcome1`です。

4. 「パスワードなしSSHの設定」の説明に従って`setup-root-ssh`コマンドを入力し、`root`のパスワードなしSSHを設定します。

   スタータ・ラックの場合、ラック内に拡張キットが組み込まれているかどうかにかかわらず、`-j`パラメータを使用する必要があります。`setup-root-ssh`を参照してください。

       # setup-root-ssh -j "etho0_ips[range]"

5. SSH鍵がラック全体に配布されていることを確認します。

       # cd /opt/oracle/bda
       # dcli "hostname ; date"

6. パスワードの入力を求められた場合、[Ctrl]+[C]を複数回押します。このプロンプトで鍵の配布を確認することで、次の手順に進むことができます。確認できなかった場合は、passwordを有効なパスワードに置き換え、スタータ・ラックで使用するの`-j`パラメータを使用して、ラック全体のSSHルート鍵を生成します。

       # setup-root-ssh -p password [-j "eth0_ips[range]"]

   手順5の`dcli`コマンドを再度入力し、鍵を確認します。

7. 前面のステッカのシステム・シリアル番号(S/N)と、ラックの一番下(1)から一番上(18)までのサーバーの割当てを比較して、それらが一致していることを確認します。

       # dcli "dmidecode -s "chassis-serial-number"
       192.168.10.1: 1143FMM064
            .
            .
            .
       192.168.10.18: 1144FMM1A0

8. ラック前面のステッカのラック・マスター・シリアル番号とラックの割当てを比較して、それらが一致していることを確認します。

       # dcli "ipmitool sunoem cli 'show /SP system_identifier'" | grep =
       192.168.10.1: system_identifier = Oracle Big Data Appliance AK00024695
            .
            .
            .
       192.168.10.18: system_identifier = Oracle Big Data Appliance AK00024695

9. ラック・マスター・シリアル番号が正しくない場合は、各システムのILOM内の番号をリセットします。次のコマンドを1行で続けて入力し、R-MSNをラック・マスター・シリアル番号(AK00024695など)で置き換えます。

       # dcli -l root \"ipmitool sunoem cli' set /SP system_identifier=\"\"Oracle Big Data Appliance R-MSN\""'" \> /tmp/set-rack-csn.out

   前の構文の`system_identifier`には40文字の制限があります。

10. インフィニバンドのポートが各サーバーで2つ(フル・ラックの場合は18サーバーで36のポート)稼働していることを確認します。

        # dcli ibstatus | grep phys
        192.168.10.1: phys state: 5: LinkUp
        192.168.10.1: phys state: 5: LinkUp
        ..
        192.168.10.18: phys state: 5: LinkUp
        192.168.10.18: phys state: 5: LinkUp

11. インフィニバンド・ポートが40Gbps (4X QDR)で稼働していることを確認します。

        # dcli ibstatus | grep rate | more
        192.168.10.1: rate: 40 Gb/sec (4X QDR)
        192.168.10.1: rate: 40 Gb/sec (4X QDR)
        ..
        192.168.10.18: rate: 40 Gb/sec (4X QDR)
        192.168.10.18: rate: 40 Gb/sec (4X QDR)

12. Oracle ILOMで何も障害が検出されないことを確認します。

        # dcli 'ipmitool sunoem cli "show faulty"'

    通常、各サーバーの出力は次のようになります。

        bda1node02-adm.example.com: Connected. Use ^D to exit.
        bda1node02-adm.example.com: -> show faulty
        bda1node02-adm.example.com: Target      | Property        | Value
        bda1node02-adm.example.com:-------------+---------------------+-----------
        bda1node02-adm.example.com:
        bda1node02-adm.example.com: -> Session closed
        bda1node02-adm.example.com: Disconnected

13. 各サーバーの電源を投入し、`BDA_IMAGING_SUCCEEDED`および`BDA_REBOOT_SUCCEEDED`が各サーバーの`/root`ディレクトリにあることを確認します。

        # dcli 'ls /root/BDA*'

14. filenameを任意のファイル名に置き換え、確認用のファイルに各システムからのハードウェア・プロファイル出力を保存します。

        # dcli bdacheckhw > filename

15. 次のようなコマンドを使用してハードウェア・プロファイル出力ファイルを確認します。次の各例のファイル名は、`all-bdahwcheck.out`です。

    - ハードウェア・プロファイルに障害が存在しないことを確認するには、次のようにします。

          grep -vi SUCCESS ~/all-bdahwcheck.out

      このコマンドは、`SUCCESS`と表示されていないすべての行を返すため、返されなかった行には障害が存在しないことを意味します。

    - 32のコアを確認するには、次のようにします。

          grep cores  ~/all-bdahwcheck.out

    - 63GBのメモリーを確認するには、次のようにします。

          grep memory ~/all-bdahwcheck.out

    - 4つのファンを確認するには、次のようにします。

          grep fans ~/all-bdahwcheck.out

    - ステータスが両方の電源でOKであることを確認するには、次のようにします。

          grep supply ~/all-bdahwcheck.out

    - ディスク0から11がすべて同じモデルで、オンラインで回転しており、アラートがないことを確認するには、次のようにします。

          grep disk ~/all-bdahwcheck.out | grep "model\|status" | more

    - ホスト・チャネル・アダプタのモデルがMellanox Technologies MT26428 ConnectX VPI PCIe 2.0であることを確認するには、次のようにします。

          grep Host ~/all-bdahwcheck.out | grep model | more

16. filenameを任意のファイル名に置き換え、ファイルにRAID構成を保存します。

        dcli MegaCli64 -ldinfo -lall -a0 | grep "Virtual Drive\|State" > filename

17. 12の仮想ドライブ(0から11)がサーバーごとにリストされることを確認します。この例では、RAID構成は`all-ldstate.out`というファイルに格納されます。

        less ~/all-ldstate.out

18. filenameを任意のファイル名に置き換え、確認用のファイルに各システムからのソフトウェア・プロファイル出力を保存します。

        dcli bdachecksw > filename

19. パーティション設定およびソフトウェア・バージョンが正しいことを確認します。この例では、ソフトウェア・プロファイルはall-bdaswcheck.outというファイルに格納されます。

        less ~/all-bdaswcheck.out

20. システムのブート順序がUSB、RAIDスロット0、PXEであることを確認します。

        # dcli "ubiosconfig export all -x /tmp/bios.xml"
        [# dcli "grep -m1 -A20 boot_order /tmp/bios.xml" | more
        [root@bda01 bda]# dcli "ubiosconfig export all -x /tmp/bios.xml"
        [root@bda01 bda]# dcli "grep -m1 -A20 boot_order /tmp/bios.xml" | more
        <boot_order>
          <boot_device>
            <description>USB:USBIN:ORACLE UNIGEN-UFD PMAP</description>
            <instance>1</instance>
          </boot_device>
          <boot_device>
            <description>RAID:PCIE6:(Bus 50 Dev 00)PCI RAID Adapter</description>
            <instance>1</instance>
          </boot_device>
          <boot_device>
            <description>PXE:NET0:IBA XE Slot 4000 v2196</description>
            <instance>1</instance>
          </boot_device>
          <boot_device>
            <description>PXE:NET1:IBA XE Slot 4001 v2196</description>
            <instance>1</instance>
          </boot_device>
          <boot_device>
            <description>PXE:NET2:IBA XE Slot 8800 v2196</description>
            <instance>1</instance>
          </boot_device>

21. ブート順序が正しくない場合は、次のようにします。

    1. 当該サーバーのILOMにログインして、次回の再起動時にBIOSの設定に入ります。

           # set /HOST boot_device=bios

    2. サーバーを再起動してBIOSを修正します。

## 7.6 ネットワークの構成

Oracle Big Data Appliance構成生成ユーティリティによって、3つすべてのネットワーク・インタフェースおよびすべてのOracle ILOMを構成するために使用されるBdaDeploy.jsonファイルが生成されます。このファイルが存在しない場合、「構成ファイルの生成」を参照してください。

ネットワークの構成には、次の手順が含まれます。

- Oracle Big Data Applianceへの構成ファイルのコピー

- ネットワーク構成の開始

- 管理ネットワークへの接続

- ネットワーク構成の完了

- 仮想インタフェース・カード(VNIC)の確認

- ネットワーク・サービスへのアクセスの確認

### 7.6.1 Oracle Big Data Applianceへの構成ファイルのコピー

Oracle Big Data Applianceに構成ファイルをコピーするには、次の手順を実行します。

1. USBフラッシュ・ドライブに構成ファイルをコピーします。

2. ラップトップやKVMスイッチを使用して第1サーバーへのコンソール・セッションを開きます。第1サーバーは、ラック内の一番下のサーバーです。図D-1を参照してください。

3. `root`ユーザーとして第1サーバーにログインします。初期パスワードは`welcome1`です。

4. USBドライブを第1サーバーのUSBポートに接続します。ポートはサーバーの右前面にあります。次のような情報がコンソールに表示されます。

       # scsi 0:0:0:0: Direct-Access     CBM      USB 2.0
       Q: 0 ANSI:2
       sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg14 type 0
       sd 0:0:0:0: [sdn] 7954432 512-byte logical blocks: (4.07 GB/3.79 GiB)
       sd 0:0:0:0: [sdn] Write Protect is off
       sd 0:0:0:0: [sdn] Assuming drive cache: write through
       sd 0:0:0:0: [sdn] Assuming drive cache: write through
       sd 0:0:0:0: [sdn] Assuming drive cache: write through
       sd 0:0:0:0: [sdn] Attached SCSI removable disk

5. `showusb`コマンドを入力してUSBドライブを検索します。コマンドによって、マップされたデバイスが返されますが、USBドライブが接続されていない場合は何も出力されません。

       # showusb
       /dev/sdn1

6. サーバーにディレクトリを作成します。

       # mkdir /mnt/usb

7. ステップ5で示されたデバイス名を使用してデバイスをマウントします。次に、コマンドの例を示します。

       # mount -t vfat /dev/sdn1 /mnt/usb

8. USBフラッシュ・ドライブ上のファイルの場所を確認します。

       # ls /mnt/usb
       BdaDeploy.json
       bin
       boot
       .
       .
       .

9. `BdaDeploy.json`または`BdaExpansion.json`を、USBフラッシュ・ドライブからサーバー上の`/opt/oracle/bda`ディレクトリにコピーします。

       # cd /mnt/usb
       # cp BdaDeploy.json /opt/oracle/bda

   注意: `cluster_name``-config.json`もドライブ上にある場合は、第10章で使用するためにサーバーにコピーできます。

10. USBフラッシュ・ドライブをディスマウントして、デバイスを削除します。

        # umount /mnt/usb
        # rmdir /mnt/usb

11. サーバーからUSBフラッシュ・ドライブを取り外します。

### 7.6.2 ネットワーク構成の開始

`networksetup-one`スクリプトによって、すべてのサーバーのホスト名およびOracle ILOM名が設定され、管理ネットワークとプライベート・インフィニバンド・ネットワークが構成されます。新しいラック(フル・ラックまたはスタータ・ラックのいずれか)を構成する場合と、スタータ・ラックのデプロイ後に1つまたは2つのラック内拡張キットを構成する場合では、手順が多少異なります。

新しいラックのネットワーク構成を開始するには、次の手順を実行します。

1. `root`ユーザーとして第1サーバーにログインします。初期パスワードは`welcome1`です。次に例を示します。

       # ssh root@192.168.10.1

2. 新しいラックの場合は、/opt/oracle/bdaに新しいBdaDeploy.jsonファイルが含まれていることを確認します。

   1つまたは2つのラック内拡張キットの場合は、/opt/oracle/bdaに既存のノードからのBdaDeploy.jsonファイルと新しいBdaExpansion.jsonファイルの両方が含まれていることを確認します。

3. インフィニバンド・ネットワークが正常に稼働していることを確認します。

       # cd /opt/oracle/bda
       # bdacheckib -s

       LINK bdasw-ib1.0B ... bdasw-ib3.8B UP
       LINK bdasw-ib1.1B ... bdasw-ib2.8B UP
       LINK bdasw-ib3.15A ... bda2.HCA-1.2 UP
       LINK bdasw-ib3.15B ... bda1.HCA-1.2 UP
       LINK bdasw-ib3.14A ... bda4.HCA-1.2 UP
       LINK bdasw-ib3.14B ... bda3.HCA-1.2 UP
       LINK bdasw-ib3.13A ... bda6.HCA-1.2 UP
          .
          .
          .

   インフィニバンド・ネットワークはソフトウェアのインストール中に幅広く使用されます。ファブリックをより詳しくチェックするには、`iblinkinfo`ユーティリティを実行します。

4. パスワードなしSSHを削除します。「remove-root-ssh」を参照してください。

5. SSHのかわりにILOMを使用してサーバーに再接続します。

       # ssh root@192.168.1.101
       Password: welcome1
       -> start -f /HOST/console
       bda1 login:
       User: root
       Password: welcome1

   networksetup-oneスクリプトによってネットワーク・サービスが再開され、SSH接続を使用する出力はすべて表示されなくなります。

6. ネットワーク構成を開始します。

       # cd /opt/oracle/bda/network
       # ./networksetup-one

例7-1に、`networksetup-one`スクリプトによるサンプル出力を示します。

例7-1 networksetup-oneによるサンプル出力

    # ./networksetup-one
    networksetup-one: check syntax and static semantics of /opt/oracle/bda/BdaDeploy.json
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: ping servers on ship admin network
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: test ssh to servers on ship admin network
    hello from node02
    hello from node03
         .
         .
         .
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: copy /opt/oracle/bda/BdaDeploy.json to servers
    BdaDeploy.json  0% 0  0.0KB/s   --:-- ETABdaDeploy.json 100% 4304  4.2KB/s 00:00
    BdaDeploy.json  0% 0  0.0KB/s   --:-- ETABdaDeploy.json 100% 4304  4.2KB/s 00:00
         .
         .
         .
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: executing network settings on all servers
    networksetup-one: wait a few seconds for the network to restart on 192.168.1.2
         .
         .
         .
    bda1node02.example.com BdaUserConfigNetwork: reset network
    bda1node03.example.com BdaUserConfigNetwork: reset network
    bda1node04.example.com BdaUserConfigNetwork: reset network
         .
         .
         .
    networksetup-one: deploying this server
    networksetup-one: network will restart momentarily, pardon our dust
    bda1node01.example.com BdaUserConfigNetwork: reset network
    networksetup-one: generate dcli bda host file lists
    networksetup-one: ping server ips on admin network
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: passed
    networksetup-one: test ssh server ips on admin network
    hello from bda1node02.example.com
    hello from bda1node03.example.com
    hello from bda1node04.example.com
         .
         .
         .
    networksetup-one: passed

### 7.6.3 管理ネットワークへの接続

ネットワーク構成を実行する前に、Oracle Big Data Applianceを1GbE管理ネットワークに接続する必要があります。

Oracle Big Data Applianceを管理ネットワークに接続するには、次の手順を実行します。

1. Ciscoイーサネット・スイッチのポート48を管理ネットワークに接続します。

2. Small Form-Factor Pluggable(SFP)ポートをポート48のファイバー・アップリンク(オプション)に使用するには、ポートを再構成します。

       bda1sw-ip# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

       bda1sw-ip(config)# interface gigabitEthernet 1/48
       bda1sw-ip(config-if)# media-type sfp
       bda1sw-ip(config-if)# end
       bda1sw-ip#
       *Sep 15 14:12:06.309: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
       bda1sw-ip# write memory
       bda1sw-ip# copy running-config startup-config

   関連項目: SFPポートの構成の詳細は、次の場所にある『Cisco Catalyst 4948 Install Guide』を参照してください。 `http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4900/4948/05modcfg.html`

### 7.6.4 クライアント・ネットワークへの接続

Oracle Big Data Applianceも10GbEクライアント・ネットワークに接続する必要があります。

Oracle Big Data Applianceをクライアント・ネットワークに接続するには、次の手順を実行します。

1. 2つのSun Network QDR InfiniBand Gatewayリーフ・スイッチをデータ・センターに接続します。

2. ケーブルの配線後、ネットワーク管理者が、ネットワーク・スイッチ・エンド構成を変更してリンクが認識されるようにする必要がある場合があります。

3. SSHを使用してSun Network QDR Infiniband Gateway Switchに接続し、`ilom-admin`ユーザーとしてログインします。

4. ファブリック管理シェルを起動します。

       -> show /SYS/Fabric_Mgmt

5. Bridgeエントリに、リーフ・スイッチからカスタマ・ネットワーク・スイッチへのアクティブなリンクがあることを確認します。

       FabMan@bda1sw-iba-> listlinkup

   この出力では、各スイッチに接続された4つのポートを示しています。

       Connector 0A-ETH Present
       Bridge-0 Port 0A-ETH-1 (Bridge-0-2) up (Enabled)
       Bridge-0 Port 0A-ETH-2 (Bridge-0-2) down (Enabled)
       Bridge-0 Port 0A-ETH-3 (Bridge-0-1) up (Enabled)
       Bridge-0 Port 0A-ETH-4 (Bridge-0-1) down (Enabled)
       Connector 1A-ETH Present
       Bridge-1 Port 1A-ETH-1 (Bridge-1-2) up (Enabled)
       Bridge-1 Port 1A-ETH-2 (Bridge-1-2) down (Enabled)
       Bridge-1 Port 1A-ETH-3 (Bridge-1-1) up (Enabled)
       Bridge-1 Port 1A-ETH-4 (Bridge-1-1) down (Enabled)

6. 2番目のゲートウェイ・スイッチ(`-ib3`)について、手順3から5を繰り返します。

### 7.6.5 ネットワーク構成の完了

`networksetup-two`スクリプトによって、ネットワーク接続を必要とする`networksetup-one`で開始されたいくつかの手順が完了されます。これにより、10GbEクライアント・ネットワークのデフォルトのVLANおよび必要なすべてのVNICも構成されます。その後、すべてのネットワーク接続が確認され、予期しない障害(ケーブル配線の間違いを原因とする障害など)が検出された場合はメッセージが表示されます。

Sun Network QDR Infiniband Gateway Switchの10GbEポートは、データ・センターに接続されている必要があります。

ネットワーク構成を完了するには、次の手順を実行します。

1. 管理ネットワークとクライアント・ネットワークの両方がOracle Big Data Applianceに接続されていることを確認します。

   注意: この手順は、ネットワークが接続されていないと失敗します。「管理ネットワークへの接続」を参照してください。

2. 次のスクリプトを実行して、ネットワーク設定を完了します。

       ./networksetup-two | tee /tmp/network-conf.out

   前述のコマンドの結果は、`/tmp/network-conf.out`という名前のファイルに出力されます。

例7-2に、スクリプトによるサンプル出力を示します。

例7-2 networksetup-twoによるサンプル出力

    # ./networksetup-two
    networksetup-two: check syntax and static semantics of /opt/oracle/bda/BdaDeploy.json
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: ping server ips on admin network
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: test ssh server ips on admin network
    hello from bda1node02.example.com
    hello from bda1node03.example.com
    hello from bda1node04.example.com
    .
    .
    .
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: run connected network post script on each server
    networksetup-two: post network setup for 10.133.42.253
    networksetup-two: post network setup for 10.133.42.254
    networksetup-two: post network setup for 10.133.43.1
    .
    .
    .
    networksetup-two: post network setup for this node
    networksetup-two: ping admin servers by name on admin network
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: verify infiniband topology
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: start setup client network (10gigE over Infiniband)
    networksetup-two: ping both gtw leaf switches
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: verify existence of gateway ports
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: ping server ips on admin network
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: ping servers by name on admin network
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: test ssh server ips on admin network
    hello from bda1node02.example.com
    hello from bda1node03.example.com
    .
    .
    .
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: check existence of default vlan for port 0A-ETH-1 on bda1sw-ib2
    networksetup-two: no default vlan for port, create it
    spawn ssh root@10.133.43.36 createvlan 0A-ETH-1 -vlan -1 -pkey default
    networksetup-two: verify default vlan for port 0A-ETH-1 for bda1sw-ib2
    .
    .
    .
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: apply eoib on each server
    networksetup-two: wait a few seconds for the network to restart on 10.133.42.253
    networksetup-two: wait a few seconds for the network to restart on 10.133.42.254
    .
    .
    .
    check and delete vNIC for bda1node02 eth9 on switch bda1sw-ib2
    check and delete vNIC for bda1node02 eth9 on switch bda1sw-ib3
    create vNIC eth9 bda1node02 using switch bda1sw-ib3
    vNIC created
    check and delete vNIC for bda1node02 eth8 on switch bda1sw-ib2
    .
    .
    .
    networksetup-two: ping server ips on client network
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: test ssh server ips on client network
    hello from bda1node02.example.com
    hello from bda1node03.example.com
         .
         .
         .
    networksetup-two: passed
    networksetup-two: end setup client network

### 7.6.6 仮想インタフェース・カード(VNIC)の確認

VNICが両方のゲートウェイ・スイッチに正しく作成されたことを確認します。

次の手順に従って、VNICを確認します。

1. SSHを使用してSun Network QDR Infiniband Gateway Switchに接続し、`ilom-admin`ユーザーとしてログインします。

2. ファブリック管理シェルを起動します。

       -> show /SYS/Fabric_Mgmt

3. アクティブ・ポートがデフォルトのVLAN (0)に割り当てられていることを確認します。

       FabMan@bda1sw-ib2-> showvlan
       Connector/LAG VLN PKEY
       ------------- --- ----
       0A-ETH-1       0  ffff
       0A-ETH-3       0  ffff
       1A-ETH-1       0  ffff
       1A-ETH-3       0  ffff

4. VNICがラウンドロビン方式で各サーバーと10GbEインタフェースに作成されたことを確認します。

       FabMan@hostname-> showvnics
       ID STATE FLG IOA_GUID NODE
       IID MAC VLN PKEY GW
       --- -------- --- ----------------------- --------------------------------
       ---- ----------------- --- ---- --------
       561 UP N 0021280001CF4C23 bda1node12 BDA 192.168.41.31 0000
       CE:4C:23:85:2B:0A NO ffff 0A-ETH-1
            .
            .
            .

5. 10GBインタフェースと相互にpingできることを確認します。

### 7.6.7 ネットワーク・サービスへのアクセスの確認

すべてのネットワーク・サービスが正しく実行されていることを確認します。

ネットワーク・サービスへのアクセスを確認するには、次の手順を実行します。

1. dcliコマンドが動作していることを確認します。

       # cd /opt/oracle/bda
       # dcli "hostname ; date"

2. パスワードの入力を求められた場合、[Ctrl]+[C]を複数回押します。求められなかった場合は、setup-root-sshユーティリティを使用して新しいSSH鍵を作成します。「setup-root-ssh」を参照してください。

3. `date`コマンドの出力を確認して、サーバーが数秒以内に同期されているどうかをチェックします。されていない場合は、各デバイスを再起動します。時間の違いにより、ソフトウェアのインストールが失敗する場合があります。

   NTPクライアントも確認できます。

       # ntpq -p

4. ネットワークの接続を確認します。

       # bdachecknet | tee -a /tmp/bdachecknet_exp.out
       bdachecknet: check syntax and static semantics of /opt/oracle/bda/BdaDeploy.json
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: ping test private infiniband ips (bondib0 40gbs)
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: ping test admin ips (eth0 1gbs)
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: ping test client access ips (bondeth0 10gbs Eoib)
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test admin network resolve and reverse resolve
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test admin name array matches ip array
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test client network (eoib) resolve and reverse resolve
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test client name array matches ip array
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test ntp servers
       bdachecknet: passed
       bdachecknet: test arp -a
       bdachecknet: passed

5. ネットワークでDNS名とIPアドレスのいずれかが解決されなかった場合は、/etc/resolv.confファイルを修正します。修正しないと、ソフトウェアのインストールが失敗します。

6. IPアドレスかホスト名をアドレスとしてブラウザに入力して、PDUのアクセシビリティを確認します。

   正常に接続されると、「Current Measurement」ページが表示されます。

## 7.7 Oracle Big Data Applianceの複数のラックの構成

複数のラックを設置する一般的な手順は、個々のラックを構成し、ラックをケーブルで接続して、複数ラックのネットワークを検証することです。

### 7.7.1 複数ラックの構成およびケーブル配線

次のいずれかの手順を実行します。これらの手順は、新しいラックを設置するのか、すでに設置されて稼働中のものにラックを追加するのかによって異なります。また、Oracle Exadata Database Machineなどの別のエンジニアド・システムがあるかどうかによっても異なります。

複数のラックを設置するには、次の手順を実行します。

1. 各ラックの構成手順を個々に実行します。

   - KVMスイッチの構成

   - Ciscoイーサネット・スイッチの構成

   - インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

   - 配電ユニットの構成

   - Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

   - ネットワークの構成

2. Oracle Big Data Applianceのラックをケーブルで接続します。第9章を参照してください。

3. インフィニバンド・ネットワークを再検証します。「マルチラック・インフィニバンド・ネットワークの検証」を参照してください。

Oracle Big Data Applianceの稼働中のラックに1つ以上のラックを追加するには、次の手順を実行します。

1. 新しいOracle Big Data Applianceの各ラックの構成手順を個々に実行します。

   - KVMスイッチの構成

   - Ciscoイーサネット・スイッチの構成

   - インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

   - 配電ユニットの構成

   - Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

   - ネットワークの構成

2. 新しいラックのインフィニバンド・スイッチの電源をオフにします。

3. Oracle Big Data Applianceのラックをケーブルで接続します。第9章を参照してください。

4. インフィニバンド・スイッチの電源をオンにします。サブネット・マネージャのファブリックが更新されるまで、スイッチ間で5分間待機します。

5. インフィニバンド・ネットワークを再検証します。「マルチラック・インフィニバンド・ネットワークの検証」を参照してください。

Oracle Big Data Applianceのラックを新しいOracle Exadata Database MachineやOracle Exalogic Elastic Cloud Machineのラックに接続するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Big Data Applianceの各ラックの構成手順を個々に実行します。

   - KVMスイッチの構成

   - Ciscoイーサネット・スイッチの構成

   - インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

   - 配電ユニットの構成

   - Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

   - ネットワークの構成

2. Oracle Big Data Applianceのラックをケーブルで接続します。第9章を参照してください。

3. インフィニバンド・ネットワークを再検証します。「マルチラック・インフィニバンド・ネットワークの検証」を参照してください。

Oracle Exadata Database MachineやOracle Exalogic Elastic Cloud Machineの稼働中のラックに1つ以上のラックを追加するには、次の手順を実行します。

1. 新しいOracle Big Data Applianceの各ラックの構成手順を個々に実行します。

   - KVMスイッチの構成

   - Ciscoイーサネット・スイッチの構成

   - インフィニバンドのリーフ・スイッチおよびスパイン・スイッチの構成

   - 配電ユニットの構成

   - Oracle Big Data Applianceサーバーの構成

   - ネットワークの構成

2. 新しいラックのインフィニバンド・スイッチの電源をオフにします。

3. Oracle Big Data Appliance、Oracle Exadata Database MachineまたはOracle Exalogic Elastic Cloud Machineのラックをケーブルで接続します。第9章を参照してください。

4. インフィニバンド・スイッチの電源をオンにします。サブネット・マネージャのファブリックが更新されるまで、スイッチ間で5分間待機します。

5. サブネット・マネージャが、最上位のファームウェア・バージョンのスイッチでのみ実行されていることを確認します。

   たとえば、Oracle Big Data Applianceが最高のファームウェア・バージョンである場合、そのスパイン・スイッチをマスター用にし、そのゲートウェイ・スイッチをフェイルオーバー用にします。ラックのファームウェア・バージョンがOracle Big Data Applianceのインフィニバンド・スイッチより低い(スパインとゲートウェイの両方)場合は、サブネット・マネージャを無効にします。

   1. Exadataのマスター・スイッチに`root`としてログインします。

   2. Oracle Big Data Applianceのスイッチが表示されていることを確認します。

          # ibswitches

   3. Oracle Exadata Database Machineのサブネット・マネージャを無効にします。

          # disablesm

   4. 追加のより低いバージョンの各インフィニバンド・スイッチにログインし、マスター・スイッチをOracle Big Data Applianceのスパイン・スイッチに変更することを確認します。

          # getmaster

   5. より低いバージョンの各インフィニバンド・スイッチのサブネット・マネージャを無効にします。

          # disablesm

6. インフィニバンド・ネットワークを再検証します。「マルチラック・インフィニバンド・ネットワークの検証」を参照してください。

### 7.7.2 マルチラック・インフィニバンド・ネットワークの検証

ラックのケーブル配線が完了したら、インフィニバンド・ネットワークが正しく稼働していることを確認します。

注意: bdacheckibユーティリティは、Oracle Big Data ApplianceのラックとOracle Exadata Database Machineのラックの接続を検証します。他のタイプのラック(Oracle Exalogic Elastic Cloud Machine)はチェックしません。

インフィニバンド・ネットワークを検証するには、次の手順を実行します。

1. ネットワークのトポロジ・ファイルを生成します。

       # bdacheckib -g

   生成されたファイルの名前は「sample-multi-rack.json」です。

2. 「sample-multi-rack.json」をテキスト・エディタで開きます。

3. 左のラックから開始して右のラックで終了するように、要素を並べ替えます。ファイルを保存します。

4. 構成を検証します。

       # bdacheckib sample-multi-rack.json
       Verifing rack #1
       leaf: bda1sw-ib2
       LINK ... to rack2 UP
       LINK ... to rack2 UP
       LINK ... to rack1 UP
       LINK ... to rack2 UP
       LINK ... to rack3 UP
       LINK ... to rack3 UP
       LINK ... to rack1 UP
       LINK ... to rack1 UP
       leaf: bda1sw-ib3
       LINK ... to rack2 UP
       LINK ... to rack2 UP
       LINK ... to rack1 UP
            .
            .
            .

例7-3は、サンプルの構成ファイルを示します。

例7-3 マルチラック構成ファイル「sample-multi-rack.json」

    # cat sample-multi-rack.json
    # This json multirack spec is generated. The array elements are sorted
    # alphabetically. A proper arranged json spec representing racks from left to right
    # can be used as input mr.json to bdacheckib (bdacheckib mr.json)
    # Commas separating rack elements are optional.
    [{"SPINE_NAME": "bda1sw-ib1", "LEAF1_NAME": "bda1sw-ib2", "LEAF2_NAME": "bda1sw-ib3"}
    {"SPINE_NAME": "bda2sw-ib1", "LEAF1_NAME": "bda2sw-ib2", "LEAF2_NAME": "bda2sw-ib3"}
    {"SPINE_NAME": "exa1sw-ib1", "LEAF1_NAME": "exa1sw-ib2", "LEAF2_NAME": "exa01sw-ib3"}]