ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.0) E57726-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# 6 サイトでのOracle Big Data Applianceの設置

この章では、ハードウェアを移動、設置および構成する方法(Oracle Big Data Applianceを開梱してからシステムに電源を投入するまで)について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 安全ガイドラインの確認

- Oracle Big Data Applianceの開梱

- 割当てスペースへのOracle Big Data Applianceの配置

- システムの初回の電源投入

## 6.1 安全ガイドラインの確認

Oracle Big Data Applianceが到着する前に、次の安全対策について調査し、サイトが安全で配送準備が完了していることを確認してください。これらの対策に従わないと、負傷、機器の損傷または誤動作につながる可能性があります。

- 通風口を塞がないでください。

- 直射日光が当たる場所や高温になる可能性のある機器の近くにOracle Big Data Applianceを設置しないでください。

- 大量のほこり、腐食性ガス、または塩分濃度の高い空気が存在する場所にOracle Big Data Applianceを設置しないでください。

- 振動の多い場所にOracle Big Data Applianceを設置しないでください。起伏のない水平面に設置してください。

- 適切に接地された電源出力を使用してください。共用接地では、接地抵抗が10オームを超えないようにします。施設の管理者または資格を持つ電気技術者が建物の接地方法を確認して接地作業を実行する必要があります。

- Oracle Big Data Applianceで使用する各接地線が、Oracle Big Data Appliance専用であることを確認してください。機器のラベルに記載されている操作上の安全対策、警告および注意に従ってください。

- 機器の下にケーブルを配置したり、ケーブルをきつく伸ばさないでください。

- 電源がオンの状態で機器から電源コードを抜かないでください。

- LANケーブルを外す際にコネクタ・ロックに手が届かない場合、マイナス・ドライバでコネクタ・ロックを押してケーブルを外してください。マイナス・ドライバを使用せずに無理をして隙間に指を入れると、システム・ボードが破損する可能性があります。

- Oracle Big Data Applianceの最上部に物を置いたり、その上で直接作業をしないでください。

- 部屋の温度を急激に上げないでください(特に冬)。急激な温度変化は、Oracle Big Data Applianceの内部に結露が形成される原因となります。稼働の前に、十分な暖機運転を行ってください。

- コピー機、空調装置、溶接機、またはその他の大規模な電子ノイズの発生する機器の近くにOracle Big Data Applianceを設置しないでください。

- 設置場所では静電気を避けてください。静電気がOracle Big Data Applianceに移動すると、誤動作の原因となります。静電気は、カーペットで生成されることがよくあります。

- 供給電圧および周波数が、Oracle Big Data Applianceに指定されている電気定格と一致していることを確認してください。

- 手順の一部として記載されていないかぎり、Oracle Big Data Applianceの開口部には何も挿入しないでください。

  警告: Oracle Big Data Applianceには、高電圧部品が含まれます。金属などの導電性の物体がOracle Big Data Applianceの開口部に入ると、ショートする可能性があります。これは、身体の負傷、火災、電気ショックおよび機器の損傷の原因となります。

- 単相配電ユニット(PDU)を使用する場合、次のことに注意してください。

  - PDU Aの入力0とPDU Bの入力2は同相である必要があります。

  - PDU Aの入力1とPDU Bの入力1は同相である必要があります。

  - PDU Aの入力2とPDU Bの入力0は同相である必要があります。

  入力には、PDUの接続先がラベルで示されています。説明どおりにケーブルを接続することで、フェイルオーバーのときにAとBの両方で相のバランスが取れます。

関連項目: ラックに付属しており、次の場所からオンラインでも入手できるSunハードウェア・システムの重要な安全情報(816-7190) `http://docs.oracle.com/cd/E19115-01/mod.dc.d20/816-7190-12/816-7190-12.pdf` Oracle Big Data Appliance安全およびコンプライアンス・ガイドおよび梱包に印刷されているすべての安全上の注意 Sun Rack II配電ユニット・ユーザーズ・ガイド `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/`

## 6.2 Oracle Big Data Applianceの開梱

サイト計画プロセス中に開梱場所を決定する必要があります。第2章を参照してください。

図6-1に、Oracle Big Data Applianceの貨物箱を示します。

図6-1 貨物箱のOracle Big Data Appliance

「図6-1 貨物箱のOracle Big Data Appliance」の説明

関連項目: ラックの開梱の詳細は、Sun Rack II開梱ガイドを参照してください。このガイドは次の場所から入手できます。 `http://docs.oracle.com/cd/E19844-01/index.html`

### 6.2.1 出荷キットの内容

出荷キットには、Oracle Big Data Applianceを設定して整備するための次の工具および器具が含まれます。

- 16mm長No.2プラスねじ

- T30トルクスL字型レンチ

- T25トルクスL字型レンチ

- 6mm六角アレン・レンチ

- SW 12mm単頭レンチ

- 2個の角形ジャンパ・ブラケット(4個のM5トルクスねじ付き)

- 2個のケーブル管理フック(4個のばね板ナット付き)

- 側面パネル取外し工具

- 前面ドア、背面ドアおよび側面パネルのロックの鍵

- 32 M6ケージ・ナット

- 32 M6ねじ

- ケージ・ナット取付け工具

- SW 17mm単頭レンチ(輸送用パレットに付属)

注意: 次の器具は出荷キットに含まれません。 No.2プラス・ドライバ 帯電防止リスト・ストラップ

### 6.2.2 貨物箱からのOracle Big Data Applianceの取出し

注意: 専門の運送業者に依頼してOracle Big Data Applianceの開梱と設置を行うことを強くお薦めします。

関連項目: 梱包に付属するSun Rack IIの開梱指示

Oracle Big Data Applianceを開梱するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Big Data Applianceを梱包材および輸送用パレットから慎重に取り出します。

   1. 輸送用段ボールのバンドを取り外します。

   2. 黄色の留め具と一番上の段ボールを取り外します。

   3. 両側面と内側一番上の段ボールを取り外します。

   警告: ラックを揺すったり傾けたりすると、倒れて重傷または死亡の原因となることがあります。

2. 出荷キットを取り外します。

3. 次のように輸送用パレットに傾斜路を取り付けます。

   1. パレットの側面から傾斜路を取り外します。

   2. キャビネットの中から部品袋を取り出します。

   3. 傾斜路の高さ調整ボルトを調整して、傾斜路をパレットの左右の車輪間に接続します。

4. 次のように輸送用パレットからOracle Big Data Applianceを慎重に降ろします。

   1. パレットから外側の取付けブラケットを取り外します。

   2. パレットから内側の取付けブラケットを取り外します。Oracle Big Data Applianceの底面から取付けブラケットを取り外す際には注意してください。内部の取付けブラケットに対するアクセスは制限されることがあります。

   3. キャビネットを傾斜路から平坦な床に降ろします。ラックを傾斜路から降ろす場合、3人で動かすことをお薦めします(ラックを誘導するために各側面に1人ずつと、背後に1人)。

5. ラックを輸送用パレットに固定する取付けブラケットは保管しておいてください。これらの取付けブラケットを使用して、設置サイトのフロアにOracle Big Data Applianceを確実に固定できます。

   注意: 交換用のブラケットは注文できないため、これらのブラケットは処分しないでください。

6. 梱包材は適切にリサイクルしてください。資材を処分する場合は、現地の法令やガイドラインに従ってください。

## 6.3 割当てスペースへのOracle Big Data Applianceの配置

この項では、Oracle Big Data Applianceを設置、固定および接地する方法について説明します。この項で説明する項目は、次のとおりです。

- Oracle Big Data Applianceの移動

- Oracle Big Data Applianceの固定

- 接地ケーブルの接続(オプション)

### 6.3.1 Oracle Big Data Applianceの移動

Oracle Big Data Applianceを移動するには、次の手順を実行します。

1. ドアが閉じられ、固定されていることを確認します。

2. ラックの高さ調整および固定用の脚が上げられ、邪魔にならないことを確認します。

3. Oracle Big Data Applianceを背後から設置サイトに押していきます。

Oracle Big Data Applianceを設置サイトに移動する場合、前部のキャスタは回転しません。図6-2に示すとおり、後部のキャスタを動かしてユニットを操縦する必要があります。慎重に押すことで、Oracle Big Data Applianceを安全に動かすことができます。

図6-2に、Oracle Big Data Applianceの正しい移動方法を示します。

図6-2 Oracle Big Data Applianceを背後から慎重に押して移動

「図6-2 Oracle Big Data Applianceを背後から慎重に押して移動」の説明

ラックは2人で移動してください(前部に1人と、ラックを誘導するために後部に1人)。構成済のラックをある場所から別の場所に移動する場合、1秒当たり0.65m (2フィート)以下の速度でゆっくりと動かしてください。

移動経路は慎重に調査してください。急な停止や衝撃の原因となる出入り口またはエレベータの敷居などの障害物を避けてください。円滑な移動を可能にするため、傾斜路やリフトを使用して障害物を迂回します。

警告: 側面パネルを押してOracle Big Data Applianceを移動しようとすることは絶対に避けてください。側面パネルを押すと、ラックが転倒する可能性があります。これは、重傷または死亡、および機器の損傷の原因となります。 ラックが倒れる可能性があるため、Oracle Big Data Applianceを傾けたり揺らしたりすることは絶対に避けてください。

### 6.3.2 Oracle Big Data Applianceの固定

Oracle Big Data Applianceを設置サイトに移動した後、動いたり倒れたりしないようにラックを固定します。ラックを確実に固定するには、ラックの水平調整脚を延長するか、取付けブラケットを使用します(またはその両方を行います)。

#### 6.3.2.1 水平調整脚を使用したOracle Big Data Applianceラックの固定

ラックには、フロアに恒久的に固定する場合でも、ラックを固定するために下げることのできる4つの水平調整脚が含まれます。

水平調整脚を調整するには、次の手順を実行します。

1. ラックの一番下の隅にある水平調整脚の場所を確認します。

2. 図6-3に示すとおり、SW 12mmレンチを使用して水平調整脚をフロアに対して下げます。4つの水平調整脚は、正しく下げれば、ラックの全重量を支えることができます。

図6-3 水平調整脚を使用したOracle Big Data Applianceラックの固定

「図6-3 水平調整脚を使用したOracle Big Data Applianceラックの固定」の説明

#### 6.3.2.2 取付けブラケットを使用したOracle Big Data Applianceラックの固定

輸送用パレットにラックを固定していた4つの同じ取付けブラケットを使用して、ラックを設置サイトのフロアに恒久的に固定できます。

取付けブラケットを設置するには、次の手順を実行します。

1. 設置フロアにドリルで取付け用の穴を開けます。図6-4に、取付けブラケットの場所と寸法を示します。

   図6-4 ラックの取付けブラケットの場所

   「図6-4 ラックの取付けブラケットの場所」の説明

2. 4つのボルトとワッシャを入手して、Oracle Big Data Applianceラックをフロアに取り付けます。取付けブラケットのボルト穴は、10.0mm径です。フロアごとに必要となるボルト・タイプおよび強度は異なるため、オラクル社では取付けボルトは提供していません。ユーザー固有の場所に適切なボルトを選択してください。

3. 前もって開けておいた穴の上にラックの位置を揃えます。図6-5に、Oracle Big Data Applianceラックの底面図と、取付け穴およびフロア・カット寸法の場所を示します。

   図6-5 Oracle Big Data Applianceラックの底面図

   「図6-5 Oracle Big Data Applianceラックの底面図」の説明

   - 1: 取付けブラケットの中心からラックの端までの距離は、113mm (4.45インチ)です。

   - 2: 取付け穴スロットの中心間の幅は、374mm (14.72インチ)です。

   - 3: 取付けブラケットの中心からラックの端までの距離は、113mm (4.45インチ)です。

   - 4: 前部および後部の取付け穴スロットの中心間の距離は、1120mm (44.1インチ)です。

   - 5: ケーブル配線用のフロア・カット部分の深さは、330mm (13インチ)です。

   - 6: フロア・カット部分とラックの端との間の距離は、160mm (6.3インチ)です。

   - 7: ケーブル配線用のフロア・カット部分の幅は、280mm (11インチ)です。

   ラックの底面を通じてデータまたはPDU電源コードを配線する予定の場合、設置フロア・サイトに穴を開ける必要があります。ラックの背面部の下(後部の2つのキャスタ間で、後部のRETMA (無線電子装置/テレビジョン製造業者協会)レールの後ろ)に矩形を切り取ります。

   注意: ラックのキャスタや水平調整脚のブラケットを配置する場所に穴を開けないでください。

   図6-6に、底面からのラックの基準位置を示します。

   図6-6 ラックの測定基準位置(mm単位)

   「図6-6 ラックの測定基準位置(mm単位)」の説明

4. 前面と背面のドアを開けます。

5. 図6-7に示すとおり、6mm六角アレン・レンチを使用してラックに取付けブラケットを固定します。

   図6-7 取付けブラケットを使用したOracle Big Data Applianceラックの固定

   「図6-7 取付けブラケットを使用したOracle Big Data Applianceラックの固定」の説明

6. 手順2で入手したボルトとワッシャを使用して、図6-7に示すとおり、4つの取付けブラケットを固定してシステムをフロアに恒久的に取り付けます。

7. すべてのボルトを固く締め付け、ラックとフロアに取付けブラケットを固定します。

### 6.3.3 接地ケーブルの接続(オプション)

Oracle Big Data Applianceラックの配電ユニット(PDU)は、電源コードを通じて接地を行います。電源コードをソケットに接続すると、接地ピンを経由して最終的なシャーシ接地が行われます。追加の接地を行うには、シャーシの接地ケーブルをラックに接続します。追加の接地点を設けることで、漏電電流をより効率的に放出できます。

警告: PDUの電源入力コードと接地ケーブルは、共通の接地場所を基準としている必要があります。そうでない場合、接地電位に差が生じる可能性があります。施設のPDUレセプタクル接地に確信が持てない場合、適切なPDUレセプタクル接地が存在すると確信できるまで接地ケーブルを接続しないでください。接地電位の差が明らかである場合は、修正作業を行う必要があります。

接地ケーブルを接続するには、次の手順を実行します。

1. 接地ケーブルを入手します。これはシステムには付属していません。

2. 設置サイトでデータ・センターの電源が適切に接地されていることを確認します。施設のPDUには接地が必要です。

3. すべての接地点(上げ床や電源レセプタクルなど)が施設の地面を基準としていることを確認します。

4. この設置で、金属と金属が直接接続されていることを確認します。製造時に、接地ケーブルの接続部分がペイントまたはコーティングされていることがあります。

5. 図6-8に示すとおり、システム・フレームの背面底部にある接続点に接地ケーブルを接続します。接続点は、キャビネットの背面内部にある調整可能なボルトです。

   図6-8 接地用接続ボルトの場所

   「図6-8 接地用接続ボルトの場所」の説明

## 6.4 システムの初回の電源投入

システムの初回の電源投入前に、システムを検査して電源コードを接続する必要があります。この項で説明する項目は、次のとおりです。

- 設置後のOracle Big Data Applianceラックの検査

- 電源コードの接続

- Oracle Big Data Applianceの電源投入

### 6.4.1 設置後のOracle Big Data Applianceラックの検査

この手順では、Oracle Big Data Applianceの物理システムを設置した後、電源を供給する前にシステムを目視調査する方法について説明します。

Oracle Big Data Applianceラックを検査するには、次の手順を実行します。

1. ラックが破損していないことを確認します。

2. ラックのねじが緩んだり抜けたりしていないことを確認します。

3. ラックが手順どおりに構成されていることを確認します。梱包の側面にある顧客情報シート(CIS)を参照してください。

4. すべてのケーブル接続が定位置に確実に固定されていることを次のように確認します。

   1. 電源ケーブルを確認します。適切なコネクタがデータ・センター施設の電源に提供されていることを確認します。

   2. ネットワーク・データ・ケーブルを確認します。

5. サイトの場所のタイル配置がケーブル・アクセスと換気に適していることを確認します。

6. データ・センターの空気の流れが、ラックの前面に向かっていることを確認します。

関連項目: 詳細は、「通気および冷却要件」を参照してください。

### 6.4.2 電源コードの接続

この手順では、Oracle Big Data Applianceラックに電源コードを接続する方法について説明します。

電源コードをラックに接続するには、次の手順を実行します。

1. 背面のキャビネット・ドアを開けます。

2. 適切な電源コネクタが提供されていることを確認します。

3. 電源コードのケーブル・バンドを外します。このバンドは、輸送専用であり、今後は必要ありません。図6-9を参照してください。

4. 図6-10または図6-11に示すとおり、施設のレセプタクルに電源コードを配線します。電源コードは、ラックの最上部または底面を通じて配線できます。

5. 電源コードをしっかりと束ねます。

6. 電源ケーブルを接続する前に、ブレーカ・スイッチがオフであることを確認します。

7. PDUの電源コード・コネクタを施設のレセプタクルに接続します。

図6-9は、ラック内の電源コードのケーブル・バンドの場所を示しています。

図6-9 電源コードのケーブル・バンドの場所

「図6-9 電源コードのケーブル・バンドの場所」の説明

図6-10は、電源コードをラックの下部から引き出したところを示しています。

図6-10 底面からの電源コードの配線

「図6-10 底面からの電源コードの配線」の説明

図6-11は、電源コードをラックの上部から引き出したところを示しています。

図6-11 最上部からの電源コードの配線

「図6-11 最上部からの電源コードの配線」の説明

### 6.4.3 Oracle Big Data Applianceの電源投入

注意: Oracle Big Data Applianceノードは、通常のBIOS POSTテストを実行して起動するのに最大で15分かかる可能性があります。

Oracle Big Data Applianceの電源を投入するには、次の手順を実行します。

1. PDU Bの各サーキット・ブレーカのスイッチを1つずつ入れます。PDU Bは、背面から見たときにラックの右側にあります。サーキット・ブレーカは、図6-12に示すとおり、ラックの背面にあります。トグル・スイッチのON (|)側を押します。ブレーカをオンにすると、スイッチがPDUの側面と同一平面に重なります。

   図6-12 PDUスイッチの場所

   「図6-12 PDUスイッチの場所」の説明

2. 正常に電源の発光ダイオード(LED)が点灯していることを確認します。LEDは次の場所にあります。

   - サーバー: 最上部のLED

   - Ciscoスイッチ: (前面から見て)左側のLEDが緑、他のLEDが赤

   - インフィニバンド・スイッチ: (前面から見て)右側のLED (PS1というラベル付き)

   - KVMスイッチ: 下部のLED B (Sun Fire X4270 M2ベース・ラックのみ)

   - KMMスイッチ: PDU Bでのみ提供 (Sun Fire X4270 M2ベース・ラックのみ)

3. 電源をPDU Aに接続します。電源ケーブルを接続する前に、ブレーカ・スイッチがオフの位置にあることを確認します。

   関連項目: 単相PDUおよびケーブル配線の詳細は、「安全ガイドラインの確認」を参照してください。

4. 単相システムでは、次の入力が同相であることを確認します。

   - PDU Aの入力2とPDU Bの入力0

   - PDU Aの入力1とPDU Bの入力1

   - PDU Aの入力0とPDU Bの入力2

5. PDU Aの各サーキット・ブレーカのスイッチを1つずつ入れます。

6. ラック全体で正常に電源のLEDが点灯していることを確認します。

7. ラックのすべてのケーブル接続を目視で確認します。すべてのコネクタを押して接続を確認しないでください。

8. すべてのシステムでOK LEDが点滅してスタンバイ状態にあることを確認します。OK LEDは、スタンバイ・モードにある場合、3秒間隔で点滅します。これは、スタンバイ・モードに移行する前に、Oracle ILOMの起動中に2、3分消灯します。

9. システムがスタンバイ・モードにならない場合、次の手順を実行します。

   1. ラップトップをサービス・プロセッサのSET MGTポートにボー設定115200,8,N,1で接続します。

   2. pre-bootプロンプトでbootと入力します。

システムが再起動するたびに、検証チェックの結果を含むファイルが`/root`ディレクトリに生成されます。ファイルの名前は、検証チェックの成功または失敗に応じて、`BDA_REBOOT_SUCCEEDED`または`BDA_REBOOT_FAILED`になります。

注意: Oracle Big Data Applianceの電源を投入した後、第7章の説明に従ってシステムを構成します。