ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.0) E57726-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# E マルチラック・ケーブル配線の表

この付録には、マルチラック・ケーブル配線の表が含まれます。内容は次のとおりです。

- マルチラック・ケーブル配線の理解

- ケーブル配線の表の略記について

- 2つのラックのケーブル配線

- 3つのラックのケーブル配線

- 4つのラックのケーブル配線

- 5つのラックのケーブル配線

- 6つのラックのケーブル配線

- 7つのラックのケーブル配線

- 8つのラックのケーブル配線

## E.1 マルチラック・ケーブル配線の理解

Oracle Big Data Applianceの複数のラックを接続するか、Oracle Big Data ApplianceのラックとOracle Exadata Database Machineのラックを組み合せることもできます。Exadataのフル・ラック、ハーフ・ラック、クォータ・ラックにはスパイン・スイッチが必要です。Exadataのラックにスパイン・スイッチがない場合、設置に備えてExadata Expansion Switch Kitが手元にあることを確認します。Exadataの1/8ラックをOracle Big Data Applianceに接続するのにスパイン・スイッチは不要です。

Oracle Big Data Applianceラックには、ラック・ユニット1 (U1)のスパイン・スイッチとしてSun Datacenter QDR InfiniBand Switchがあります。また、ラックには、ラック・ユニット20および24 (U20およびU24)のリーフ・スイッチとして2つのSun Network QDR Infiniband Gateway Switchがあります。図D-1を参照してください。

これらのスイッチは、インフィニバンド・ケーブルの端にある標準のQuad Small Form-Factor Pluggable (QSFP)コネクタに接続されます。最大で8つのラックを外部インフィニバンド・スイッチなしでまとめてケーブル接続できます。

この付録のケーブル長は、隣接するラック(ラックの底面にケーブルあり)用です。このシナリオでは、ケーブルは通常、ラック内で接続する場合は3フィート、離れている最大2台のラックを接続する場合は5フィート、離れている3台以上のラックを接続する場合は10フィートになります。ラックが離れている、またはケーブルがラックの上にある場合、より長いケーブルが必要になることがあります。ここにリストしたケーブル長は、単なるガイドラインです。必要な実際のケーブル長を必ず確認してください。

### E.1.1 1つのラックのスイッチのケーブル配線

1つのラックでは、2つのリーフ・スイッチが7本のケーブルで接続されます。各リーフ・スイッチには、スパイン・スイッチにつながる1本のケーブルがあります。図E-1に示すとおり、9つのサーバーが一方のリーフ・スイッチに接続され、残りの9つのサーバーが他方のリーフ・スイッチに接続されます。

図E-1 スパイン・スイッチとリーフ・スイッチ間の接続

「図E-1 スパイン・スイッチとリーフ・スイッチ間の接続」の説明

サーバーは、図E-2に示すとおり、リーフ・スイッチに接続されます。

図E-2 サーバーとリーフ・スイッチ間の接続

「図E-2 サーバーとリーフ・スイッチ間の接続」の説明

### E.1.2 2つのラックのスイッチのケーブル配線

複数のラックを接続する場合、各リーフ・スイッチの7つのスイッチ間接続、およびリーフ・スイッチとスパイン・スイッチ間の2つの接続を解除します。各リーフ・スイッチから、すべてのラックのスパイン・スイッチに8つの接続を分配します。マルチラック環境では、図E-3に示すとおり、ラック内のリーフ・スイッチは直接相互接続されません。

図E-3は、ラック1の各リーフ・スイッチが次のスイッチに接続されることを示しています。

- 内部スパイン・スイッチに対する4つの接続

- ラック2のスパイン・スイッチに対する4つの接続

ラック1のスパイン・スイッチは次のスイッチに接続されます。

- 内部リーフ・スイッチに対する8つの接続(ラック1のスイッチごとに4つの接続)

- ラック2のリーフ・スイッチに対する8つの接続(ラック2のスイッチごとに4つの接続)

図E-3 2つのラック間のスイッチの接続

「図E-3 2つのラック間のスイッチの接続」の説明

### E.1.3 最大8つのラックのスイッチのケーブル配線

ラックの数が2から8に増加するにつれ、そのパターンは図E-4に示すように続きます。すべてのラックが示されているわけではないため、すべてのケーブルも示されていません。

各リーフ・スイッチには、すべてのスパイン・スイッチに分配される8つのスイッチ間接続があります。各スパイン・スイッチには、すべてのリーフ・スイッチに分配される16のスイッチ間接続があります。リーフ・スイッチは他のリーフ・スイッチと直接相互接続されず、スパイン・スイッチは他のスパイン・スイッチと直接相互接続されません。

図E-4 複数のラック間のスイッチの接続

「図E-4 複数のラック間のスイッチの接続」の説明

## E.2 ケーブル配線の表の略記について

各表では、次の略記を使用しています。

略記 | 説明
--- | ---
Rn | ラックn (nはR1などのラックの番号です)。
IBn | ラック内のユニットの場所(nはIB3などの番号です)。
Pn | インフィニバンド・ポートn (nはP8Aなどのポート番号です)。

## E.3 2つのラックのケーブル配線

表E-1に、2つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-1 2ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A R1-IB3-P9AとR1-U1-P5A R1-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P10AとR2-U1-P7A R1-IB3-P10BとR2-U1-P8A R1-IB3-P11AとR2-U1-P9A R1-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B R1-IB2-P9AとR1-U1-P5B R1-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P10AとR2-U1-P7B R1-IB2-P10BとR2-U1-P8B R1-IB2-P11AとR2-U1-P9B R1-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m

表E-2に、2つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-2 2ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A R2-IB3-P9AとR2-U1-P5A R2-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P10AとR1-U1-P7A R2-IB3-P10BとR1-U1-P8A R2-IB3-P11AとR1-U1-P9A R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B R2-IB2-P9AとR2-U1-P5B R2-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P10AとR1-U1-P7B R2-IB2-P10BとR1-U1-P8B R2-IB2-P11AとR1-U1-P9B R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m

## E.4 3つのラックのケーブル配線

表E-3に、3つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-3 3ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A R1-IB3-P9AとR1-U1-P5A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9BとR2-U1-P6A R1-IB3-P10AとR2-U1-P7A R1-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 5m
R1 U24からラック3へ | R1-IB3-P11AとR3-U1-P9A R1-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B R1-IB2-P9AとR1-U1-P5B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9BとR2-U1-P6B R1-IB2-P10AとR2-U1-P7B R1-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P11AとR3-U1-P9B R1-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m

表E-4に、3つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-4 3ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A R2-IB3-P9AとR2-U1-P5A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11AとR1-U1-P9A R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9BとR3-U1-P6A R2-IB3-P10AとR3-U1-P7A R2-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 5m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B R2-IB2-P9AとR2-U1-P5B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11AとR1-U1-P9B R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9BとR3-U1-P6B R2-IB2-P10AとR3-U1-P7B R2-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 5m

表E-5に、3つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-5 3ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A R3-IB3-P9AとR3-U1-P5A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P9BとR1-U1-P6A R3-IB3-P10AとR1-U1-P7A R3-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11AとR2-U1-P9A R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B R3-IB2-P9AとR3-U1-P5B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P9BとR1-U1-P6B R3-IB2-P10AとR1-U1-P7B R3-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11AとR2-U1-P9B R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m

## E.5 4つのラックのケーブル配線

表E-6に、4つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-6 4ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9AとR2-U1-P5A R1-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P10AとR3-U1-P7A R1-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P11AとR4-U1-P9A R1-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9AとR2-U1-P5B R1-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P10AとR3-U1-P7B R1-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P11AとR4-U1-P9B R1-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 10m

表E-7に、4つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-7 4ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11AとR1-U1-P9A R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9AとR3-U1-P5A R2-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P10AとR4-U1-P7A R2-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 5m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11AとR1-U1-P9B R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9AとR3-U1-P5B R2-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P10AとR4-U1-P7B R2-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 5m

表E-8に、4つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-8 4ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P10AとR1-U1-P7A R3-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11AとR2-U1-P9A R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P9AとR4-U1-P5A R3-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 5m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P10AとR1-U1-P7B R3-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11AとR2-U1-P9B R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P9AとR4-U1-P5B R3-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 5m

表E-9に、4つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表E-9 4ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A R4-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P9AとR1-U1-P5A R4-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P10AとR2-U1-P7A R4-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11AとR3-U1-P9A R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B R4-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P9AとR1-U1-P5B R4-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P10AとR2-U1-P7B R4-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11AとR3-U1-P9B R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m

## E.6 5つのラックのケーブル配線

表E-10に、5つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-10 5ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9AとR2-U1-P5A R1-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P10AとR3-U1-P7A R1-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P11AとR4-U1-P9A | 10m
R1 IB3からラック5へ | R1-IB3-P11BとR5-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9AとR2-U1-P5B R1-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P10AとR3-U1-P7B R1-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P11AとR4-U1-P9B | 10m
R1 IB2からラック5へ | R1-IB2-P11BとR5-U1-P10B | 10m

表E-11に、5つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-11 5ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9AとR3-U1-P5A R2-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P10AとR4-U1-P7A R2-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 5m
R2 IB3からラック5へ | R2-IB3-P11AとR5-U1-P9A | 10m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9AとR3-U1-P5B R2-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P10AとR4-U1-P7B R2-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 5m
R2 IB2からラック5へ | R2-IB2-P11AとR5-U1-P9B | 10m

表E-12に、5つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-12 5ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P11AとR1-U1-P9A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P9AとR4-U1-P5A R3-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 5m
R3 IB3からラック5へ | R3-IB3-P10AとR5-U1-P7A R3-IB3-P10BとR5-U1-P8A | 5m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P11AとR1-U1-P9B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P9AとR4-U1-P5B R3-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 5m
R3 IB2からラック5へ | R3-IB2-P10AとR5-U1-P7B R3-IB2-P10BとR5-U1-P8B | 5m

表E-13に、5つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表E-13 5ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A R4-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P10AとR1-U1-P7A R4-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P11AとR2-U1-P9A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
R4 IB3からラック5へ | R4-IB3-P9AとR5-U1-P5A R4-IB3-P9BとR5-U1-P6A | 5m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B R4-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P10AとR1-U1-P7B R4-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P11AとR2-U1-P9B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m
R4 IB2からラック5へ | R4-IB2-P9AとR5-U1-P5B R4-IB2-P9BとR5-U1-P6B | 5m

表E-14に、5つのラックをケーブルで接続する場合の第5スパイン・スイッチ(R5-U1)のケーブル接続を示します。

表E-14 5ラック・システムにおける第5ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック5内のR5 IB3 | R5-IB3-P8AとR5-U1-P3A R5-IB3-P8BとR5-U1-P4A | 3m
R5 IB3からラック1へ | R5-IB3-P9AとR1-U1-P5A R5-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R5 IB3からラック2へ | R5-IB3-P10AとR2-U1-P7A R5-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 10m
R5 IB3からラック3へ | R5-IB3-P11AとR3-U1-P9A | 5m
R5 IB3からラック4へ | R5-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 5m
ラック5内のR5 IB2 | R5-IB2-P8AとR5-U1-P3B R5-IB2-P8BとR5-U1-P4B | 3m
R5 IB2からラック1へ | R5-IB2-P9AとR1-U1-P5B R5-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R5 IB2からラック2へ | R5-IB2-P10AとR2-U1-P7B R5-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 10m
R5 IB2からラック3へ | R5-IB2-P11AとR3-U1-P9B | 5m
R5 IB2からラック4へ | R5-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 5m

## E.7 6つのラックのケーブル配線

表E-15に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-15 6ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9AとR2-U1-P5A R1-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P10AとR3-U1-P7A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 10m
R1 IB3からラック5へ | R1-IB3-P11AとR5-U1-P9A | 10m
R1 IB3からラック6へ | R1-IB3-P11BとR6-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9AとR2-U1-P5B R1-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P10AとR3-U1-P7B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 10m
R1 IB2からラック5へ | R1-IB2-P11AとR5-U1-P9B | 10m
R1 IB2からラック6へ | R1-IB2-P11BとR6-U1-P10B | 10m

表E-16に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-16 6ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9AとR3-U1-P5A R2-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P10AとR4-U1-P7A | 5m
R2 IB3からラック5へ | R2-IB3-P10BとR5-U1-P8A | 10m
R2 IB3からラック6へ | R2-IB3-P11AとR6-U1-P9A | 10m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9AとR3-U1-P5B R2-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P10AとR4-U1-P7B | 5m
R2 IB2からラック5へ | R2-IB2-P10BとR5-U1-P8B | 10m
R2 IB2からラック6へ | R2-IB2-P11AとR6-U1-P9B | 10m

表E-17に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-17 6ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P11AとR1-U1-P9A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P9AとR4-U1-P5A R3-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 5m
R3 IB3からラック5へ | R3-IB3-P10AとR5-U1-P7A | 5m
R3 IB3からラック6へ | R3-IB3-P10BとR6-U1-P8A | 10m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P11AとR1-U1-P9B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P9AとR4-U1-P5B R3-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 5m
R3 IB2からラック5へ | R3-IB2-P10AとR5-U1-P7B | 5m
R3 IB2からラック6へ | R3-IB2-P10BとR6-U1-P8B | 10m

表E-18に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表E-18 6ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A R4-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P11AとR2-U1-P9A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
R4 IB3からラック5へ | R4-IB3-P9AとR5-U1-P5A R4-IB3-P9BとR5-U1-P6A | 5m
R4 IB3からラック6へ | R4-IB3-P10AとR6-U1-P7A | 5m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B R4-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P11AとR2-U1-P9B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m
R4 IB2からラック5へ | R4-IB2-P9AとR5-U1-P5B R4-IB2-P9BとR5-U1-P6B | 5m
R4 IB2からラック6へ | R4-IB2-P10AとR6-U1-P7B | 5m

表E-19に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第5スパイン・スイッチ(R5-U1)のケーブル接続を示します。

表E-19 6ラック・システムにおける第5ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック5内のR5 IB3 | R5-IB3-P8AとR5-U1-P3A R5-IB3-P8BとR5-U1-P4A | 3m
R5 IB3からラック1へ | R5-IB3-P10AとR1-U1-P7A | 10m
R5 IB3からラック2へ | R5-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 10m
R5 IB3からラック3へ | R5-IB3-P11AとR3-U1-P9A | 5m
R5 IB3からラック4へ | R5-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 5m
R5 IB3からラック6へ | R5-IB3-P9AとR6-U1-P5A R5-IB3-P9BとR6-U1-P6A | 5m
ラック5内のR5 IB2 | R5-IB2-P8AとR5-U1-P3B R5-IB2-P8BとR5-U1-P4B | 3m
R5 IB2からラック1へ | R5-IB2-P10AとR1-U1-P7B | 10m
R5 IB2からラック2へ | R5-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 10m
R5 IB2からラック3へ | R5-IB2-P11AとR3-U1-P9B | 5m
R5 IB2からラック4へ | R5-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 5m
R5 IB2からラック6へ | R5-IB2-P9AとR6-U1-P5B R5-IB2-P9BとR6-U1-P6B | 5m

表E-20に、6つのラックをケーブルで接続する場合の第6スパイン・スイッチ(R6-U1)のケーブル接続を示します。

表E-20 6ラック・システムにおける第6ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック6内のR6 IB3 | R6-IB3-P8AとR6-U1-P3A R6-IB3-P8BとR6-U1-P4A | 3m
R6 IB3からラック1へ | R6-IB3-P9AとR1-U1-P5A R6-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R6 IB3からラック2へ | R6-IB3-P10AとR2-U1-P7A | 10m
R6 IB3からラック3へ | R6-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 10m
R6 IB3からラック4へ | R6-IB3-P11AとR4-U1-P9A | 5m
R6 IB3からラック5へ | R6-IB3-P11BとR5-U1-P10A | 5m
ラック6内のR6 IB2 | R6-IB2-P8AとR6-U1-P3B R6-IB2-P8BとR6-U1-P4B | 3m
R6 IB2からラック2へ | R6-IB2-P10AとR2-U1-P7B | 10m
R6 IB2からラック1へ | R6-IB2-P9AとR1-U1-P5B R6-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R6 IB2からラック3へ | R6-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 10m
R6 IB2からラック4へ | R6-IB2-P11AとR4-U1-P9B | 5m
R6 IB2からラック5へ | R6-IB2-P11BとR5-U1-P10B | 5m

## E.8 7つのラックのケーブル配線

表E-21に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-21 7ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9AとR2-U1-P5A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P10AとR4-U1-P7A | 10m
R1 IB3からラック5へ | R1-IB3-P10BとR5-U1-P8A | 10m
R1 IB3からラック6へ | R1-IB3-P11AとR6-U1-P9A | 10m
R1 IB3からラック7へ | R1-IB3-P11BとR7-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9AとR2-U1-P5B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P10AとR4-U1-P7B | 10m
R1 IB2からラック5へ | R1-IB2-P10BとR5-U1-P8B | 10m
R1 IB2からラック6へ | R1-IB2-P11AとR6-U1-P9B | 10m
R1 IB2からラック7へ | R1-IB2-P11BとR7-U1-P10B | 10m

表E-22に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-22 7ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9AとR3-U1-P5A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 5m
R2 IB3からラック5へ | R2-IB3-P10AとR5-U1-P7A | 10m
R2 IB3からラック6へ | R2-IB3-P10BとR6-U1-P8A | 10m
R2 IB3からラック7へ | R2-IB3-P11AとR7-U1-P9A | 10m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9AとR3-U1-P5B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 5m
R2 IB2からラック5へ | R2-IB2-P10AとR5-U1-P7B | 10m
R2 IB2からラック6へ | R2-IB2-P10BとR6-U1-P8B | 10m
R2 IB2からラック7へ | R2-IB2-P11AとR7-U1-P9B | 10m

表E-23に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-23 7ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P11AとR1-U1-P9A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P9AとR4-U1-P5A | 5m
R3 IB3からラック5へ | R3-IB3-P9BとR5-U1-P6A | 5m
R3 IB3からラック6へ | R3-IB3-P10AとR6-U1-P7A | 10m
R3 IB3からラック7へ | R3-IB3-P10BとR7-U1-P8A | 10m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P11AとR1-U1-P9B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P9AとR4-U1-P5B | 5m
R3 IB2からラック5へ | R3-IB2-P9BとR5-U1-P6B | 5m
R3 IB2からラック6へ | R3-IB2-P10AとR6-U1-P7B | 10m
R3 IB2からラック7へ | R3-IB2-P10BとR7-U1-P8B | 10m

表E-24に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表E-24 7ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A R4-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P11AとR2-U1-P9A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
R4 IB3からラック5へ | R4-IB3-P9AとR5-U1-P5A | 5m
R4 IB3からラック6へ | R4-IB3-P9BとR6-U1-P6A | 5m
R4 IB3からラック7へ | R4-IB3-P10AとR7-U1-P7A | 10m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B R4-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P11AとR2-U1-P9B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m
R4 IB2からラック5へ | R4-IB2-P9AとR5-U1-P5B | 5m
R4 IB2からラック6へ | R4-IB2-P9BとR6-U1-P6B | 5m
R4 IB2からラック7へ | R4-IB2-P10AとR7-U1-P7B | 10m

表E-25に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第5スパイン・スイッチ(R5-U1)のケーブル接続を示します。

表E-25 7ラック・システムにおける第5ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック5内のR5 IB3 | R5-IB3-P8AとR5-U1-P3A R5-IB3-P8BとR5-U1-P4A | 3m
R5 IB3からラック1へ | R5-IB3-P10AとR1-U1-P7A | 10m
R5 IB3からラック2へ | R5-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 10m
R5 IB3からラック3へ | R5-IB3-P11AとR3-U1-P9A | 5m
R5 IB3からラック4へ | R5-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 5m
R5 IB3からラック6へ | R5-IB3-P9AとR6-U1-P5A | 5m
R5 IB3からラック7へ | R5-IB3-P9BとR7-U1-P6A | 5m
ラック5内のR5 IB2 | R5-IB2-P8AとR5-U1-P3B R5-IB2-P8BとR5-U1-P4B | 3m
R5 IB2からラック1へ | R5-IB2-P10AとR1-U1-P7B | 10m
R5 IB2からラック2へ | R5-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 10m
R5 IB2からラック3へ | R5-IB2-P11AとR3-U1-P9B | 5m
R5 IB2からラック4へ | R5-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 5m
R5 IB2からラック6へ | R5-IB2-P9AとR6-U1-P5B | 5m
R5 IB2からラック7へ | R5-IB2-P9BとR7-U1-P6B | 5m

表E-26に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第6スパイン・スイッチ(R6-U1)のケーブル接続を示します。

表E-26 7ラック・システムにおける第6ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック6内のR6 IB3 | R6-IB3-P8AとR6-U1-P3A R6-IB3-P8BとR6-U1-P4A | 3m
R6 IB3からラック1へ | R6-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R6 IB3からラック2へ | R6-IB3-P10AとR2-U1-P7A | 10m
R6 IB3からラック3へ | R6-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 10m
R6 IB3からラック4へ | R6-IB3-P11AとR4-U1-P9A | 5m
R6 IB3からラック5へ | R6-IB3-P11BとR5-U1-P10A | 5m
R6 IB3からラック7へ | R6-IB3-P9AとR7-U1-P5A | 5m
ラック6内のR6 IB2 | R6-IB2-P8AとR6-U1-P3B R6-IB2-P8BとR6-U1-P4B | 3m
R6 IB2からラック1へ | R6-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R6 IB2からラック2へ | R6-IB2-P10AとR2-U1-P7B | 10m
R6 IB2からラック3へ | R6-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 10m
R6 IB2からラック4へ | R6-IB2-P11AとR4-U1-P9B | 5m
R6 IB2からラック5へ | R6-IB2-P11BとR5-U1-P10B | 5m
R6 IB2からラック7へ | R6-IB2-P9AとR7-U1-P5B | 5m

表E-27に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第7スパイン・スイッチ(R7-U1)のケーブル接続を示します。

表E-27 7ラック・システムにおける第7ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック7内のR7 IB3 | R7-IB3-P8AとR7-U1-P3A R7-IB3-P8BとR7-U1-P4A | 3m
R7 IB3からラック1へ | R7-IB3-P9AとR1-U1-P5A | 10m
R7 IB3からラック2へ | R7-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 10m
R7 IB3からラック3へ | R7-IB3-P10AとR3-U1-P7A | 10m
R7 IB3からラック4へ | R7-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 10m
R7 IB3からラック5へ | R7-IB3-P11AとR5-U1-P9A | 5m
R7 IB3からラック6へ | R7-IB3-P11BとR6-U1-P10A | 5m
ラック7内のR7 IB2 | R7-IB2-P8AとR7-U1-P3B R7-IB2-P8BとR7-U1-P4B | 3m
R7 IB2からラック1へ | R7-IB2-P9AとR1-U1-P5B | 10m
R7 IB2からラック2へ | R7-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 10m
R7 IB2からラック3へ | R7-IB2-P10AとR3-U1-P7B | 10m
R7 IB2からラック4へ | R7-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 10m
R7 IB2からラック5へ | R7-IB2-P11AとR5-U1-P9B | 5m
R7 IB2からラック6へ | R7-IB2-P11BとR6-U1-P10B | 5m

## E.9 8つのラックのケーブル配線

表E-28に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意: スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。 リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。 この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表E-28 8ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P9AとR3-U1-P5A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 10m
R1 IB3からラック5へ | R1-IB3-P10AとR5-U1-P7A | 10m
R1 IB3からラック6へ | R1-IB3-P10BとR6-U1-P8A | 10m
R1 IB3からラック7へ | R1-IB3-P11AとR7-U1-P9A | 10m
R1 IB3からラック8へ | R1-IB3-P11BとR8-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P9AとR3-U1-P5B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 10m
R1 IB2からラック5へ | R1-IB2-P10AとR5-U1-P7B | 10m
R1 IB2からラック6へ | R1-IB2-P10BとR6-U1-P8B | 10m
R1 IB2からラック7へ | R1-IB2-P11AとR7-U1-P9B | 10m
R1 IB2からラック8へ | R1-IB2-P11BとR8-U1-P10B | 10m

表E-29に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表E-29 8ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P9AとR4-U1-P5A | 5m
R2 IB3からラック5へ | R2-IB3-P9BとR5-U1-P6A | 10m
R2 IB3からラック6へ | R2-IB3-P10AとR6-U1-P7A | 10m
R2 IB3からラック7へ | R2-IB3-P10BとR7-U1-P8A | 10m
R2 IB3からラック8へ | R2-IB3-P11AとR8-U1-P9A | 10m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P9AとR4-U1-P5B | 5m
R2 IB2からラック5へ | R2-IB2-P9BとR5-U1-P6B | 10m
R2 IB2からラック6へ | R2-IB2-P10AとR6-U1-P7B | 10m
R2 IB2からラック7へ | R2-IB2-P10BとR7-U1-P8B | 10m
R2 IB2からラック8へ | R2-IB2-P11AとR8-U1-P9B | 10m

表E-30に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表E-30 8ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P11AとR1-U1-P9A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 5m
R3 IB3からラック5へ | R3-IB3-P9AとR5-U1-P5A | 5m
R3 IB3からラック6へ | R3-IB3-P9BとR6-U1-P6A | 10m
R3 IB3からラック7へ | R3-IB3-P10AとR7-U1-P7A | 10m
R3 IB3からラック8へ | R3-IB3-P10BとR8-U1-P8A | 10m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P11AとR1-U1-P9B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 5m
R3 IB2からラック5へ | R3-IB2-P9AとR5-U1-P5B | 5m
R3 IB2からラック6へ | R3-IB2-P9BとR6-U1-P6B | 10m
R3 IB2からラック7へ | R3-IB2-P10AとR7-U1-P7B | 10m
R3 IB2からラック8へ | R3-IB2-P10BとR8-U1-P8B | 10m

表E-31に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表E-31 8ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P11AとR2-U1-P9A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
R4 IB3からラック5へ | R4-IB3-P8BとR5-U1-P4A | 5m
R4 IB3からラック6へ | R4-IB3-P9AとR6-U1-P5A | 5m
R4 IB3からラック7へ | R4-IB3-P9BとR7-U1-P6A | 10m
R4 IB3からラック8へ | R4-IB3-P10AとR8-U1-P7A | 10m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P11AとR2-U1-P9B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m
R4 IB2からラック5へ | R4-IB2-P8BとR5-U1-P4B | 5m
R4 IB2からラック6へ | R4-IB2-P9AとR6-U1-P5B | 5m
R4 IB2からラック7へ | R4-IB2-P9BとR7-U1-P6B | 10m
R4 IB2からラック8へ | R4-IB2-P10AとR8-U1-P7B | 10m

表E-32に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第5スパイン・スイッチ(R5-U1)のケーブル接続を示します。

表E-32 8ラック・システムにおける第5ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック5内のR5 IB3 | R5-IB3-P8AとR5-U1-P3A | 3m
R5 IB3からラック1へ | R5-IB3-P10AとR1-U1-P7A | 10m
R5 IB3からラック2へ | R5-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 10m
R5 IB3からラック3へ | R5-IB3-P11AとR3-U1-P9A | 5m
R5 IB3からラック4へ | R5-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 5m
R5 IB3からラック6へ | R5-IB3-P8BとR6-U1-P4A | 5m
R5 IB3からラック7へ | R5-IB3-P9AとR7-U1-P5A | 5m
R5 IB3からラック8へ | R5-IB3-P9BとR8-U1-P6A | 10m
ラック5内のR5 IB2 | R5-IB2-P8AとR5-U1-P3B | 3m
R5 IB2からラック1へ | R5-IB2-P10AとR1-U1-P7B | 10m
R5 IB2からラック2へ | R5-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 10m
R5 IB2からラック3へ | R5-IB2-P11AとR3-U1-P9B | 5m
R5 IB2からラック4へ | R5-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 5m
R5 IB2からラック6へ | R5-IB2-P8BとR6-U1-P4B | 5m
R5 IB2からラック7へ | R5-IB2-P9AとR7-U1-P5B | 5m
R5 IB2からラック8へ | R5-IB2-P9BとR8-U1-P6B | 10m

表E-33に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第6スパイン・スイッチ(R6-U1)のケーブル接続を示します。

表E-33 8ラック・システムにおける第6ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック6内のR6 IB3 | R6-IB3-P8AとR6-U1-P3A | 3m
R6 IB3からラック1へ | R6-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R6 IB3からラック2へ | R6-IB3-P10AとR2-U1-P7A | 10m
R6 IB3からラック3へ | R6-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 10m
R6 IB3からラック4へ | R6-IB3-P11AとR4-U1-P9A | 5m
R6 IB3からラック5へ | R6-IB3-P11BとR5-U1-P10A | 5m
R6 IB3からラック7へ | R6-IB3-P8BとR7-U1-P4A | 5m
R6 IB3からラック8へ | R6-IB3-P9AとR8-U1-P5A | 5m
ラック6内のR6 IB2 | R6-IB2-P8AとR6-U1-P3B | 3m
R6 IB2からラック1へ | R6-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R6 IB2からラック2へ | R6-IB2-P10AとR2-U1-P7B | 10m
R6 IB2からラック3へ | R6-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 10m
R6 IB2からラック4へ | R6-IB2-P11AとR4-U1-P9B | 5m
R6 IB2からラック5へ | R6-IB2-P11BとR5-U1-P10B | 5m
R6 IB2からラック7へ | R6-IB2-P8BとR7-U1-P4B | 5m
R6 IB2からラック8へ | R6-IB2-P9AとR8-U1-P5B | 5m

表E-34に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第7スパイン・スイッチ(R7-U1)のケーブル接続を示します。

表E-34 8ラック・システムにおける第7ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック7内のR7 IB3 | R7-IB3-P8AとR7-U1-P3A | 3m
R7 IB3からラック1へ | R7-IB3-P9AとR1-U1-P5A | 10m
R7 IB3からラック2へ | R7-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 10m
R7 IB3からラック3へ | R7-IB3-P10AとR3-U1-P7A | 10m
R7 IB3からラック4へ | R7-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 10m
R7 IB3からラック5へ | R7-IB3-P11AとR5-U1-P9A | 5m
R7 IB3からラック6へ | R7-IB3-P11BとR6-U1-P10A | 5m
R7 IB3からラック8へ | R7-IB3-P8BとR8-U1-P4A | 5m
ラック7内のR7 IB2 | R7-IB2-P8AとR7-U1-P3B | 3m
R7 IB2からラック1へ | R7-IB2-P9AとR1-U1-P5B | 10m
R7 IB2からラック2へ | R7-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 10m
R7 IB2からラック3へ | R7-IB2-P10AとR3-U1-P7B | 10m
R7 IB2からラック4へ | R7-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 10m
R7 IB2からラック5へ | R7-IB2-P11AとR5-U1-P9B | 5m
R7 IB2からラック6へ | R7-IB2-P11BとR6-U1-P10B | 5m
R7 IB2からラック8へ | R7-IB2-P8BとR8-U1-P4B | 5m

表E-35に、8つのラックをケーブルで接続する場合の第8スパイン・スイッチ(R8-U1)のケーブル接続を示します。

表E-35 8ラック・システムにおける第8ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック8内のR8 IB3 | R8-IB3-P8AとR8-U1-P3A | 3m
R8 IB3からラック1へ | R8-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 10m
R8 IB3からラック2へ | R8-IB3-P9AとR2-U1-P5A | 10m
R8 IB3からラック3へ | R8-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 10m
R8 IB3からラック4へ | R8-IB3-P10AとR4-U1-P7A | 10m
R8 IB3からラック5へ | R8-IB3-P10BとR5-U1-P8A | 10m
R8 IB3からラック6へ | R8-IB3-P11AとR6-U1-P9A | 5m
R8 IB3からラック7へ | R8-IB3-P11BとR7-U1-P10A | 5m
ラック8内のR8 IB2 | R8-IB2-P8AとR8-U1-P3B | 3m
R8 IB2からラック1へ | R8-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 10m
R8 IB2からラック2へ | R8-IB2-P9AとR2-U1-P5B | 10m
R8 IB2からラック3へ | R8-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 10m
R8 IB2からラック4へ | R8-IB2-P10AとR4-U1-P7B | 10m
R8 IB2からラック5へ | R8-IB2-P10BとR5-U1-P8B | 10m
R8 IB2からラック6へ | R8-IB2-P11AとR6-U1-P9B | 5m
R8 IB2からラック7へ | R8-IB2-P1BとR7-U1-P10B | 5m