プライマリ・コンテンツに移動

Oracle® Secure Backup管理者ガイド リリース12.1 E61277-04 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# A NDMPの特徴

Oracle Secure Backupユーザーは、サード・パーティのNDMP対応アプライアンスを使用する場合を除けば、NDMPに特別に注意を払う必要はありません。SCSIまたはファイバ・チャネルで2次ストレージが接続されているWindows、LinuxまたはUNIXのホストを使用する場合、NDMPは基本的に意識されません。しかし、場合によってはNDMPの次の特徴に注意する必要があります。

## A.1 NDMPとIPv6

Oracle Secure Backupは、IPv6をサポートするすべてのプラットフォームでInternet Protocol v4(IPv4)、Internet Protocol v6(IPv6)およびIPv4とIPv6の混合環境をサポートします。しかし、Oracle Secure Backupソフトウェアを実行しないNDMPファイラおよびテープ・システムにはIPv4アドレスが割り当てられる必要があります。NDMPファイラまたはテープ・システムがバックアップまたはリストア操作時にアクセスされる場合、Oracle Secure Backup NDMP相手先にもIPv4アドレスが割り当てられる必要があります。

## A.2 NDMPとエラー・レポートの制約

NDMPは、データ・サービスが多数の共通エラーをレポートするためのプログラム的な手段を指定しません。この制限は、NDMPデータ・サービスが通常`internal` `error`としてレポートする、一般的な`pathname` `not` `found`状態に適用されます。Oracle Secure Backupは、このようなエラーをすべてジョブのトランスクリプトに記録します。

ほとんどのNDMPの実装ではLOGインタフェースを使用し、バックアップ・アプリケーションにテキスト・メッセージをレポートするための手段をサーバーに提供します。Oracle Secure Backupは、受け取ったすべてのLOGメッセージをジョブのトランスクリプトに記録します。

## A.3 Network Appliance Data ONTAPの使用制限

NDMPデータ・サービスであるData ONTAPは、ディレクトリとそのコンテンツのバックアップのみを提供します。つまり、明示的に個々のファイルをバックアップできません。個々のファイルおよびディレクトリ・ツリーは、いずれもリストアできます。

リストア操作中に、NDMPデータ・サービスData ONTAPは、バックアップ・イメージからリストアされるファイルおよびディレクトリの名前をレポートしません。そのため、リクエストしたファイルを検出されたかどうかをNDMPデータ・サービスで特定できなかったという警告がOracle Secure Backupから表示されます。