ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# E.3 KVMネットワークのケーブル接続

KVMスイッチは、Sun Fire X4270 M2ベース・ラックにのみ付属します。

表E-1に、キーボード、ビデオおよびマウス(KVM)・ネットワークのサーバーに対するケーブル配線を示します。ケーブルは橙色です。

表E-1 KVMのケーブル配線

接続元ラック・ユニット | コンポーネント | 接続先KVMポート
--- | --- | ---
U41 | サーバー18 | 1
U39 | サーバー17 | 2
U37 | サーバー16 | 3
U35 | サーバー15 | 4
U33 | サーバー14 | 5
U31 | サーバー13 | 6
U29 | サーバー12 | 7
U28 | サーバー11 | 8
U27 | サーバー10 | 9
U26 | NM2-IBリーフ・スイッチ | 10
U25 | KVMスイッチ | 11
U19 | KVMトレイ | 12
U18 | Ciscoスイッチ | 13
U17 | NM2-IBリーフ・スイッチ | 14
U16 | サーバー9 | 15
U14 | サーバー8 | 16
U12 | サーバー7 | 17
U10 | サーバー6 | 18
U8 | サーバー5 | 19
U6 | サーバー4 | 20
U4 | サーバー3 | 21
U2 | サーバー2 | 22